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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	靖宇县羽越种养殖专业合作社中药材烘干项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张羽
	联系方式
	18243951555

	建设地点
	吉林省白山市靖宇县国防路道西

	地理坐标
	（ 126 度 46分 14.776秒， 42度 23分 46.201秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动
D4430热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	45

	环保投资占比（%）
	11.25
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否
(是
	用地（用海）
面积（m2）
	5800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控的符合性分析

根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉的通知》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境准入清单》以及《白山政办发〔2024〕11号《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》，经查阅吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目所在区域压盖了1个环境管控单元，为靖宇县城镇开发边界，环境管控单元编码为ZH22062220003，管控单元分类为重点管控单元。具体管控要求详见表1-1，白山市生态环境分区管控要求详见表1-2，吉林省生态环境准入要求详见表1-3：

表1-1   本项目所在环境管控单元管控要求一览表
管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目建设内容相符性分析
靖宇县城镇开发边界（ZH22062220003）

重点管控单元
空间布局约束
1.城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。

本项目不涉及畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动，符合管控要求。
2.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
本项目为季节性生产，项目营运期产生的废气主要为锅炉烟气，采用旋风除尘器+布袋除尘器净化后，可实现达标排放，且污染物排放量小，项目不属于大规模排放大气污染物的项目，符合管控要求。
3.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。
本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水、软化水排水以及锅炉排水，其中生活污水排入室外防渗旱厕定期清掏还田，软化水排水以及锅炉排水冷却后用于绿化或降尘，项目产生的废水不外排，且产生量小，不属于大规模排放水污染物的项目，符合管控要求。
污染物排放管控
加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。

本项目生产用热锅炉所用燃料为生物质颗粒，且锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器净化处理后，经30m高烟囱排放，可实现大气污染物达标排放，符合管控要求。
环境风险管控
严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等，符合管控要求。
资源开发效率
禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目生产用热供热锅炉所用燃料为生物质颗粒，不属于《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类禁止燃用的燃料组合，符合管控要求。
表1-2   白山市生态环境分区管控要求一览表
管控类别
管控要求
本项目建设内容相符性分析

空间布局约束
禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
本项目为新建项目，项目所属行业、生产规模以及项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目，且项目不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，符合管控要求。
新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。
本项目不属于化工类“两高”项目，符合管控要求。
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
本项目不涉及。
污染物排放管控
环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目所在地属于环境空气质量达标区，符合管控要求。
水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
本项目所在地属于地表水环境质量达标区，符合管控要求。
环境风险防控
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。
本项目不涉及。
建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
本项目不涉及。
资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
本项目用水主要为职工生活用水以及软化水用水，项目用水量较小，符合管控要求。
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目不占用耕地，项目租用现有空厂房建设，符合管控要求。
能源
2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
本项目不消耗煤炭，符合管控要求。
表1-3   吉林省生态环境准入要求一览表
管控领域
环境准入及管控要求

本项目符合性分析
空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目为新建项目，项目所属行业、生产规模以及项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目，且项目不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，符合管控要求。
强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批

和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目不属于化工类“两高”项目，项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，不属于涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目，符合管控要求。
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于重大项目，项目不排放VOCs，项目选址不位于产业园区以及空气质量未达标地区。
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

本项目不属于化工项目。
污染物

排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》本项目无需申请总量控制指标，项目环评审批通过后应及时进行排污许可证申请。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目所在地不属于空气质量未达标地区。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及。
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

本项目不涉及。
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目不涉及。
环境风险防控
到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不涉及。
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

本项目不涉及。
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高

耗水企业废水深度处理回用。

本项目不涉及。
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不占用耕地，不占用黑土地。
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不消耗煤炭，项目供热锅炉燃料为生物质颗粒，符合管控要求。
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目生产用热供热锅炉所用燃料为生物质颗粒，不属于《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类禁止燃用的燃料组合，符合管控要求。
综上，项目所在地无自然保护区、风景名胜区以及其他需要保护的区域等环境敏感区域，项目的建设符合国家法律法规要求；项目所在地属于环境空气以及地表水达标区；本项目为中药材烘干项目，项目所用供热锅炉为2.5t/h生物质颗粒燃料锅炉，符合国家产业政策（《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定淘汰每小时2蒸吨及以下锅炉）；营运期产生的锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器净化后，通过30m高烟囱排放，可实现废气的达标排放。本项目的建设满足国家产业政策，营运期可以实现污染物达标排放。因此本项目的建设符合靖宇县城镇开发边界的环境管控要求，符合白山市生态环境分区管控要求，符合吉林省生态环境准入要求。

2、相关生态环境保护法律法规政策相符性

相关生态环境法律法规政策符合性分析详见表1-4。
表1-4   本项目与相关生态环境法律法规政策符合性分析表
序号

法律法规以及政策要求
本项目建设内容
是否符合
来源

内容

1

《中华人民共和国大气污染防治法》
第三十八条 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

根据项目所在地压盖环境管控单元的管控要求，项目所在地禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行。本项目使用燃料为生物质颗粒，项目使用锅炉属于专用生物质锅炉且配置高效除尘设施，项目不燃用高污染燃料，且不新建燃用高污染燃料的设施。
符合

2
《中华人民共和国水污染防治法》

第四十八条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。 

本项目职工产生的生活污水排入室外防渗旱厕，定期清掏还田；软化水排水以及锅炉排水属于清洁下水，冷却后用于绿化或降尘，项目产生的废水不外排入地表水体。
符合

4

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

第三十六条排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。

实行排污许可管理的单位，不得无排污许可证排放工业噪声，并应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治。
本项目通过采取减振、隔声等措施，通过距离衰减后，厂界噪声可以实现达标排放，建设单位应按要求进行排污许可填报。
符合

5

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

本项目产生的固体废物分类收集，分别处理，能确保工业固体废物不混入职工生活垃圾，项目产生的固体废物处理后不造成二次污染。营运期建立工业固体废物台账，以保证工业固体废物可追溯和可查询。
符合

6

第四十条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。

本项目产生的色选杂质送周边农户用作堆肥原料；项目产生的锅炉灰渣暂存于厂区灰库内，定期清理外卖用作农肥还田，灰库按照国家环境保护标准要求建设；废树脂由厂家回收处理；职工生活垃圾暂存厂区内垃圾箱，定期由环卫部门清运处理，垃圾箱采购符合国家环境保护标准的垃圾箱。
符合

7
国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知

大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

本项目生产用热锅炉燃料为生物质颗粒，属于非化石能源和清洁能源。
符合
8
《吉林省大气污染防治条例（修订）》
第十一条城市人民政府应当划定并逐步扩展高污染燃料禁燃区，并报省人民政府生态环境主管部门备案。

在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁燃区内已建成的燃用高污染燃料设施，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

根据项目所在地压盖环境管控单元的管控要求，项目所在地禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行。本项目使用燃料为生物质颗粒，项目使用锅炉属于专用生物质锅炉且配置高效除尘设施，项目不燃用高污染燃料，且不新建燃用高污染燃料的设施。
符合

第二十一条在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和地方的排放标准。禁止直接排放有毒有害大气污染物。
本项目营运期产生的废气主要为锅炉烟气，锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器净化后经30m高烟囱排放，可实现达标排放。
符合
9
吉林省人民政府关于印发

吉林省落实 «空气质量持续改善行动计划»

实施方案的通知

吉政发（2024）8号

严格新建项目准入.新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、

政策,以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件,严格执行相关目标控制要求,坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
本项目符合国家产业政策，项目不属于“两高一低”项目。
符合
10
实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业炉窑以电代煤,持续开展“三侧发力”保电力安全稳定供应,有力有效做好电力保供工作.积极稳妥推进以气代煤,开展水泥熟料生产线清洁能源替代,推动生物质、天然气等燃料替代煤燃料。

本项目营运期生产用热锅炉燃料为生物质颗粒，生物质颗粒属于清洁能源。
符合
11
《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10号）

继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。

本项目生产用热锅炉燃料为生物质颗粒，属于清洁能源。

符合

12
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。
本项目营运期产生的废气主要为锅炉烟气，采用旋风除尘器+布袋除尘器净化后经30m高烟囱排放，可实现达标排放。

符合

13
白山市生态环境局关于印发《2025年全市生态环境工作要点》的通知

白山环办发〔2025〕2号

加快推进清洁取暖项目建设

本项目生产用热锅炉燃料为生物质颗粒，属于清洁能源。

符合
强化噪声污染管控。实施噪声污染防治行动，开展噪声敏感建筑物集中区域划定，会同相关部门强化工业生产、道路交通、建筑施工、商业经营等重点领域、重点时段噪声污染监督管理。

本项目营运期采用选取低噪声设备、隔声、消声等措施后，厂界噪声可以实现达标排放。
符合
3、产业政策符合性分析

本项目为中药材五味子烘干项目，项目营运期生产用热由一台2.5t/h的锅炉提供，燃料为生物质颗粒。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，本项目的产业政策符合性分析详见下表。
表1-5   本项目产业政策符合性分析表
序号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关内容
本项目建设情况
产业政策符合性分析
1

限制类，第十一项机械中第57条“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”为限制类生产设备

拟安装锅炉炉排均为链条式炉排，不属于固定式炉排，因此本项目所用设备不属于限制类生产设备。
本项目设备不属于限制类生产设备，符合产业政策。
2
淘汰类，第二小类落后产品中第七项机械中第66条“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类设备

本项目拟新增锅炉为2.5蒸吨生物质锅炉，不属淘类设备。

本项目设备不属于淘汰类生产设备，符合产业政策。
由上表可知，本项目不属于鼓励类、限制类项目，项目不使用淘汰类产品，因此本项目属于允许类项目，符合产业政策要求。

根据《市场准入负面清单（2025年版）》中相关内容，本项目的符合性分析详见下表。
表1-6   本项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析表
序号

《市场准入负面清单（2025年版）》相关内容
本项目建设情况
符合性分析
1

第一类禁止准入类中第2条中禁止或许可事项为：国家产业政策明令淘汰和限制

的产品、技术、工艺、设备及行为。禁止或许可准入措施描述为：《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。
本项目不使用《产业结构调整指导目录2024》限制类以及淘汰类设备，项目属于允许类项目。
符合
2
第二类许可准入类第三项制造业中第24条规定的禁止许可事项为：未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口。禁止或许可准入措施包括：中药保护品种审批；中药保护品种向国外申请注册审批。
本项目烘干药材为五味子，经查阅国家药品监督管理局发布的中药保护种公告，五味子不属于我国中药保护种。
符合
3
第二类许可准入类第四项电力、热力、燃气及水生产和供应业中第36条规定的禁止许可事项为：未获得许可，不得从事电力和市政公用领域特定业务。禁止或许可准入措施包括：电力业务、承装（修、试）电力设施许可、燃气经营许可
本项目供热锅炉为企业自用自建供热锅炉。不属于从事电力和市政公用领域特定业务的行为，项目不涉及电力业务、承装（修、试）电力设施和燃气经营。
符合
综上，通过本项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》对比分析，本项目不使用限制类及淘汰类设备，项目属于允许类项目，通过与《市场准入负面清单（2025年版）》对比，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中市场准入负面清单规定的项目，项目不属于制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业中禁止事项，因此本项目的建设符合国家产业政策。

4、本项目环境影响评价文件类别情况说明
本项目为五味子烘干项目，项目生产用热由一台2.5t/h的生物质颗粒燃料锅炉提供。根据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目主行业类别农产品初加工活动无需编制环境影响评价文件；但本项目供热采用一台2.5t/h生物质燃料锅炉，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中，第四十一、电力、热力生产和供应业中，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）应编制环境影响报告表，本项目锅炉装机容量为2.5t/h，燃料为生物质颗粒，根据GB16271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，“使用生物质成型燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”，由此可见，生物质颗粒燃料锅炉污染物排放情况与燃煤锅炉相近，因此，参考新增燃煤锅炉时环评文件编制类别，本项目应编制环境影响报告表。

综上，本项目应编制环境影响报告表。

5、选址合理性分析

本项目位于白山市靖宇县，租用现有空厂房进行建设，用地类型现为物流仓储用地，拟审批为工矿用地（详见附件），项目的建设符合区域土地利用规划要求，项目建设符合国家产业政策要求，选址符合吉林省及白山市生态环境分区管控要求。项目产生的污染物通过采取相应的污染防治措施后，均可实现达标排放。因此，从环保角度讲，本项目选址合理。 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程组成

本项目总占地面积5800m2，根据《靖宇县城市总体规划2017-2035》，项目所在位置用地性质属于一类物流仓储用地，本项目提出建设期间，经靖宇县自然资源和林业局确认，本项目用地正在审批中（截止2026年6月尚未完成审批），项目所在位置土地使用性质将最终确定为工矿用地，项目总建筑面积2304m2，项目租用现有空厂房进行建设，项目拟建车间建筑物为已建成建筑物。
本项目工程组成详见表2-1。
表2-1   项目工程组成一览表

项目

项目组成

建设内容

备注

主体工程

生产车间
生产车间总建筑面积2304m2，建筑结构为钢结构建筑物，该建筑物为生产性建筑物，主要用于五味子烘干。其中生产区占地面积992m2，存储区占地面积400m2，供热设备占地面积120m2，车间内道路占地面积792m2。

生产区占地面积共计992m2，其中：

①烘干室6个，每个烘干室内安装一台大烘干箱，每个烘干室占地面积100m2，计600m2；

②小烘干箱6台，占地面积共计120m2；

③色选区占地面积272m2。 
利用租用的已建成厂房进行改造
储运工程

原料暂存
位于生产车间内东北侧，暂存本项目原材料，占地面积100m2。
位于租赁已建成生产车间内
成品暂存
位于生产车间内东侧，用于暂存成品，占地面积为100m2。
位于租赁已建成生产车间内
燃料暂存
位于生产车间内东北侧，用于暂存生物质颗粒燃料，占地面积为100m2。
位于租赁已建成生产车间内

灰渣暂存
占地面积100m2，位于拟建生产车间内东北侧，设置单独的隔间。
位于租赁已建成生产车间内
公用工程

供电系统

由当地供电管网提供，可满足本项目用地需求。

供水系统

用水水源为自来水，可满足本项目用水需求。
排水系统

本项目产生的废水主要为职工生活污水、软化水排水以及锅炉排水，其中生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田；软化水排水和锅炉排水属于清洁下水，冷却后用于绿化或降尘。
供热系统

本项目生产用热采用生物质燃料锅炉供热，项目冬季不生产，无需生活采暖。项目供热区域占地面积为120m2，供热区域内有锅炉设备以及配套的软化水设备以及除尘设备。
环保工程

废气污染防治措施

营运期产生的废气主要锅炉烟气，采用旋风除尘器+布袋除尘器净化后，通过30m高烟囱排放。
废水污染防治措施
本项目产生的废水主要为职工生活污水、软化水排水以及锅炉排水，其中生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田；软化水排水和锅炉排水属于清洁下水，冷却后用于绿化或降尘。
噪声污染防治措施
项目采用封闭厂房、设备减振等措施，并通过定期对设备进行维修，减少设备运行时的噪声，以达到降噪的效果，最终通过距离衰减，厂界噪声可实现达标排放。

固废污染防治措施

项目色选过程中产生的植物枝叶等杂质送周边农户用作堆肥原料；项目产生的锅炉灰渣以及除尘器回收的粉尘暂存于厂房内灰库，定期外卖用作农肥还田；软化水产生的废树脂由厂家回收处理；职工生活垃圾集中收集定期由环卫部门统一清运处理。

2、厂区周围环境

本项目位于靖宇县国防路道西，项目所在厂区中心坐标为东经126°46′14.776″，北纬42°23′46.201″。项目所在厂区东侧有2家工厂，由北至南分别为靖宇县超越玄武岩石材有限公司以及1家木材加工厂，项目东侧175m处为G222国道；东南侧为靖宇县火车站，厂区西南侧为铁路线，本项目厂房与铁路线平行建设，项目与铁路线的最近距离为17m；西侧隔铁路线为农田；北侧由近及远分别为靖宇县火车站变电所和靖宇县火车站锅炉房。与本项目距离最近的环境敏感点为项目东侧270m处居民住宅。项目地理位置详见附图1，周围情况照片详见附图2。  

3、建设规模及产品方案

（1）建设规模

本项目年烘干五味子1500t。

（2）产品方案

本项目具体产品方案详见表2-2。
表2-2   本项目产品方案一览表

序号

产品

规格

产量

单位

备注
1

干五味子
含水率11%
250
t/a

根据《中国药典》中药材干五味子的含水率要求为‌不得超过13.0%‌
4、主要建设内容

本项目总占地面积为5800m2，总建筑面积为2304m2，租用现有空厂房建设本项目。具体如下表所示。

表2-3   本项目主要建（构）筑物一览表

序号

建（构）筑物

单位

建筑（占地）面积

备注

一
建筑物
1
生产车间

生产区
烘干室
m2
600
一层建筑，利用租用厂房进行改造
2
烘干箱
m2
120
3
色选区
m2
272
4
存储区
原料暂存区
m2
100
5
成品暂存区
m2
100
6
燃料暂存区
m2
100
7
灰渣暂存区
m2
100
8
供热区（包括锅炉及配套软化水设备和除尘设备）
m2
120
9
车间内通道
m2
792
合计
m2
2304
5、主要生产设备

本项目主要设备详见下表。

表2-4  本项目主要设备一览表
序号

设备名称

单位
数量

备注

1
大烘干箱
台
6
位于烘干室内
2
烘干盘
个
6800
3
小烘干箱
台
6
4
爬杆机
台
2
5
风选机
台
2
6
色选机
台
2
7
T型提升机
台
2
8
空压机
台
2
4.5Kw
9
比重机
台
1
10
2.5t/h蒸汽锅炉
台
1
生物质颗粒燃料锅炉
11
旋风除尘器+布袋除尘器
套
1
12
软化水设备
套
1
13
清洁下水收集箱
个
1
2m3
合计

台/个/套
6827
6、原辅材料消耗

（1）原辅材料消耗
本项目原辅材料消耗情况见表2-5。

表2-5   原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

消耗量

来源
厂区最大存储量（t）
入场包装方式

备注

1

鲜五味子
t/a
1500
外购
50
散装
含水率约为85%
2

编织袋
条/a
5000
外购
散装
3

生物质颗粒燃料
t/a
200
外购
20
袋装
（2）物料平衡
①干五味子的质量
本项目新鲜原料为1500t鲜五味子，含水率为85%。五味子烘干过程中干五味子的质量不变，干五味子（含杂质）的质量为：

1500t×（1-85%）=225t；

②蒸发水分的质量
烘干后五味子的含水率为11%，则烘干后五味子（含杂质）的质量为：

225t÷（1-11%）=252.8t；

烘干过程中蒸发的水分质量为1500t-252.8t=1247.2t；

③产品质量
通过色选工艺，去除2.8t杂质，则本项目产品的质量为： 
252.8t-2.8t=250t
本项目物料平衡详见图2-1。
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图2-1   本项目物料平衡图    单位：t/a
（3）燃料用量计算
本项目所用生物质颗粒燃料的主要成分详见下表。
表2-6   本项目生物质颗粒燃料成分一览表

成分
符号
单位
含量
全水
Mt
%
6.85
空气干燥基水分
Mad
%
0.91
干基灰分
Ad
%
0.59
干基挥发分
Vd
%
84.91
空气干燥基硫分
St，ad
%
0.01
发热量
收到基低位发热量
Qnet，ar
MJ/kg
17.10
空干基高位发热量
Qb，ad
MJ/kg
19.69
干基高位发热量
Qgr，d
MJ/kg
19.88
固定碳
FCad
%
14.38
①烘干五味子的能量需求

烘干五味子时，主要能耗用于蒸发水分。五味子初始含水率取85%，目标含水率取11%，通过物料平衡计算可知，本项目烘干过程中水分蒸发量为1247.2t。

②蒸发水分所需的能量

在标准大气压下，水的汽化热为40.8kJ/mol，1kg水约等于55.6mol，由此可计算出：蒸发1kg水需要约2260kJ热量，本项目蒸发水量为1247.2t，则本项目蒸发水分需要的热量为1247.2×1000×2260=2818672000kJ。
③生物质的热值

本项目生物质热值为17.1MJ/kg，即17100kJ/kg。

④热效率

根据《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021），生物质锅炉额定负荷下热效率限定值为83%，则本项目实际可用的热值为：

17100kJ/kg×0.83=14193kJ/kg。

⑤燃料消耗量计算

本项目所需生物质颗粒质量为281867200KJ÷14193kJ/kg=198.6t≈200t。

7、水平衡

（1）给水

本项目新鲜水总用量为3t/d（120t/a），项目用水主要为软化水用水以及职工生活用水，项目软化水水量约为2.7t/d（108t/a），软化水制取量为2.4t/d（96t/a），全部用于锅炉补水；项目厂区不设食堂以及淋浴设施，因此生活用水量按30L/人·d计，项目劳动定员10人，年工作时长40d，则职工生活用水量为0.3t/d（12t/a）。项目用水水源为自来水，可满足项目用水需求。

（2）排水

本项目废水产生量为1.74t/d（69.6t/a），主要为软化水排水、锅炉排水和职工生活污水，其中软化水排水量为0.3t/d（12t/a），锅炉排水量为1.2t/d（48t/a），职工生活污水产生量为0.24t/d（9.6t/a）。其中软化水排水以及锅炉排水为清洁下水，软化水排水同冷却后的锅炉排水用于绿化或厂区地面降尘，职工生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田。

本项目的水平衡图详见图2-2：
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       图2-2   本项目水平衡图      单位t/d
8、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员10人。

工作制度：年工作40d，即每年的9月下旬-10月，生产设备每天三班运行，每班8h，年工作960h。
9、平面布置

本项目厂区设置一栋生产车间，整体呈矩形布局，车间沿东南-西北方向长度为96m，东北-西南方向宽度为24m。车间共设置三处出入口，其中西北侧设1处大门，东北侧设2处大门，保障人流与物流的高效通行。车间西北角、西南角及东南角各设置2处烘干房，总计6处；车间西侧区域布局6个烘干箱，形成集中式烘干作业集群，满足生产工艺的烘干需求；西北角烘干房南侧设置供热锅炉，为生产系统提供稳定热源，紧邻烘干作业区布局，有效缩短热力传输路径，提升能源利用效率；车间中间区域规划为色选区，作为产品质量管控的核心环节，布局于厂区中心位置，便于衔接上下游生产流程；车间东北角规划为集中存储区，由北至南依次布局灰库、燃料存储区及原料存储区；东北侧2处大门中间位置设置成品存储区，实现原料、燃料、成品及废弃物的分区存储，避免交叉污染；车间内其余区域均规划为通行通道，保障生产流程中人流与物流的顺畅流转。

本项目厂区平面布局简洁清晰，功能分区明确，实现了生产流程的线性衔接与物流路径的最短化设计，人流与物流通道互不干扰，整体布局科学合理。
本项目平面布置详见附图3。

10、项目进度

本项目利用租用的厂房进行建设，因此施工期作业主要为室内装修工程以及设备安装工程，工程量少，项目拟于2026年7月开工，于2026年9月正式投产。

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程

（1）五味子烘干工艺流程
1）原料入场
建设单位收购新鲜的五味子采用汽车运输进入生产车间，由生产车间东北侧大门进入，卸货暂存于存储区。
2）烘干
进场的五味子分别进入烘干室或烘干箱进行烘干，加热方式为间接加热，锅炉产生的蒸汽通过管道和散热器对烘干室和烘干箱进行加热，烘干室或烘干箱内温度控制在40-50℃之间。烘干过程中产生的水蒸气通过生产车间排风口以无组织的方式排放。
3）色选
色选是基于光电色选技术，通过光学传感器捕捉物料的颜色、纹理、光谱等特征，与预设标准进行比对，利用高速气流精准剔除杂质。中药材通过振动喂料斗进入色选机，经过高频振动装置将物料均匀分散，确保单颗物料逐一通过分选区域，避免重叠或堆积影响识别精度。采用高分辨率工业相机，多角度、多光谱捕捉物料的颜色、纹理、内部品质信息。图像处理系统将采集的物料特征与预设的合格标准进行比对，识别出异色颗粒、霉变、虫蛀等杂质。根据控制系统指令，瞬间喷出高速气流，将杂质从物料流中吹离，落入杂质收集槽，合格中药材沿预设轨迹落入成品收集槽，实现物料的自动分级。

色选过程中产生的杂质送周边农户用作堆肥原料。
4）包装
色选出的成品五味子即为本项目产品，成品装入编织袋内，每袋重量约为50kg，暂存于成品暂存区，定期外运。
本项目五味子烘干生产工艺流程及产排污节点详见图2-3。
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图2-3   五味子烘干工艺流程及产排污节点示意图
（2）锅炉运行工艺流程
1）燃料输送

生物质颗粒锅炉的主要燃料是生物质颗粒，燃料通过自动给料系统连续、均匀地送入炉膛，确保燃烧的连续性。

2）点火与燃烧
在炉膛内，生物质颗粒被点燃并开始燃烧。燃烧过程中，生物质颗粒释放出大量的热能，同时产生少量的灰渣和烟气。为了保持稳定的燃烧状态，锅炉通常配备有自动调节系统，可以根据需要调整燃料的供给量和空气流量。

3）烟气净化

采用旋风除尘器+布袋除尘器对锅炉烟气进行除尘处理，处理后烟气通过30m高烟囱高空排放。

4）除灰渣系统

锅炉排出的灰渣通过除渣机送至生产车间内拟建灰库，定期外运。
本项目锅炉工作流程及产污环节示意图见图2-5。
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图2-4   项目锅炉运行工艺流程及产污环节示意图
（3）软化水工艺流程
本项目采用全自动软化水设备制备锅炉软化水。

软水装置由钠离子交换器、盐箱、喷射器、阀门、管道等组成。

软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙(Ca)、镁(Mg)等离子与树脂(NaR)进行反应，从而去除水中的钙镁盐类，使硬水成为软水，其反应过程为：

Ca2++2NaR→CaR2+2Na+

Mg2++2NaR→MgR2+2Na+(R为树脂团)
与原水交换后的树脂成为饱和树脂，通入盐液进行再生，与盐水发生置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗后，重新进行工作。其反应过程如下：

CaR2+2NaCl→2NaR+CaCl2

MgR2+2NaCl→2NaR+MgCl2
再生时将产生含高浓度Ca2+、Mg2+的高硬度废水，即软化废水。

本项目废树脂由厂家回收再生，不在本厂区进行，一般2年更换一次。
2、产污环节

废气：供热锅炉产生的锅炉烟气，以及厂区内运输、装卸等过程中产生的无组织颗粒物；

废水：软化水排水、锅炉排水以及职工产生的生活污水；
噪声：生产设备及风机、泵类等运行过程中产生的噪声；

固废：色选过程中产生的杂质、锅炉设备运行过程中产生的锅炉灰渣和除尘器回收的粉尘、软化水过程中产生的废树脂以及职工产生的生活垃圾。 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用已建成空厂房进行生产，项目租用的厂房原使用功能为仓库，但该厂房建成后一直未投入使用，目前为闲置建筑，厂房内无固体废物，无遗留环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状评价

（1）区域环境空气质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，项目所在区域的环境质量现状应优先采用国家和地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的结论或数据。

故本次环境空气质量现状数据可采用《吉林省2025年环境状况公报》中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度数据。根据吉林省2025年环境状况公报中有关白山市的达标区判定结果可知：白山市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、18μg/m3、48μg/m3、22.8μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122μg/m3，具体详见表3-1。
表3-1   全省9个城市环境空气质量主要污染物年均浓度
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表3-2   白山市区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

µg/m3
10
60

16.7%
达标

NO2
年平均质量浓度

µg/m3
18
40

45.0%
达标

PM10
年平均质量浓度

µg/m3
48
60
80.0%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

µg/m3
22.8
30
76.0%
达标

O3
日最大8小时平均

µg/m3
122
160

76.3%
达标

CO

百分位数日平均

mg/m3
1.2
4

30.0%
达标

根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，白山市环境空气质量现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过度阶段二级标准。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。
（2）其他污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”

①监测点位
根据本项目建设位置、气象条件及评价等级，本次评价补充监测布设1个环境空气质量监控点，具体详见下表及附图4。

表3-3   环境空气质量监测点布设情况表

序号

位置

位置关系

A1
项目东北侧居民区
项目所在位置常年主导风向下风向520m处
②监测项目及监测时间
根据本项目废气污染特征，监测项目为TSP、NOX。

监测时间为2025年8月14日-8月16日。 
③评价方法

采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下：

I＝Ci/Coi×100%

式中：I—i污染物的占标率，%；

Ci —i污染物各取值时间最大质量浓度值，μg/m3；

Coi —i污染物的环境质量标准，μg/m3。

污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。

④评价标准

选用GB3095-2026《环境空气质量标准》中二级标准，其中，NOX日均值浓度限值采用过度阶段浓度限值。即：TSP日平均浓度限值为300μg/m3，NOX日平均浓度限值为100μg/m3、1小时平均浓度限值为250μg/m3。
⑤评价结果与分析

表3-4   污染物环境质量现状评价结果表
监测

点位

指标

监测项目单位：mg/m3
TSP
NOX
A1
24小时平均浓度范围

0.101-0.105
0.034-0.035
1小时平均浓度范围

—
0.021-0.044
超标率（%）

0

0
最大超标倍数

0

0
24小时平均浓度最大值占标准百分比%

35
35
1小时平均浓度最大值占标准百分比%

—
17.6
由上表可知，本次评价TSP、NOX监测结果日平均浓度以及NOX监测结果1小时平均浓度均满足GB3095-2026《环境空气质量标准》二级标准要求。
2、地表水环境
本项目产生的废水主要软化水排水、锅炉排水以及职工产生的生活污水。其中软化水排水和锅炉排水属于清洁下水，冷却后用于绿化或降尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田，项目产生的废水不外排入地表水体。遵照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）。优先采用《吉林省2025年环境状况公报》中地表水环境统计数据，项目所在地地表水体为珠子河，珠子河为第二松花江支流。

2025年，松花江水系水质良好，保持稳定。62个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面57个，占91.9%，同比上升3.2个百分点；Ⅳ类水质断面5个，占8.1%，同比下降3.2个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，8个省界断面，1个为Ⅱ类水质，7个为Ⅲ类水质。

吉林省生态环境厅2026年3月2日发布的《2025年12月吉林省地表水国控断面水质月报》（吉林省环境监测中心站）中珠子河水质状况如下表所示。

表3-5   吉林省2025年12月国控断面水质状况（摘录）[image: image6.png]KE2A
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由上表可知，在珠子河海岛电站坝下断面中水质同比保持稳定，较2024年同期水质无变化。

3、声环境质量现状与评价

本次评价对厂界四周声环境质量进行监测。

（1）监测点位布设

本项目噪声监测点位布设详见表3-6及附图3。 

表3-6   噪声监测点位布设情况

序号

位置

N1
本项目厂界东侧1m处
N2
本项目厂界南侧1m处
N3
本项目厂界西侧1m处
N4
本项目厂界北侧1m处
（2）监测项目
等效A声级
（3）监测时间、频率和监测单位
监测时间为2025年8月，监测2天，监测昼间、夜间噪声各1次。

监测单位：吉林省驰恒环境检测有限公司。
（4）现状监测结果

项目所在区域内环境噪声监测统计结果详见表3-7。

表3-7   项目噪声监测统计结果   单位：dB（A）
编号

测点名称
检测结果
2025.8.14
2025.8.15
昼间

夜间

昼间
夜间
N1
本项目厂界东侧1m处
51
43
45
44
N2
本项目厂界南侧1m处
52
42
45
44
N3
本项目厂界西侧1m处
52
43
43
43
N4
本项目厂界北侧1m处
53
41
43
43
根据项目所在地声环境功能区划（详见附图5），由于项目西侧厂界距离铁路线最近距离为17m，因此本项目东、南、北厂界声环境质量执行3类声功能区标准，西侧厂界声环境质量执行4b类声功能区标准。从监测结果可知，评价区域内声环境完全满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区、4b类区标准要求。
（4）生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目不在产业园区内，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此本项目无需开展生态环境质量现状调查。

（5）地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目正常情况下不存在土壤、地下水污染途径，因此可以不开展地下水、土壤环境质量现状调查。  

	环境

保护

目标
	本项目位于靖宇县国防路道西，项目所在厂区中心坐标为东经126°46′14.776″，北纬42°23′46.201″。项目所在厂区东侧有2家工厂，由北至南分别为靖宇县超越玄武岩石材有限公司以及1家木材加工厂，项目东侧175m处为G222国道；东南侧为靖宇县火车站，厂区西南侧为铁路线，本项目厂房与铁路线平行建设，项目与铁路线的最近距离为17m；西侧隔铁路线为农田；北侧由近及远分别为靖宇县火车站变电所和靖宇县火车站锅炉房。与本项目距离最近的环境敏感点为项目东侧270m处居民住宅，项目主要环境保护目标见下表3-8以及附图6。
表3-8   主要环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护

规模（人）

环境功能区

相对厂址方位

与厂界最近距离/m

X（m）
Y（m）
环境空气

270
0

17户居民
43
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区

东侧

270
 声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标

生态环境
项目厂区占地范围5800m2，本项目不占用基本农田和耕地，项目占地范围无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目排放的锅炉烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉标准执行，详见表3-9。
表3-9  锅炉大气污染物排放浓度限值单位：mg/m3
锅炉类别
污染物

标准值

标准来源
燃煤锅炉
颗粒物
50
《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）

SO2
300
NOX
300
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
本项目排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-10。

表3-10   颗粒物无组织排放标准值  

控制项目

周界外浓度最高点（mg/m³）

标准来源

颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、噪声

根据靖宇县声环境功能区划图，项目所在地声环境功能区为3类区、4b类区，因此项目运营期厂界值执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类、4类标准，具体见下表。

表3-11   工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4类
70
55
本项目在施工期噪声执行GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》要求，见表3-12。

表3-12  建筑施工噪声排放限值     单位：dB（A）
噪声限值

标准来源

昼间

夜间

70

55

GB12523—2025《建筑施工噪声排放标准》

3、固体废物

本项目一般工业固体废物临时存储及处理执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。 

	总量

控制

指标
	本项目为中药材烘干项目，项目供热采用一台2.5t/h的燃生物质颗粒的蒸汽锅炉，根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（吉林省生态环境厅2022.5.10）中相关内容，本项目不属于重点行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）4.5.2.4小节内容，本项目废气排放口为一般排污口。

根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于执行其他行业排放管理的建设项目，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。

综上，本项目无需申请总量控制指标。 


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为租用闲置厂房进行建设的项目，项目施工期施工行为主要为装修工程及设备安装，工程量较小，建设单位施工期应采取如下措施：

1、选用低噪声施工设备，从源头控制噪声污染；
2、施工过程中产生的包装废物集中收集，施工结束后，外卖废品回收站。
3、施工人员产生的生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运处理；
4、施工人员产生的生活污水排入室外防渗旱厕，定期清掏还田。
5、设备运输过程中产生的运输扬尘，通过洒水降尘的方式减缓。
项目施工期短，且项目施工期施工行为均在现有厂房内进行，只要项目严格采取上述环保措施，项目施工期对周围环境的影响很小，随着施工结束施工期环境影响也随之消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）锅炉烟气
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》要求“新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算；非正常工况时，废气有组织源强采用类比法核算。”，因此，本项目采用物料衡算法进行计算。

本项目满负荷状态下锅炉燃料（生物质颗粒）用量为200t/a，年工作时长960h（每年40d，每天24h）。锅炉烟气具体核算过程如下：
①烟气量核算

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》附录C.5，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法，项目燃生物质Qnet，ar=17.1MJ/kg，≥12.54MJ/kg，Vdaf=85.41，≥15%，具体公式如下

[image: image7.png]'Vgy=0.393Qnet,ar+0.8765




其中：Vgy：基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet，ar：为低位发热量（MJ/kg）

经计算，项目基准烟气量Vgy为7.6Nm3/kg，生物质年使用量为200t/a，则本项目基准烟气量为200×1000×7.6=1.5×106m3/a。

②SO2源强核算

采用物料衡算法计算公式：
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式中：ESO2—核算时段内SO2的排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；


[image: image9.wmf]ar

S

—收到基硫的质量分数，%；

q4—锅炉机械不完全燃烧损失，%；

K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲；


[image: image10.wmf]h

s—脱硫效率，%，本项目为0。

③NOx源强核算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法，氮氧化物（NOx）采用产排污系数法。按下公式计算：
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式中：E=—核算时段内氮氧化物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，t或万m3；

βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953，本次参照HJ953中附录F中排污系数1.02kg/t燃料。

ηNOx—脱硝效率，%，取0。
④颗粒物排放量
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式中：
[image: image13.wmf]A

E

—核算时段内颗粒物排放量，t；

[image: image14.wmf]R

—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

[image: image15.wmf]ar

A

—收到基灰分的质量分数，%；


[image: image16.wmf]fh

d

—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；


[image: image17.wmf]c

h

—综合除尘效率，%；


[image: image18.wmf]fh

C

—飞灰中的可燃物含量，%。
计算参数：

具体取值详见下表。

表4-1   锅炉烟气计算参数取值表 
项目

符号

单位

参数

燃料消耗量

燃料用量

R

t/a

200
锅炉参数

锅炉日运行小时数

T

h

24
锅炉年运行天数

T

d

40
锅炉机械不完全燃烧热损失

q4
%

10
锅炉烟气带出的飞灰份额

dfh
%

50
飞灰中的可燃物含量
cfh
%

14
过量空气系数

α

/

1.75
燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额

K

/

0.80
环保设备

除尘效率（旋风除尘器+布袋除尘器）

ηc
%

99
脱硫效率

ηs
%

0
脱硝效率

ηn
%

0
燃料成分

全水
Mt
%
6.85
空气干燥基水分
Mad
%
0.91
干基灰分
Ad
%
0.59
干基挥发分
Vd
%
84.91
空气干燥基硫分
St，ad
%
0.01
收到基低位发热量
Qnet，ar
MJ/kg
17.10
空干基高位发热量
Qb，ad
MJ/kg
19.69
干基高位发热量
Qgr，d
MJ/kg
19.88
固定碳
FCad
%
14.38
计算结果：

根据上述计算公式和参数取值，本项目锅炉烟气产生及排放情况详见下表4-2。
表4-2   本项目锅炉烟气产生及排放情况一览表

污染物

项目

单位

去除效率

数值

达标分析

标准值

是否达标

烟气

理论烟气量

m3/a
1.5×106
—

—

颗粒物
产生量

t/a

99%

0.64
—

—

产生浓度

mg/m3
421
—

—

排放量
t/a

0.0064
—

—

排放浓度
mg/m3
4.2
50
达标

SO2
产生量
t/a

0
0.028
—

—

产生浓度
mg/m3
18.42
—

—

排放量

t/a

0.028
—

—

排放浓度
mg/m3
18.42
300
达标

NOx
产生量
t/a

0
0.20
—

—

产生浓度
mg/m3
133
—

—

排放量

t/a

0.20
—

—

排放浓度
mg/m3
133
300
达标

由计算结果可以看出，锅炉烟气产生量为1.5×106m3/a，污染物产生浓度分别为颗粒物：421mg/m3、SO2：18.42mg/m3、NOx：133mg/m3，配备旋风除尘器+布袋除尘器净化锅炉烟气，除尘效率99%，处理后污染物排放浓度为颗粒物：4.2mg/m3、SO2：18.42mg/m3、NOx：133mg/m3能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值要求，处理后烟气经高30m高的烟囱外排，对项目所在地大气环境影响较小。
（2）扬尘
①锅炉料堆场扬尘
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。本环评要求建设单位将燃料以及锅炉灰渣存储于封闭的燃料库和灰库内，因此在存储过程无扬尘逸散到空气中。
②运输扬尘

本项目原料运入及成品运出过程中会产生少量的运输扬尘，由于项目租赁的厂区地面均已硬化处理，且项目紧邻公路，运输路线均为硬化地面，因此项目运输扬尘产生量小，且项目每天产生的软化水排水以及锅炉排水均用于厂区内地面降尘，因此项目营运期运输扬尘产生量小，对周围环境影响较小。
（3）中药材烘干异味
本项目烘干的五味子，在烘干过程中，五味子的气味随着水蒸气排入外环境，异味主要源于五味子中挥发性成分，建议建设单位采取如下措施减少烘干过程中中药异味的排放量。

①通过优化烘干技术，精准控制烘干温度（通常40-50℃）和湿度，避免过度烘干产生焦糊味；

②控制采购原材料的质量，选购干净、无杂质、无烂果的原材料，从源头减少烘干过程中产生的异味；

③采用密闭式烘干设备和车间，车间门窗设置双层密封胶条，日常保持关闭状态，仅保留物料进出的专用通道，通道安装快速卷帘门，减少空气泄漏；通过引风机系统使车间内部形成微负压（压力差控制在5-10Pa），确保废气只能通过收集系统排出，避免无组织泄漏，减少异味无组织排放；
④采用易清洁的墙面和地面材料，定期清洗，避免异味残留

⑤通过厂界合理的景观设计，利用植被和地形阻挡异味扩散。 
（4）全场排污汇总
表4-3   本项目有组织废气产生及排放情况表
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算方法

废气产生量Nm3/a

产生浓度

mg/m3
产生量

（t/a）

工艺

效率

（%）

核算方法

废气排放量

Nm3/a
排放浓度

mg/m3
排放量

（t/a）

DA001锅炉烟气排放口
颗粒物
物料衡算法
1.5×106
421
0.64
TA001旋风除尘器+布袋除尘器
99
物料衡算法
1.5×106
4.2
0.0064
960
SO2
18.42
0.028
0
18.42
0.028
960
NOX
133
0.20
0
133
0.20
960
排气筒高度

30m
内径
0.5m
坐标

东经：126°46′13.878″，北纬：42°23′46.400″
（4）非正常工况
本项目非正常工况主要考虑锅炉废气处理系统失效时的工况，考虑到项目对环境的最大不利影响，按照锅炉废气处理系统净化效率为50%的情况下，污染物排放情况分析。非正常工况下废气排放情况见表4-4。
表4-4   非正常工况废气排放情况

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率(kg/h)
非正常排放浓度(mg/m3)
单次持续时间/h

年发生频次/次

1

锅炉废气

废气处理设施失效，废气净化效率为50%
颗粒物

0.33
211
≤0.5
≤1
SO2
0.03
18.42
≤0.5
≤1
NOX
0.21
133
≤0.5
≤1
由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加，且锅炉烟气中颗粒物浓度严重超过了GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放情况的发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力；

④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。
本项目事故状态下有组织废气监测方案详见下表。

表4-5   本项目事故状态下废气监测计划表

监测点位

监测指标

DA001锅炉烟囱排放口
颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
无组织排放（厂界上风向1个点、下风向3个点）

颗粒物

（5）污染防治措施
①锅炉大气污染防治措施
本项目锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器净化处理，处理后经30m高烟囱排放。
根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中燃生物质锅炉锅炉烟气污染防治可行性技术为旋风除尘和袋式除尘组合技术，本环评要求采用旋风除尘器+布袋除尘器净化锅炉烟气，该技术属于锅炉烟气治理可行性技术。
旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

布袋除尘器工作原理：当含尘气体进入布袋除尘器后，颗粒较大、比重较大的粉尘在重力的作用下自然沉降，直接落入灰斗中。而含有细微粉尘的气体则在导流板的作用下，有序地通过滤袋。这些滤袋通常由特殊材料制成，具有很好的阻尘性，能够有效地将粉尘阻留在袋内。
本项目投产后，供热采用1台2.5t/h生物质颗粒燃料蒸汽锅炉，根据GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表4要求，本项目锅炉烟囱最低允许高度为30m，项目200m范围内最高建筑物为项目南侧在靖宇县火车站，高度为10m，本项目烟囱高出该建筑物20m，超过3m，因此本项目锅炉烟囱高30m设置合理。
表4-6   本项目排放口设置情况一览表

编号

名称

排放口类型

排气筒底部中心坐标

排气

筒高

度/m

排气筒出口内径/m

烟气

温度

/℃

年排放小时数/h

排放工况

经度
纬度
DA001
锅炉烟气排放口

一般排放口
东经：126°46′13.878″

北纬：42°23′46.400″

30
0.5
120
960
正常
②排污口设置要求
本项目有组织排放口为DA001锅炉烟气排放口，按照HJ145-2024《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》，本项目排污口应满足以下要求：

1）应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。

2）在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。

3）手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。

4）监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台

5）除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。

6）排放口应设置标识，标志牌的设置有助于识别和管理废气排放口。标志牌的尺寸、颜色、内容和安装位置等具体要求应遵循相关规定，以确保排放数据的准确性和可追溯性。‌

③无组织废气污染防治措施
1）燃料运输车辆应加盖密目网或使用密闭车厢运输；

2）燃料装卸过程尽量降低落差；

3）对燃料库和灰库进行封闭处理；

4）本项目原料为鲜五味子，鲜五味子含水率较高，因此入场后卸车产生的粉尘较少，为了进一步降低原料卸车产生的粉尘，原料卸车过程中应尽量降低落差，卸车时车间除了必要的物料进出通道，门窗应保持关闭状态。

5）成品干五味子装车采用分层、分段的方式装车，避免一次性倾倒大量物料，减少物料与地面、车箱的碰撞，从而减少粉尘的产生。严格控制物料的流动速度，避免因快速倾倒导致的粉尘飞扬。 
6）对项目所在厂区以及生产车间内地面进行硬化处理，减少无组织粉尘的产生量。
（6）监测要求

监测计划详见表4-7。

表4-7   本项目营运期废气监测计划表

监测点位

监测指标

监测频次

DA001锅炉烟囱排放口
颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
1次/月
无组织排放（厂界上风向1个点、下风向3个点）

颗粒物

1次/季度
2、废水
本项目营运期产生的废水主要为锅炉排水、软化水排水以及职工生活污水，废水产生量为1.74t/d（69.6t/a）。本项目产生的废水源强详见下表。

表4-8   本项目废水污染源源强一览表

废水

类型

废水量

（t/a）

污染物浓度（mg/L）

污染物折纯量（t/a）

COD
BOD5
SS
NH3-N
COD
BOD5
SS

NH3-N
软化水排水
12
100
50
100
/
0.001
0.0005
0.001
/
锅炉排水
48
60
30
60
/
0.003
0.001
0.003
/
生活污水
9.6
250
120
200
15
0.002
0.001
0.002
0.0001
合计
69.6
0.006
0.0025
0.006
0.0001
由于项目所在地无市政排水管网，项目营运期产生的废水采取如下措施处置：
（1）项目产生的软化水排水以及锅炉排水为清洁下水，软化水排水同冷却后的锅炉排水用于绿化或厂区地面降尘，本项目设置清洁下水收集箱用于收集软化水排水以及锅炉排水，容积为2m3。本项目营运期集中于每年9月下旬至10月末，共计40天。项目所在地为吉林省靖宇县，此时间段正值当地秋季，区域内绿化植物尚未进入枯萎期，仍需水分维持生长；同时该时段气候较为干燥，厂区地面易产生扬尘。基于以上气候与环境特征，将清洁下水用于厂区绿化灌溉及地面降尘，既契合绿化植物生长需求，又可有效抑制扬尘，具有充分的合理性与可行性。
（2）职工生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田。防渗旱厕位于生产车间南侧，具体详见附图3。
3、噪声

（1）源强

本项目噪声主要来自于设备噪声，产生的噪声为机械性噪声，详见表4-9。

表4-9   各种机械设备的噪声值

序号

声源名称

源强
dB（A）

与厂界距离（m）

数量（台）
降噪措施

持续时间
东
南
西
北
1

大烘干箱

（含风机）
75-90
24
86
10
13
2
隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
24h
2
大烘干箱

（含风机）

75-90

24
13
10
86
2
隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间

24h
3
大烘干箱

（含风机）

75-90

10
13
24
86
2
隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间

24h
4
小烘干箱

（含风机）
75-90
29
33
10
65
6
隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
24h
5
风选机

（含风机）
75-90
15
23
20
23
2
进风口消声器管道外壳阻尼
24h
6
水泵
75-90
24
57
10
33
1
厂房隔声、隔声罩壳、隔声小间
24h
7
锅炉

（含风机）
75-90
24
57
10
33
1
厂房隔声、隔声罩壳

24h
8
空压机
75-85
15
23
20
23
2
基础减震、厂房隔声
24h
9
提升机
70-80
15
23
20
23
2
基础减震、厂房隔声
24h
10
比重机
70-80

15
23
20
23
1
基础减震、厂房隔声
24h
11
色选机
75-80
13
40
20

67
2
基础减震、厂房隔声

24h
（2）预测点位

东、南、西、北四周厂界。

（3）预测模式：

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收、地面效应等。预测模式采用点声源处于自由空间的几何发散模式。

1）室内外声源计算

①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级
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式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③在室外靠近围护结构处产生的声压级
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式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效室外声级

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式


[image: image24.wmf](

)

eqb

eqg

1

.

0

1

.

0

eq

10

10

lg

10

L

L

L

+

=


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

4）点声源及等效室外声源在预测点产生的声级
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式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）；

Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－监测点距声源的距离，m；

ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。

（4）预测内容

根据本项目噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算，与所执行的标准进行比较分析。

（5）预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。”、“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”由于本项目50m范围内无声环境保护目标，因此本次评价仅对厂界噪声进行预测，经计算，本项目噪声预测结果见下表。
表4-10   厂界噪声预测结果表
点位

时间段
贡献值
时间段
贡献值
东侧厂界外1m
昼间
51.1
夜间
51.1
南侧厂界外1m
昼间
48.6
夜间
48.6

西侧厂界外1m
昼间
54.2
夜间
54.2
北侧厂界外1m
昼间
46.2
夜间
46.2

由表4-10的预测结果，项目厂界东、南、北厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））要求，西厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中4类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））要求。因此，本项目设备噪声对周围声环境影响较小。
（5）噪声防治措施

为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议采取如下防治措施：

①选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生；

②生产车间设置双层隔声门窗，同时设备运行时，尽量少开门窗；

③生产设备处安装减震垫，去掉不必要的金属板面，控制板面的振动；

④加强对生产设施的管理和维护。随着使用年限的增加，风机、生产设施噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。
上述噪声治理措施能够有效地降低声源对环境的影响，措施可行。各厂界处噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值的要求。
本项目营运期噪声监测计划详见表4-11。
表4-11   本项目营运期噪声监测计划一览表
监测类别

监测因子

监测点

监测频率

噪声

连续等效A声级

厂界四周

1次/季度

4、固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为杂质、锅炉灰渣、回收粉尘、废树脂以及职工生活垃圾，具体处理/处置方式如下：

（1）杂质

项目杂质产生量约为2.8t/a，项目产生的杂质主要为色选过程中产生的五味子枝叶以及发黑、破损、异色的五味子，主要成分为生物质，送周边农户用作堆肥原料。
（2）锅炉灰渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目锅炉灰渣产生量采用物料衡算法计算，计算公式为：
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式中：
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—核算时段内灰渣产生量，t；
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—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

[image: image29.wmf]ar

A
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根据前文各项参数取值，满负荷运行情况下灰渣产生量约为11.2t/a，直接送至灰渣库暂存，定期外卖用作农肥还田。
（3）回收粉尘

本项目除尘器粉尘回收量约为0.6336t/a送至灰渣库暂存，定期外卖用作农肥还田。
（4）废树脂
本项目软化水过程中产生废树脂，废树脂产生量约为0.01t/a，由厂家回收处理。
（5）职工生活垃圾

职工生活垃圾产生量为0.2t/a，集中收集，暂存于厂区垃圾桶（箱）内，定期送环卫部门指定的垃圾点，由环卫部门统一清运处理。    
本项目固体废物排放情况及处理/处置措施详见表4-12。

表4-12   固废物排放情况及处理/处置措施

序号

产生环节

固体废物名称

属性及代码
产生量（t/a）

物理性状

贮存方式

处置措施

1

色选
杂质
一般工业固体废物900-099-S59
2.8
固体
不存储
送周边农户用作堆肥原料
2
锅炉
灰渣
一般工业固体废物900-999-64
11.2
固体
暂存于灰库
外卖还田
3
除尘器
回收粉尘
一般工业固体废物

900-999-63
0.6336
固体
暂存于灰库
外卖还田
4
软化水处理
废树脂
一般工业固体废物900-999-99
0.01
固体
不存储
由厂家回收处理
5
职工
生活垃圾
生活垃圾900-099-S64
0.2
固体
暂存于厂区内垃圾桶（箱）内
定期送垃圾点，由环卫部门统一清运处理
合计
14.8436
4环境风险分析

项目所需原料不涉及风险物质，生物质锅炉燃料颗粒不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质（表B.1、B.2均不属于）。

（1）风险识别 

项目燃料为生物质燃料颗粒，依据《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判别，本项目不存在风险物质，危险物质数量与临界量比值Q=0<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 

本项目的环境风险源主要为锅炉燃烧使用的生物质燃料，属于易燃物质。 

（2）风险源项分析 

本项目生物质燃料遇明火或高温情况下存在引起火灾的风险。引起火灾的因素较多，如设备安装，维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等。 

（3）风险防范措施 

①生物质燃料分批入库，严格控制贮存量； 

②设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援。 

③加强对生物质燃料存放区的安全管理，确保安全生产，并在库房配备必要的防毒面具等防护设备、消防设施等。 

④加强对粉尘收集处理装置等设备的定期检修和维护，保证粉尘的收集效率，以防意外事故的发生，发现故障，立即维修更换。 

⑤厂区内严禁明火。 

⑥各电器设备采用防爆设备，电路定期检修。 

（4）事故应急预案 

对可能发生的事故，应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低；事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断风险源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电等部门，进行必要的救援与监控。 

（5）风险评价

运营单位做好管理、设备维护保养工作，可将环境风险降低到最小。
5、地下水、土壤

（1）地下水和土壤污染源、污染物类型及污染途径

本项目为五味子烘干项目，项目所用燃料为生物质颗粒，产生的固体废物为杂质、生物质颗粒燃烧产生的灰渣、除尘器产生的灰渣、废树脂以及职工产生的生活垃圾，不涉及重金属、有机化合物的物料；生产过程中不涉及地下水及土壤的污染途径；不会造成区域地下水位的显著变化，进而导致区域土壤环境pH值的显著变化及盐化影响的产生；本项目产生的生活污水暂存于防渗旱厕内，正常情况下不存在发生渗漏的情况。
（2）监测要求

本项目不制定地下水及土壤的监测方案。

7、环保投资估算

本项目环保投资主要包括废水、噪声、废气治理，本项目总投资为400万元，其中环保投资为45.0万元，占总投资的11.25%。

环保投资估算费用详见表4-13。

表4-13   环投资估算表

治理项目

治理设施内容

金额（万元）

噪声治理

基座减震、墙体隔声等
6.0
固废治理

灰库、垃圾桶（箱）
8.0
废气治理

旋风除尘器+布袋除尘器、30m高烟囱
30.0

废水治理
防渗旱厕
1.0
合计

45.0



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	旋风除尘器+袋式除尘器、30m高烟囱
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》新建锅炉标准

	地表水环境
	锅炉排水、软化水排水以及生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田；软化水排水和锅炉排水属于清洁下水，冷却后用于绿化或降尘
	不外排入地表水体

	声环境
	生产设备
	连续等效A声级
	定期维修设备、减振、隔音等措施
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类标准

	固体废物
	项目色选过程中产生的植物枝叶等杂质送周边农户用作堆肥原料；项目产生的锅炉灰渣以及除尘器回收的粉尘暂存于厂房内灰库，定期外卖用作农肥还田；软化水产生的废树脂由厂家回收处理；职工生活垃圾集中收集定期由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	根据本项目建设情况编制突发环境事件应急预案，厂区内配置足够的应急物资，定期对员工进行应急演练。

	其他环境

管理要求
	建设单位应严格落实环境保护“三同时”制度，及时开展环保验收工作，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及时办理排污许可证。营运期对污染源进行定期监测，建立环保档案。


六、结论
	本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，符合国家产业政策，只要建设单位认真落实本报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物减量、达标排放的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.0064t/a
	
	0.0064t/a
	+0.0064t/a

	
	SO2
	
	
	
	0.028t/a
	
	0.028t/a
	+0.028t/a

	
	NOX
	
	
	
	0.20t/a
	
	0.20t/a
	+0.20t/a

	
	氨
	
	
	
	
	
	
	

	
	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	杂质
	
	
	
	2.8t/a
	
	2.8t/a
	+2.8t/a

	
	灰渣
	
	
	
	11.2t/a
	
	11.2t/a
	+11.2t/a

	
	回收粉尘
	
	
	
	0.6336t/a
	
	0.6336t/a
	+0.6336t/a

	
	废树脂
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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