关于《靖宇县羽越种养殖专业合作社中药材
烘干项目环境影响报告表》的批复
 
靖宇县羽越种养殖专业合作：
[bookmark: OLE_LINK2]你单位委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的《靖宇县羽越种养殖专业合作社中药材烘干项目环境影响报告表》，（以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：
一、建设项目基本情况和审批意见
本项目位于靖宇县国防路道西，项目所在厂区中心坐标为东经126°46′14.776″，北纬42°23′46.201″。项目总投资400万元，环保投资45万元。年烘干五味子1500t。本项目总占地面积为5800m2，总建筑面积为2304m2，租用现有空厂房进行建设，建筑结构为钢结构建筑物，其中生产区占地面积992m2，存储区占地面积400m2，供热设备占地面积120m2，车间内道路占地面积792m2。项目生产用热由一台2.5t/h的生物质颗粒燃料锅炉提供。购置色选生产线一条。
本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控的相关要求。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
二、项目应重点做好以下环境保护工作
（一）加强施工期环境管理和污染防治
合理安排施工时序，采取合理施工方式和有效的污染防治措施，做到各污染物达标排放，最大限度降低对周边环境影响。
（二）严格落实各项水污染防治措施
废水主要为软化水排水、锅炉排水和职工生活污水。软化水排水和冷却后的锅炉排水用于绿化或厂区地面降尘，职工生活污水排入防渗旱厕，定期清抽还田。
（三）严格落实各项大气污染防治措施
本项目废气主要为锅炉烟气、灰渣转运和燃料上料过程中产生的粉尘。烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表4燃煤锅炉限值，经30m高烟囱（DA001）排放。灰渣转运、燃料上料粉尘通过及时清扫、定期洒水等措施，厂界处颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。
（四）严格落实各项噪声污染防治措施
本项目主要噪声源为风机和水泵运行产生的噪声。通过采用基础减振、隔声门窗、内部加设吸音村料，同时加强对设备的管理和维护，合理布置设备等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施
本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。本项目固体废物主要包括五味子色选中产生的杂质、废离子交换树脂、锅炉灰渣、回收粉尘、职工生活垃圾。色选中产生的杂质送周边农户用作堆肥原料；废离子交换树脂更换后由厂家回收；锅炉灰渣以及回收粉尘收集后外卖资源化利用；职工生活垃圾收集后由环卫部门处理。
三、严格落实环境风险防范措施
[bookmark: _GoBack]严格落实报告表提出的各项环境保护、污染防治、环境风险防范措施，以有效缓解和控制对环境的不利影响。制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期开展应急演练，防范环境风险事故发生。
四、严格落实排污许可制度
项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记)，不得无证排污。
五、严格落实环境保护“三同时”制度 
项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须严格按照国家相关标准和规范程序组织环保设施验收。
6、 监督管理
靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的日常环境监管工作。
7、 其他事项
环评报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。依法须经批准的其他事项，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。
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