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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	靖宇县祥盛牲畜屠宰场年屠宰牛1095头、羊7300只建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	郎铁军
	联系方式
	15143923456

	建设地点
	靖宇县靖宇镇靖安村

	地理坐标
	126°48′4.785590″，42°24′8.707240″

	国民经济

行业类别
	C1351牲畜屠宰
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业18、屠宰及肉类加工135

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	55

	环保投资占比（%）
	55
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	1497.2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目背景
靖宇县祥盛牲畜屠宰场（原名靖宇县大牲畜屠宰场）利用现有闲置厂房（原一直未使用）建设牛羊小型屠宰场，屠宰畜种为牛羊，屠宰规模为年屠宰牛1095头、羊7300只，为靖宇县牛羊定点小型屠宰场。根据靖宇县畜牧兽医管理总站2026年3月11日出具证明文件可知，本企业为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。
2、产业政策相符性分析

本项目为牛羊屠宰项目，国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，关于屠宰要求详见表1-1。

表1-1  产业政策符合性对比
序号
产业政策要求
本项目符合性
一
限制类
十二、轻工
24.年屠宰生猪15万头及以下肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）
本企业仅为靖宇镇内商户提供屠宰服务，年屠宰规模为牛1095头、羊7300只。年屠宰牛1095头、羊7300只，属于限制类。
二
淘汰类
十二、轻工
猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺
本项目牛羊采用电晕机击晕，机械扒皮设备扒皮，电锯开膛解体，为机械屠宰工艺，不属于手工屠宰工艺，不属于淘汰工艺
根据靖宇县畜牧兽医管理总站2026年3月11日出具证明文件可知，本企业为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点，符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》，本项目建设不违背国家产业政策要求。
吉林省生态环境分区管控符合性
根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉》（吉办发〔2024〕12号）以及吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号），本项目与吉林省生态环境分区管控符合性分析如下：
（1）环境管控单元
根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台落区结果，本项目所处环境管控单元为靖宇县大气环境高排放重点管控区，管控单元编码为ZH22062220004，不涉及吉林省生态保护红线，吉林省环境管控单元分布见附图1。
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平台落区结果
本项目所在区域属于环境空气二类区，声环境功能3类区（周围声环境保护目标为1类区），地表水Ⅱ、Ⅲ类功能区，根据《吉林省2025年生态环境状况公报》可知，白山市2025年属于环境空气质量达标区，项目所在区域属于松花江水系，2025年松花江水系水质良好。根据声环境质量现状监测可知，项目所在声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。
（2）生态环境准入清单

根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）本项目所涉及的管控单元生态环境准入要求详见表1-2，吉林省生态环境准入要求详见表1-3。
表1-2   靖宇县生态环境准入清单（摘录）
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目符合性

ZH22062220004

靖宇县大气环境高排放重点管控区

2－重点管控
空间布局约束

1、严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。推进煤炭、矿石、钢材、石油、粮食、建材、焦炭等大宗货物中长途运输“公转铁”。

2、辉南-靖宇矿泉水重点矿区：禁止开采未经自然涌出的矿泉水资源，禁止使用经鉴定的矿泉水水源生产纯净水等非矿泉瓶装饮用水，对日天然流量5000t以上的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70%以上的，限制扩大开发规模，留足生态基流。限制开采日天然流量低于1100t的普通矿泉水资源，对日天然流量1100－5000t的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达50%—70%的，限制扩大开发规模；对日天然流量40t以上的稀有类型天然矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70%的，控制扩大开发规模。
本项目为牛羊屠宰项目，不属于以上禁止类项目。

污染物排放管控

1、深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度。推进重点行业污染治理升级改造。

2、一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目生产不用热，生活用热采用电加热，无燃煤锅炉，屠宰过程及待宰圈恶臭气体均能够达标排放。
环境风险防控

严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用及贮存。

资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目生产不用热，生活用热采用电加热。
表1-3   吉林省生态环境准入清单
管控类型
管控要求

本项目

符合性

空间布局约束
禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
根据靖宇县畜牧兽医管理总站证明文件可知，本企业为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。本企业仅为镇内商户提供屠宰服务，屠宰规模受区域经济发展影响，本企业符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》相关要求，不违背国家产业政策要求。

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
不涉及

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
不涉及
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
不涉及
污染物排放管控
落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
本企业属于执行一般行业的建设项目，仅进行新增污染物排放量核算，本项目废水中COD排放量为0.723t/a、氨氮排放量为0.054t/a。项目投产运营前按照要求填报排污许可。本项目不属于重点建设项目，项目不产生VOCs。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目所在地为环境空气质量达标区，且本项目无二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及
环境风险防控
到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
不涉及
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
不涉及
资源利用要求
推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
不涉及
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
不涉及
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
本项目生产不用热，生活用热采用电加热，不使用煤炭。

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
综上，本项目建设与《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉》是相符的。
3、白山市生态环境分区管控符合性

根据白山政办发〔2024〕11号《白山市人民政府关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》，所处环境管控单元为靖宇县大气环境高排放重点管控区，管控单元编码为ZH22062220004，白山市生态环境准入要求及松花江流域准入要求详见表1-4及表1-5，白山市环境管控单元分布图详见附图2。
表1-4  白山市生态环境准入要求符合性对比表
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

空间布局

约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于淘汰类项目，根据靖宇县畜牧兽医管理总站证明文件可知，本企业是为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。本企业仅为镇内商户提供屠宰服务，屠宰规模受区域经济发展影响，本企业符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》相关要求，不违背国家产业政策要求。
高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目为屠宰场建设项目，不属于以上项目。
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

不涉及。
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及。
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。

严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

不涉及。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目所在区域为环境空气质量达标区。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及。
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

不涉及。
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

不涉及。
环境风险防控
到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

不涉及。
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及。
资源利用

要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及。
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及。
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目生产不用热，生活用热采用电加热，不使用煤炭。
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

表1-5  松花江流域总体准入要求符合性对比表
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

空间布局

约束

合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。

本项目为屠宰场建设项目，不属于以上项目。本项目废水经场内一体化污水处理装置处理后清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河。
污染物排放管控

严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。
按此条执行。
推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。

不涉及。
加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
不涉及。
加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
本项目废水经场内一体化污水处理装置处理后清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，本项目不设置入河排污口。
严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。
不涉及。
开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。
不涉及。
环境风险防控
防范沿江环境风险，优化松花江干流等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。

不涉及。
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。
不涉及。
资源利用

要求

引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。
不涉及。
统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控上游蓄水、引水等水利工程供水能力和供水任务，保障重点河流生态流量。

不涉及。
落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。
不涉及。
综上，本项目符合吉林省及白山市生态环境分区管控要求。
4、与相关条例、规范等的相符性分析
（1）《吉林省畜禽屠宰管理条例》符合性分析
本项目与《吉林省畜禽屠宰管理条例》（2025年9月23日修订版）相符性详见表1-6。
表1-6  《吉林省畜禽屠宰管理条例》（摘录）符合性分析
相关文件

文件要求

本项目情况

符合性

《吉林省畜禽屠宰管理条例》

第三条，生猪屠宰实行定点屠宰制度，其他畜禽屠宰实行许可制度。

除农村地区个人自宰自食畜禽和城镇居民个人自宰自食家禽外，任何单位和个人未经定点或者许可不得从事畜禽屠宰活动。
根据靖宇县畜牧兽医管理总站证明文件可知，本企业是为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。本企业仅为镇内商户提供屠宰服务。目前企业已取得吉林省畜禽屠宰临时许可证，编号为〔靖宇县〕屠准字第03号，根据《吉林省畜禽屠宰许可管理规定》（吉牧质发〔2015〕150号）第四条“申请人依据相关法律法规，自行到国土资源、住房建设、环境保护、畜牧、卫生计生、民族事务等部门办理相关证件或批件，并自行组织开工建设，申请人在畜禽屠宰厂（场）建设完工并办理相关证件后，向所在地县级以上人民政府畜牧行政主管部门提交省级畜牧行政主管部门统一制定的《吉林省畜禽屠宰许可证申请书》”。因此企业需先办理环评文件后，投产前按照此条要求，重新办理畜禽屠宰许可证。
符合
第九条，畜禽屠宰厂的选址，应当符合国土空间规划、生态环境保护和动物防疫的有关要求,不得妨碍和影响所在地居民生产、生活。
本项目在现有场区内进行改建，根据靖宇县人民政府出具的用地情况说明，本项目占地为工业用地，符合靖宇县靖宇镇靖安村总体规划要求，符合环境保护有关要求，项目运行过程中对周围环境影响较小
符合
第十七条，在边远、交通不便的农村地区，可以设立小型畜禽屠宰场点。农村小型畜禽屠宰场点应当符合动物防疫和环境保护等法律法规要求，具备待宰间、屠宰间及必要的屠宰设备，有取得健康证明的屠宰技术人员和经考核合格的兽医卫生检验人员，并取得小型畜禽屠宰证书。农村小型畜禽屠宰场点生产的畜禽产品应当供应本地市场，具体范围由县级人民政府确定,并在小型畜禽屠宰证书上注明。

根据靖宇县畜牧兽医管理总站证明文件可知，本企业是为保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。本企业仅为镇内商户提供屠宰服务。本企业设有羊待宰圈1处，建筑面积为40m2；牛待宰圈1处，建筑面积为40m2。设置牛羊屠宰车间1处，建筑面积为68m2。屠宰技术人员依法取得健康证明，由防疫站派驻本场的检疫人员负责场内检疫工作。
符合

综上，本项目建设符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》（2025年9月23日修订版）要求，项目的实施具有可行性。

（2）《动物防疫条件审查办法》（2022年8月22日）符合性分析
本项目与《动物防疫条件审查办法》符合性详见表1-7。
表1-7  《动物防疫条件审查办法》（摘录）符合性分析
相关文件

文件要求

本项目情况

《动物防疫条件审查办法》
各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离
本场区500m范围内无地下水集中式饮用水水源，场区周围无动物诊疗场所，南侧隔农田8m为靖安村（待宰圈距离其最近距离为30m，屠宰车间距离其最近距离为38m），周围无医院，与各公共场所之间保持了一定的必要距离，符合要求。
（3）与《中华人民共和国动物防疫法》符合性
本项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）符合性详见表1-8。
表1-8   《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析表
相关文件

文件要求

本项目情况

《中华人民共和国动物防疫法》
场所的位置与居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院农业农村主管部门的规定
本场区500m范围内无地下水集中式饮用水水源，场区周围无动物诊疗场所，南侧隔农田8m为靖安村（待宰圈距离其最近距离为30m，屠宰车间距离其最近距离为38m），周围无医院，与各公共场所之间保持了一定的必要距离，符合要求。
生产经营区域封闭隔离，工程设计和有关流程符合动物防疫要求

屠宰车间及待宰圈均为封闭式。符合要求。
有与其规模相适应的污水、污物处理设施，病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备。

本次新建污水处理装置，处理规模与本企业屠宰规模相匹配；牛、羊经检验合格后方可入场屠宰，进场后无病死牛、羊，仅为少量检疫不合格牛羊，由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理，不在厂区内存储。
有与其规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员

本项目为定点屠宰场，牛及羊由当地肉品销售的商户运至厂区内，入厂前已由当地防疫站统一进行检疫合格后才能进入本屠宰点进行屠宰，入厂后由防疫站派驻本厂的检疫人员再次进行检疫，符合要求。
有完善的隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度

厂区设有进口及出口消毒池，并设有隔离间，项目运营后按照要求设置台账及巡查制度，符合要求。
（4）《小型屠宰厂点建设规范》（DB22/T2981-2019）符合性分析
本项目与《小型屠宰厂点建设规范》（DB22/T2981-2019）符合性详见表1-9。
表1-9  《小型屠宰厂点建设规范》（摘录）符合性分析
相关文件

文件要求

本项目情况

《小型屠宰厂点建设规范》
与生活饮用水水源地、种畜禽场、动物隔离场所、无害化处理场所、动物集贸市场、动物饲养场、养殖小区、动物诊疗场所等的距离应符合《动物防疫条件审查办法》的规定
由表1-7可知本项目与公共场所距离符合《动物防疫条件审查办法》要求。
位于村镇的常年主风向的下风口处。
靖宇县常年主导风向为西南风，本项目所处位置为靖宇县下风向。
厂区周围应建有围墙或其他隔离设施。
本屠宰点场区周围设有围墙。
运输动物车辆的入口处应设置消毒池。
本屠宰点大门入口处设有消毒池，消毒池尺寸为2m×2m×0.3m。
厂区主要道路应硬化。
场区进场入口车辆通道已进行硬化。符合要求。
屠宰多畜种的厂点应按畜种分别设置不同的屠宰设备设施。
本屠宰点屠宰牛羊，分别设置屠宰设备。符合要求。
动物入场和产品出厂应单独设置通道。

本企业动物入场和产品出场分别设置通道，符合要求。
待宰圈面积按每头猪、羊、犬占地1.5m2，每头牛等大牲畜占地4m2，每只鸭、鹅及兔占地0.15m2计算，面积最低不得小于40m2。

本屠宰点日屠宰牛4头，待宰圈面积最低应为16m2；羊24只，待宰圈面积最低应为36m2；本场区牛羊待宰圈面积分别为40m2，符合要求。
待宰圈应通风良好，日照充足，应设有防雨、遮阴的屋顶，高度不低于2m。

本屠宰点待宰圈通风良好，日照充足，设有防雨、遮阴的屋顶，高度为2.5m，符合要求。
待宰圈地面应硬化处理，地面无积水。

待宰圈地面为水泥混凝土地面，已硬化，无积水，符合要求。
应当划分为致昏区、放血区、浸烫区、内脏整理区和胴体暂存区。各区应当按照生产工艺流程划分明确，并符合工艺、卫生及屠宰检验检疫要求。

已按照要求分区设置，符合要求。
轨道高度应满足被吊挂屠体不接触地面。

轨道高度满足要求。
地面应防渗、防滑、易清洗、耐腐蚀、抗冻裂，其表面应平整无裂缝、无积水。

屠宰车间地面上层为大理石地面，下层为抗渗混凝土结构，具有耐腐蚀、抗冻裂、易清洗的特性，且已采取防渗措施，符合要求。
内墙面及墙裙应光滑平整、无毒、防渗、耐冲洗、抗冻裂，颜色以白色或者浅色为宜。

内墙面为白色瓷砖，具有耐腐蚀、抗冻裂特性，且已采取防渗措施，符合要求。
顶棚或吊顶的表面应平整、无毒、易清洗、不易脱落、防潮、防灰尘聚集。

顶棚设有一层塑料膜，符合要求。
有条件的可建设焚烧炉等无害化处理设施。不具备条件的应配备与屠宰规模相适应的密闭、易清洗、消毒的容器，用于暂存检出的病害畜禽及其产品或废弃物。

本屠宰点少量检疫不合格牛羊由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理，不在场区内存储。
综上，本企业符合《小型屠宰厂点建设规范》（DB22/T2981-2019）相关要求。
（5）《吉林省小型畜禽屠宰厂（场）管理办法（试行）》符合性
根据吉林省畜牧业管理局吉牧加发〔2024〕37号《吉林省小型畜禽屠宰厂（场）管理办法（试行）》（2024年4月15日）要求，小型畜禽屠宰厂（场）应当在其所在的乡（镇）和相邻的没有同类屠宰厂（场）的乡（镇）范围内销售，不得为限定范围以外的经营者供应畜禽产品，本屠宰点服务范围为靖宇镇，仅为靖宇镇牛、羊肉销售商户进行牛、羊屠宰，企业不销售牛羊肉，因此符合该管理办法要求。
（6）与《牛羊屠宰与分隔车间设计规范》《GB51225-2017》符合性
本项目与《牛羊屠宰与分隔车间设计规范》《GB51225-2017》符合性详见表1-10。
表1-10  与《牛羊屠宰与分隔车间设计规范》符合行分析表（摘录）
规范要求

本项目符合性

一、厂址选择

屠宰与分割车间所在厂区（以下简称“厂区”）必须具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。
本项目厂区用电由市政供电管网统一供给，用水由厂区水井供给，厂址周边交通运输方便，且符合当地城乡规划、卫生与环境保护相关要求，符合。

厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。
厂址周围无受污染的水体，厂址周围以居民居住区为主，符合。
厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。待宰间和屠宰车间的非清洁区与居住区、学校和医院的卫生防护距离应符合现行国家标准《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》GB18078.1的规定。
本项目屠宰车间设施集气装置，恶臭气体采用活性炭吸附装置处理后有组织排放，待宰圈粪便及时清理，并喷洒除臭剂，对周围环境空气影响较小。现行《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》GB18078.1已废止，本项目结合大气预测结果，无需设置大气环境防护距离。
厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。
本项目厂址远离城市水源地，废水经厂区污水处理装置处理后请抽至靖宇县污水处理厂进行处理。
二、总平面布置
厂区应划分为生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区。在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，非清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的下风侧；在夏热冬暖和温和地区，非清洁区不应布置在厂区全年主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区全年主导风向的下风侧。
本项目设置有生产区及生活区，生活区仅为办公室。生产区分为待宰圈、屠宰车间及污水处理区。污水处理区位于厂区的下风向。符合要求。
生产区活畜入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，活畜、废弃物与产品的运送通道不得共用。
本项目活畜入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，符合要求。
厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局应满足生产工艺流程和食品卫生要求，不得使产品受到污染。
本企业仅为商户提供屠宰服务，牛羊屠宰后仅割头、取内脏、去蹄，不进行胴体分隔。
三、待宰间
健康活畜待宰栏存栏量宜为每班屠宰量的1.0倍。每头牛使用面积可按3.5m2～3.6m2计算，每头羊使用面积可按0.6m2～0.8m2计算。
本项目仅为商户提供屠宰服务，商户自行在屠宰前一天将牛羊送至厂区，牛最大日屠宰量为4头，羊24只，厂区牛羊待宰圈面积均为40m2，符合要求。
四、屠宰车间
小型屠宰车间牛为6m2/头·班，羊0.6m2/头·班
本项目屠宰车间面积为68m2，牛最大日屠宰量为4头，羊24只，满足要求。
5、白山市生态环境保护“十四五”规划
本项目与白山市生态环境保护“十四五”规划符合性分析详见表1-11。
表1-11  白山市生态环境保护“十四五”规划符合性分析
规划内容

本项目符合性

制定加强PM2.5和O3协同控制行动计划，持续改善大气环境质量。
本项目施工期间原材料及渣土运输车辆采取篷布整改，施工场地设置围挡措施，可有效降低扬尘对周围环境的影响。

实施建筑扬尘精细化治理。加强渣土运输车辆监督管理，渣土运输车辆全部采取密闭措施，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，按规定时间和路线进行运输作业。
开展含VOCs产品源头替代工作。严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品质量标准VOCs含量限值。推动生产、使用低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。在技术成熟的木质家具生产、车辆生产、工业防护、船舶制造以及地坪、道路交通标志、防水防火等领域，全面推进使用水性、粉末、UV固化、高固体分等低VOCs含量涂料。推广使用水性、辐射固化替代溶剂型油墨。推广使用水基、本体型胶黏剂替代溶剂型胶黏剂
不涉及

加强燃煤锅炉管控。严把燃煤小锅炉准入关，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题，县城及市中心建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。实施燃煤电厂综合整治。对完成超低排放改造的机组适当增加发电小时数。大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的燃煤机组。加大燃煤发电机组技术改造力度，加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤供热锅炉和散煤小锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的区域，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。积极推动大型燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，燃煤锅炉烟粉尘排放达 标率达到100%。

本项目生活及生产供热均采用电加热，无燃煤锅炉。

综上，本项目符合白山市生态环境保护“十四五”规划要求。
6、国土空间规划符合性
本项目位于靖宇县靖宇镇靖安村，根据靖宇县靖宇镇人民政府出具的证明文件可知，本项目用地为工业用地，符合靖宇县靖宇镇静安村村庄规划，同时根据靖宇县自然资源和林业局出具的情况说明可知，本项目不占用靖宇县生态保护红线。
7、选址合理性分析

本项目在靖宇县祥盛牲畜屠宰场现有场区内进行建设，土地性质为工业用地，符合靖宇县靖宇镇国土空间总体规划要求。本项目为靖宇镇定点屠宰场，符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》《动物防疫条件审查办法》等相关法规要求，满足生态环境保护规划要求，南侧8m靖安镇靖安村居民（2户，目前闲置无人居住），位于本场区常年主导风向上风向，北侧10m靖安镇靖安村居民位于本场区常年主导风向侧风向，场区合理平面布局，屠宰车间及污水站均位于场区中间区域（屠宰车间距离南侧居民最近距离为38m，距离北侧居民最近距离为85m），尽量远离南侧及北侧居民，且本项目屠宰车间屠宰废气采用集气罩收集后经15m高排气筒排放，根据大气环境防护距离预测结果可知，本项目场界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离，场界500m范围内无集中式及分散式地下水饮用水水源。本项目在针对各污染源采取合理有效的治理措施，确保各污染物稳定达标排放前提下，本项目选址合理。



建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目地理位置
本项目位于靖宇县靖宇镇靖安村，场区地理中心坐标为东经126°48′4.785590″，北纬42°24′8.707240″，场区东侧35m为靖安村居民，南侧8m为靖安村居民（2户，均已闲置无人居住），西侧为农田，北侧10m为靖安村居民，500m范围内分布有居民约31户，本项目地理位置详见附图3，周围环境状况详见附图4。
3、工程内容及项目组成
（1）工程内容
本项目在利用现有厂区内闲置建筑进行建设，建筑均利旧，本次对现有建筑进行防渗改造，同时对现有牛羊待宰圈进行分格改造，确保牛羊待宰圈面积达到最低标准（40m2）要求；新增牛羊屠宰设备及污水处理装置，污水处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理规模为15m3/d。
（2）项目组成
项目组成详见表2-1。

表2-1  本项目组成一览表
分类

工程组成

工程内容

备注

主体工程

羊待宰圈
设置羊待宰圈1处，建筑面积为40m2。羊在屠宰前存放在待宰圈内断食12h，日最大存栏量为24只。
建筑物依托现有闲置建筑物，本次进行防渗及牛羊待宰圈分格改造，将现有建筑按照设计的建筑面积进行分格，改造后羊待宰圈建筑面积为40m2，牛待宰圈建筑面积为40m2。
牛待宰圈
设置牛待宰圈1处，建筑面积为40m2。牛在屠宰前存放在待宰圈内断食12h，日最大存栏量为4头。
屠宰车间
设置牛羊屠宰车间1处，建筑面积为68m2，日屠宰羊24只、牛4头，内设置宰杀放血区、胴体整修区及内脏处理区。
辅助工程
办公室
设置办公室1处，建筑面积为12.6m2。
依托现有
休息室
设置休息室1处，建筑面积为70m2。
隔离间
设置隔离间1处，建筑面积为20m2，用于隔离患病牛、羊。
急宰间
设置急宰间1处，建筑面积为18m2。用于屠宰由于碰撞等产生的机械性死亡需要进行急宰的牛羊。
消毒池
厂区入口处设置消毒池1座，尺寸为2m×2m×0.3m，内置消毒剂生石灰；屠宰车间出口设置1座，尺寸为2m×2m×0.3m，内置消毒剂生石灰。
公用工程

给水工程
厂区内设置1眼80m深水井，供生产生活用水。
供热工程
本项目生产不用热，生活用热采用电加热
供电工程
当地供电网统一供给
排水工程
屠宰废水排入厂区污水处理站（15m3/d）处理达标后暂存于污水储池内（25m3），清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河
污水站新建
环保工程

废气
有组织
屠宰车间恶臭气体采用集气装置+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放
本次新增
无组织
待宰圈粪便日产日清，及时清运，定期喷洒除臭剂
本次新增
污水站各池体为地下结构，定期喷洒除臭剂
牛羊内容物采用带盖桶暂存，日产日清
废水
废水排入本次新建污水处理站，处理规模为15m3/d，处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求后，清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河。
污水处理站新建
噪声
低噪音设备、隔音、减振、消声
本次新增
土壤、地下水
分区防渗
本次新增
固体废物
设置危废暂存间1处，建筑面积为5m2，采取防渗措施。
本次新增
环境风险
设置事故应急池（16m3）；厂区配备消防设施
储运工程
牛羊运输
牛羊由肉品销售商户负责运输至本屠宰点
产品外运及存储
本屠宰点仅为商户提供屠宰服务，不进行肉类存储，牛羊屠宰后由肉品销售商户立即自行外运。
依托工程
屠宰车间、待宰圈、办公室
本次各建筑物均依托厂区现有，本次对待宰圈及屠宰车间进行防渗改造
更衣室
厂区现有更衣室1处，建筑面积为6.72m2
4、建设规模及产品方案
（1）建设规模
本项目牛屠宰量为牛1095头/a（约4头/d）、羊7300只/a（约24只/d），仅服务于靖宇镇。
（2）产品方案
本项目产品方案详见表2-2。
表2-2  产品方案一览表
产品名称
单头产出量
年产量（t/a）
去向
一
牛

牛胴体
350kg/头
383.25
商户自行外运，销售，本屠宰点不销售、不存储
牛头
20kg/头
21.9
牛蹄
15kg/头
16.42
牛下水
25kg/头
27.38
牛血
10kg/头
10.95
牛皮
30kg/张
32.85
牛骨
20kg/头
21.9
牛油
15kg/头
16.43
合计
485kg/头
531.08
二
羊
羊胴体
22.8kg/只
166.44
商户自行外运，销售，本屠宰点不销售、不存储
羊头
3.5kg/只
25.55
羊蹄
1.5kg/只
10.95
羊下水
11kg/只
80.3
羊血
1.0kg/只
7.3
羊皮
4.0kg/只
29.2
羊骨
5.0kg/只
36.5
合计
48.8kg/只
356.24
（3）物料平衡
本项目物料平衡详见表2-3。
表2-3   物料平衡表
输入（t/a）
输出（t/a）
备注
一
牛

牛
547.5
产品
531.08
牛的活屠重平均为500kg/头
检疫不合格牛
0.5
检疫不合格率1‰
待宰期间牛粪便
3.29
检疫不合格胴体
0.44
牛胃肠容物
6.132
5.6kg/头
牛蹄壳
3.285
3kg/头
屠宰下脚料
2.773
合计
547.5
547.5
二
羊
羊
365
产品
356.24
羊的活屠重平均为50kg/头
检疫不合格羊
0.4
检疫不合格率1‰
待宰期间羊粪便
1.83
检疫不合格胴体
0.29
羊胃肠容物
3.65
0.5kg/只
羊蹄壳
0.73
0.1kg/只
屠宰下脚料
1.86
合计
365
365
5、主要生产设备、设施
本项目设备情况详见表2-4及表2-5。
表2-4  主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
电击枪
台
2
2
放血提升机
套
2
3
电锯
台
2
4
清洗设备
台
2
5
吊架
套
2
高3m/套
6
污水一体化处理设备
套
1
包括进水提升泵1台，回流泵1台，排水泵1台，加药消毒泵1台，曝气风机1台
合计
11
表2-5   主要生产设备及设施参数一览表
主要生产单元
主要工艺
生产设施
设施参数及单位
数量
备注
宰前准备
待宰
羊待宰圈
面积（m2）
40
待宰时间（h）
12
牛待宰圈
面积（m2）
40
待宰时间（h）
12
宰杀放血
刺颈法
放血提升机
套
2
牛羊分别使用
电击枪
台
2
处理能力：8头/h，牛羊分别使用
集血桶
容积（m3）
1
2个，牛羊各1个
剥皮
机械剥皮
剥皮设备
台
2
牛羊分别使用
处理能力（头/h）
8
开膛解体
半自动
电锯
数量（台）

2
牛羊分别使用
电机功率（W）
150
电压（V）
12
净膛
清洗设备（流量m3/d）
12
内脏处理
/
淋洗
流量（m3/d）
2
6、原辅材料及用量

本项目牛、羊宰后由商户外运售卖，本厂区不进行肉类加工及存储，无冷库；厂区检疫工作由属地畜牧防疫部门派驻人员负责，检疫设备、药剂均由派驻单位配备，厂区不储存检疫药品。本项目建成后原辅材料消耗量详见表2-6。
表2-6   本项目主要原辅材料消耗量一览表

原辅料名称

单位

年用量

备注
牛
头
1095
商户自行在屠宰前一天送至厂区，500kg/头
羊
只
7300
商户自行在屠宰前一天送至厂区，50kg/只
生石灰
t/a
0.1
运输车辆消毒使用（厂区大门入口消毒池及屠宰车间出口消毒池）
除臭剂
L/a
200
厂区除臭
水
m3/a
4084.35
次氯酸钠
t/a

2.5
污水处理站消毒剂，厂区最大存储量为0.1t，暂存与库房内
PAC

t/a
0.5

絮凝剂

PAM

t/a
0.5
混凝剂

注：PAM：聚丙烯酰胺，热稳定性良好，吸水性极强，易吸潮，不易燃，生物降解性慢，可能在环境中积累。非离子型高分子絮凝剂，分子量150万—2000万，商品浓度一般为8%。有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。

PAC：聚合氯化铝，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除有毒物及重金属离子，性状稳定，常作为净水材料、混凝剂，被广泛应用于饮用水、工业废水和城市污水的净化处理中。
7、公用工程

本厂区不设置食堂及淋浴设施，职工均为当地居民，厂内设置室外防渗旱厕。
（1）给水
本项目新增用水主要为屠宰工艺用水及职工生活用水，用水总量为13.573m3/d（4072m3/a），用水由厂区1眼深80m水井供给，能够满足本项目用水需求。
项目取水规模较小，靖宇镇靖安村地下水可开采量约3.0万m3/d，本项目取水量小于靖宇镇靖安村所在区域的地下水可开采量，取水对区域地下水水资源平衡的影响较小；项目区含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，富水性中等，单井涌水量为15m3/h，能够满足本项目用水需求，项目实施后，企业须严格按照《取水许可管理办法》相关规定，依法办理取水相关手续，确保取水行为合法合规。
①生活用水
本项目劳动定员5人，用水量为0.15m3/d（45m3/a）。
②屠宰用水

由于《排污许可核发与技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）仅规定了废水中污染物产排系数，未规定废水产生系数，且《吉林省用水定额（2025年）》为节水标准，用水定额较低，《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004—2010）中规定的企业用排水量与本企业实际情况更接近，因此本次根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004—2010）核算本项目用排水量。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004—2010），屠宰废水指屠宰过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等；屠宰过程指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程。本项目屠宰用水环节主要为待宰圈冲洗、开腔、劈半、内脏洗涤、车间冲洗以及待宰圈尿液。牛屠宰废水产生量为1.0-1.5m3/头，本项目按照均值1.3m3/头计，则牛屠宰工艺废水产生量为4.745m3/d（1423.5m3/a）；羊为0.2-0.5m3/只，本项目按照均值0.3m3/头计，则羊屠宰工艺废水产生量为7.3m3/d（2190m3/a）。
根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）4.2.3条：“按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80%～90%”，本项目按90%计，则反推项目屠宰用水量为13.383m3/d（4015m3/a）。
③消毒剂（生石灰）稀释用水
进厂入口处设置的消毒池内消毒剂为生石灰，主要对车辆轮胎进行消毒，稀释用水量为0.04m3/d（12m3/a）。
（2）排水
本项目采取雨污分流排水体系，生产废水经车间排水管网收集至厂区污水处理站进行处理，处理达标后暂存于污水储池内，容积为25m3，每2d清运一次，清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，本项目无室外装置，屠宰车间为封闭式，厂区雨水根据地势漫流至厂外。
消毒池用水全部自然蒸发损耗，生活污水排入室外防渗旱厕，定期清抽外运做农家肥；本项目废水主要为屠宰工艺废水，废水总量为12.045t/d（3613.5t/a），废水全部排入企业新建污水处理站内，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求后，暂存于消毒池内，定期清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河。
本项目给排水情况详见表2-7及图1。
表2-7  本项目给排水情况表
序号
项目

日新鲜水用量（m3/d）
年用新鲜水量（m3/a）
日排水量（t/d）

年排水量（t/a）
最终去向
1
职工生活
0.15
45
0
0
排入防渗旱厕，定期清抽外运做农家肥
2
屠宰工艺用水
牛屠宰
5.272
1581.6
4.745
1423.5
排入自建污水站，处理达标后清抽至靖宇县污水处理厂，处理后排入珠子河。
3
羊屠宰
8.111
2433.3
7.3
2190
4
消毒用水

0.04
12
0
0
合计
13.573
4072
12.045
3613.5














图1  本项目给排水平衡图（单位t/d）
（2）供电

本项目用电由镇内供电网统一提供，可满足项目用电需求。
（3）供热

本项目冬季采暖采用电加热，牛羊屠宰过程中进行扒皮，无浸烫过程，无需供热。
8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员5人，全年工作300d，每天屠宰时间为4h（早3：00-7：00）。

9、平面布置
本项目各建筑物均依托厂区现有，厂区占地面积为1497.2m2，占地性质为工业用地，总建筑面积为588.6m2。厂区内设有办公室、待宰圈、屠宰车间、隔离间及隔离间，屠宰车间及污水处理装置位于厂区中间，远离南侧及北侧居民，本项目平面布置详见附图5，建构筑物情况详见表2-9。

表2-9   主要建（构）筑物一览表
序号

名称

建筑面积（m2）

备注
一
建筑物
1
羊待宰圈
40
建筑物利旧

2
牛待宰圈
40
建筑物利旧
3
屠宰车间
68
建筑物利旧

4
隔离间
20
现有

4
急宰间
18
现有

5
办公室
12.6
建筑物利旧

6
休息室
70
7
检疫室
20
8
其他闲置厂房
300
现有，包括一般固废存储区20m2，原材料存储库房20m2
合计
588.6
二
构筑物
面积/容积（m3）
备注
1
进口消毒池
1.2
2m×2m×0.3m，消毒药剂为生石灰，依托现有
2
出口消毒池
1.2
2m×2m×0.3m，消毒药剂为生石灰，依托现有
3
事故应急池
16
利用现有污水储池
4
污水暂存池
25
新建
5
污泥储池
5
新建


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

由于本项目利用厂区内现有构筑物进行建设，施工期间无需再进行大规模土建施工。施工期主要为污水处理一体化设备安装以及厂区防渗分区改造。施工期较短，施工期影响较小，故本次不对施工期工艺进行分析。
二、运行期工艺流程

1、工艺流程简述
保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点，仅为靖宇镇提供牛羊屠宰服务，牛羊屠宰后由商户自行外运销售，不设置肉类加工工序，无肉排酸等工序，不设置冷库。
（1）入厂检疫

本项目为定点屠宰场，牛及羊由当地肉品销售的商户运至厂区内，入厂前已由当地防疫站统一进行检疫合格后才能进入本屠宰点进行屠宰，入厂后由防疫站派驻本厂的检疫人员再次进行检疫，检疫合格后进入待宰圈，不合格的由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理。
产污分析：不合格牛、羊（S1）
（2）待宰

活牛羊送宰前停食静养12h，此过程仅饮水，不进食，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病牛、羊隔离观察，确定有不合格的牛羊立即由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理。待宰圈地面为两侧低中间高结构，并设置地漏，尿液通过地漏排入污水处理站，粪便人工清理后外运。
产污分析：粪便（S2）、待宰废气（G1）、牛尿、羊尿、待宰圈冲洗废水（W1）
（3）致晕、宰杀放血
待宰停食静养后牛羊无需淋洗，直接进行屠宰，本项目采用电击枪将牛羊电晕，一般电压不超过200V，电流为1～1.5A，电麻时间为7～30s；双接触杆式电麻器的电压一般为70V，电流为0.5～1.4A，电麻时间为2～3s。将牛羊吊起，在颈的下缘咽喉部切开一个横向的切口，充分放血，工序产生的牛羊血收集至集血桶内暂存，由商户作为产品外售，少量进入废水。
（4）预剥皮

低中高位预剥：低位预剥由人工预剥前腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿皮，并去后蹄，再用电动葫芦吊钩将牛从高轨上取出，用中轨上的滑轮钩钩住已剥过的腿，然后放下电动葫芦吊钩并取出，使牛转挂到中轨上，最后在中轨上剥另一条后腿皮、去蹄，并将其也挂在中轨滑轮轮钩上，用撑腿器将牛羊腿撑开，最后分离，再剥其他高位皮和中位皮。

（5）割头

割去牛羊头，送暂存区暂存。

（6）扯皮

将牛悬挂起来通过扯皮设备将牛羊皮扯下。

（7）开膛取内脏

胴体采用电锯对其进行开膛、剖腹处理，开腔剖腹后，取出白内脏（肚、肠）及红内脏（心、肝、肺），取出的内脏经分类收集后由检疫人员对内脏及胴体进行同步检验；检验不合格的病胴体、内脏等交由由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理，合格的进入冲淋工序。
产污分析：屠宰间废气（G2）、胃肠容物（S3）、检验不合格胴体（S4）、噪声（N1）
（8）修整

修整范围包括割牛羊尾、扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢。

产污分析：修整废物（S5）
（9）冲淋

经复检合格的胴体经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物，该工序与屠宰生猪不同，仅用常温水即可，不需要热水，该工序产生废水。冲淋后由商户外运销售。
产污分析：屠宰废水（W1）
（10）急宰

待宰圈由于牛、羊碰撞等产生的机械性死亡需要进行急宰，急宰采用人工形式，检疫后由商户外运销售。
具体工艺流程详见图3，具体产排污环节详见表2-10。
表2-10   产污环节一览
环境要素

产污环节

污染物

排放口

治理措施

废水
待宰圈
待宰圈冲洗废水、牛尿、羊尿（W1）
SS

COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群、总磷
DW001综合污水排放口
新建污水处理站，处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求后，定期清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河
冲淋
冲淋废水（W1）
废气

待宰圈
待宰圈恶臭气体（G1）
氨、硫化氢、臭气浓度
无组织
牛、羊粪及时清运，日产日清，喷洒除臭剂
屠宰车间
屠宰车间恶臭气体（G2）
DA001
集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒
污水站
污水站恶臭气体（G3）
无组织
喷洒除臭剂
噪声

设备运行
Leq（A）
—

低噪环保设备、隔音吸声材料、消声器、减震垫

固体废物
入厂检疫（S1）
检疫不合格牛羊
—

由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理
待宰圈（S2）
待宰粪便
—

送附近农户做农家肥作为农家肥使用
屠宰车间
胃肠容物（S3）
—

检疫不合格胴体（S4）
—

由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理
屠宰下脚料、牛羊蹄壳（S5）
—

外卖骨胶厂综合利用

废气治理
废活性炭
—
委托有资质机构处理
污水站
污泥
—

外卖有机肥厂综合利用
职工生活
生活垃圾
—
由环卫部门统一处理


























图3 本项目工艺流程及产污节点示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目利用厂区现有闲置厂区建设牛羊小型屠宰场，无原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

本项目位于靖宇县靖宇镇内，采用《吉林省2025年生态环境状况公报》中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度进行评价。 

表3-1  2025年白山市环境空气质量监测数据    

污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
μg/m3
10
60

16.7
达标

NO2
年平均质量浓度

μg/m3
18
40

45
达标

PM10
年平均质量浓度

μg/m3
48
60
80
达标

PM2.5
年平均质量浓度

μg/m3
22.8
30
76
达标
O3
日最大8小时平均

μg/m3
122
160

76.25
达标

CO

百分位数日平均

mg/m3
1.2
4

30
达标

白山市2025年环境空气质量中各污染因子年均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，2025年白山市区域属于环境空气达标区。
本项目废气特征污染物为氨及硫化氢，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，无相关数据需进行补充监测。氨及硫化氢未列入国家、地方环境空气质量标准中，因此本次未进行补充监测。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目涉及的水环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状，不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开公布的生态环境质量数据等。
本项目废水厂内处理后清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，处理达标后排入珠子河，珠子河属于松花江水系，根据《吉林省2025年生态环境状况公报》可知，松花江水系水质良好，保持稳定。62个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面57个，占91.9%，同比上升3.2个百分点；Ⅳ类水质断面5个，占8.1%，同比下降3.2个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，8个省界断面，1个为Ⅱ类水质，7个为Ⅲ类水质。

根据吉林省生态环境厅网站公布的2025年1月至12月重点流域月报数据，白山市境内珠子河水质情况详见表3-2。
表3-2   2024年国控断面水质状况（节选）

所属城市

江河名称

断面名称

水质类别

环比

同比

本月

上月

去年同期

白山市
珠子河
海岛电站坝下
2025.1
Ⅲ
Ⅱ
/
↓
○
2025.2
Ⅱ
Ⅲ
/
↑
○
2025.3
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
↓
→
2025.4
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
→
↓
2025.5
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
→
↓
2025.6
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
→
↓
2025.7
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
→
↓
2025.8
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
↓
→
2025.9
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
↓↓
↓
2025.10
Ⅲ
Ⅴ

Ⅱ
↑↑
↓
2025.11
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
↑
↑
2025.12
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
→
→
注：“/”未检测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。
根据《吉林省水功能区划》可知，珠子河的海岛电站坝下断面水域功能类别为Ⅱ类，根据上表可知，2025年珠子河的海岛电站坝下断面水质仅2月、11-12月满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准要求，其他月份均不能满足Ⅱ类水体标准要求。
3、声环境质量现状

（1）监测点的布设

本次在厂界四周共布置6个声环境监测点位，监测点位布设情况详见表3-3和附图4。
表3-3    环境噪声监测点位布设表
序号

监测点名称

位  置

1#

东厂界

东厂界外1m处

2#

南厂界

南厂界外1m处

3#

西厂界

西厂界外1m处

4#

北厂界

北厂界外1m处

5#

靖宇镇靖安村
南侧8m
6#
靖宇镇靖安村
北侧10m
（2）监测单位及监测时间
吉林省长松运维检测有限公司于2026年3月17日进行监测，共监测1d。
（3）监测结果

监测结果详见表3-4。

表3-4   声环境现状监测结果
监测位置

监测日期

检测结果 dB(A)

昼间

夜间

1#东厂界外1m
2026.3.17
48
43
2#南厂界外1m
51
44
3#西厂界外1m
50
41
4#北厂界外1m
51
43
标准值（3类）
65
55
5#南侧靖宇镇靖安村
46
40
6#北侧靖宇镇靖安村
46
39
标准值（1类）
55
45
（4）评价标准
根据靖宇县噪声规划图（附图6）可知，本项目所在区域属于3类声功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096—2008），执行3类区标准。

南侧及北侧靖安镇靖安村区划图中未进行区划，为农村地区，为1类声环境功能区，执行1类区标准。
（5）声环境现状评价

采用直接比较的方法评价厂区边界处的噪声现状达标情况，由表3-4可见，各监测点的等效声级均能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准，南侧及北侧声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，说明评价区域声环境质量良好。
4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的相关要求，建设项目不存在土壤及地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目车间及污水处理站地面已防渗，厂区地面已硬化，生产过程中无土壤污染途径，且本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉等特殊地下水资源。同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016可知，本项目属于IV类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》附录A可知，本项目为屠宰项目，属于其他类，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本次不开展地下水及土壤环境现状调查。
5、生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在现有厂内进行建设，本次不新增占地，故无需进行生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气保护目标是指厂界500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，本项目场界500m范围内环境空气保护目标详见表3-5。

表3-5   环境空气保护目标一览表

主要污染控制与环境保护对象

坐标/m

方位

距离/m

保护对象
500m范围内人口/人
X

Y

靖宇镇靖安村
0
-80
南侧
8
居民
120
-14
63
北侧
10
居民
4
注：X、Y坐标以厂区中心为原点
2、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目50m范围内声环境保护目标详见表3-6。

表3-6   环境空气保护目标一览表

环境要素

名称

保护

对象

保护

内容

50m范围内保护规模（人）

环境功能区

相对场址方位

相对场界距离/m

声环境
靖宇镇靖安村
居民
居民居住区声环境质量
20
1类
南侧
8
4
1类
北侧
10
注：X、Y坐标以厂区中心为原点，房屋为砖混结构，南北朝向，一层，与厂区平行。
3、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据“白山市人民政府关于靖宇县农村集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案的批复”可知，本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

本项目占地范围内无生态环境保护目标。
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准
	1、废水
本项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后，清抽至靖宇县污水处理厂进行处理，废水执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求，从严后本厂具体执行标准值详见表3-7。
表3-7     废水执行标准   
     浓度与总量

污染物

《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）（mg/L）
污水处理厂进水指标（mg/L）
从严后最终标准值（mg/L）
SS
400
260
260
BOD5
350
300
300
COD

500

500
500
动植物油
100
/
100
氨氮
45
45
45
pH值
6-9
6-9
6-9
总大肠菌群数（MPN/L）

/
5000
5000
排水量m3/活屠重（牛）
2.5
/
2.5
排水量m3/活屠重（羊）
0.3
/
0.3
2、废气

本厂产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中污染物排放标准值和厂界标准值二级标准要求，详见表3-8。

表3-8   恶臭污染物排放标准值

控制项目

排放量

（kg/h）

排气筒高度（m）

排放浓度（mg/m3）

标准来源

H2S

0.33

15

—

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中恶臭污染物排放标准值（有组织排放）

NH3
4.90

15

—

臭气浓度（无量纲）

2000

H2S

—

—

0.06

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中恶臭污染物厂界标准值二级（无组织排放）

NH3
—

—

1.5

臭气浓度（无量纲）

20

3、噪声

（1）施工期

施工期采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行评价，见表3-9。

表3-9  建筑施工场界环境噪声排放标准
昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

（2）营运期

根据靖宇县噪声规划图（附图6）可知，本项目所在区域属于3类声功能区，本工程运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。标准限值详见表3-10。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准
类别

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
65
55
4、固体废物
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），污泥农用时需满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2022）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的，涉及新增污染物排放的建设项目。一般行业建设项目应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量。
本项目废水排放口为主要排放口，不属于重点行业，故本项目属于执行一般行业的建设项目，仅进行新增污染物排放量核算，本项目废水中COD排放量为0.723t/a、氨氮排放量为0.054t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用厂内现有建筑物进行建设，施工期主要污染因素为新设备安装、地面防渗改造以及污水站施工环境产生的废气、废水、噪声以及安装过程中产生的少部分固体废物。
1、施工期大气环境保护措施

本项目利用厂内现有建筑物进行建设，施工期废气主要为设备焊接过程中产生的焊接烟气、地面防渗改造及污水站施工过程产生的扬尘及设备运输车辆尾气。

本项目施工期涉及设备的安装，会产生部分焊接烟尘，应加强通风，有助于空气稀释和扩散，要求焊接工人技术熟练，减少焊接时间，减少焊接烟气产生量。
地面防渗改造及污水站施工过程产生的扬尘，土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到大风天气，应停止土方作业，同时施工场地周围设置围挡，开挖土方应集中堆放，及时回填，减少粉尘影响时间。
运输车辆产生的废气污染因子主要有NOx、CO和THC，拟选用污染物排放达标的车辆，车辆减速慢行。
2、施工期水环境保护措施

本项目施工期工程量较小，施工期废水主要为施工人员生活污水，产生量较小，水质简单，主要是有机物和悬浮物，废水排入厂区现有防渗旱厕内，定期外运做农家肥，不会对地表水环境造成污染。
3、施工期声环境保护措施

本项目施工期产生的噪声主要来自各种施工机械和车辆行驶噪声。为减轻施工设备对周围声环境的影响，项目施工期间施工单位应采取以下防治措施：

（1）由于本项目南侧距离声环境保护目标较近，严禁夜间（22：00～6：00期间）施工。

（2）选用低噪声的作业机械及施工方法，对产噪较大的设备要进行适当屏蔽，采取临时的隔声、消声和减振等治理措施；

（3）加强设备维护保养，使设备处于良好的运行状态，从而减轻噪声影响。

（4）运输车辆限速、禁鸣，尽量降低对声环境产生影响。

综上所述，通过采取上述措施将施工期间噪声污染影响降低到最低程度，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的噪声限值要求，对周围环境影响较小。

4、施工期固体废物治理措施

本项目施工期固体废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。

（1）施工垃圾

施工垃圾主要为设备安装过程中产生的废包装材料，外卖废品收购部门。

（2）生活垃圾

由于本项目不在施工现场设营地，且工程规模小，施工人员不多，生活垃圾产生量较少，暂存于垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理，对环境影响程度不大。
5、施工期生态环境保护措施

项目在现有厂区内改造，施工过程中会造成短期的水土流失，项目建成后对厂区地面采取硬化处理措施，可有效减缓水土流失，故施工期不会对生态产生影响。
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	废水

1、废水
1.1本项目污染物排放量核算
本项目生活污水产生量为0.12t/d（36t/a），废水中主要污染物浓度及产生量分别为COD：120mg/L、0.004t/a，BOD5：50mg/L、0.002t/a，SS：120mg/L、0.004t/a，NH3-N：15mg/L、0.0005t/a，排入室外防渗旱厕，定期清抽外运做农家肥；本项目废水主要为屠宰工艺废水，产生量为12.045t/d（3613.5t/a），本次屠宰品种为牛及羊，本项目屠宰规模较小，且牛羊均进行屠宰，调查区域内无同类规模可类比的屠宰场，因此本次根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表3确定本次废水中各污染物产生浓度，具体详见表4-1。废水经本次新建污水处理站处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求后，暂存于污水储池内，定期清抽至靖宇县污水处理厂，处理达标后排入珠子河。

表4-1   本项目废水产排情况一览表
类别

废水量（t/a）

产排情况

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
总大肠菌群（个/L）
生产废水

3613.5
产生浓度（mg/L）

1750
875
875
100
125
150000
产生量（t/a）

6.324
3.162
3.162
0.361
0.452
/
厂区污水站处理后

3613.5
浓度（mg/L）
200
50
50
15
15
2500
排放量（t/a）
0.723
0.181
0.181
0.054
0.054
/
1.2废水污染物排放信息

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设置
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
编号
名称
工艺
屠宰废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、总大肠菌群
靖宇县污水处理厂
间歇
TW001
污水处理一体化装置
预处理+水解酸化+接触氧化+消毒
DW001
是
主要排放口
（2）废水排放口基本情况

本项目废水排放方式为间接排放，排放口基本情况详见表4-3。
表4-3  废水间接排放口基本情况

排放口名称

排放口地理坐标

排放方式
排放去向

排放规律

污染物种类

排放标准

经度

纬度

屠宰废水排放口

126°48′4.703″
42°24′8.704″
间接排放
暂存于污水储池内，定期清抽至靖宇县污水处理厂，珠子河
间歇排放
COD

BOD5

SS

NH3-N

总大肠菌群
《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求
1.3污水处理工艺可行性分析
（1）污水处理工艺比选
根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）牲畜屠宰废水可行技术主要有三种分别为①预处理（格栅+隔油沉淀池+气浮）+厌氧（UASB/EGSB）+好氧（常规活性污泥法或生物接触氧化或曝气生物滤池）+深度处理（混凝/膜分离+消毒）②预处理（格栅+隔油沉淀池+气浮）+厌氧技术（常规活性污泥法或曝气生物滤池）+深度处理技术（消毒）③预处理（（格栅+气浮））+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+深度处理（消毒），各处理技术方案比选情况详见表4-4。
表4-4   废水处理工艺比选
对比项目

方案①

方案②

方案③

处理规模适配性

适合废水量≥50t/d以上的大中型屠宰项目，工艺单元多，设备投资高。
适合中、小型屠宰项目，水量适应性较好，但UASB对水量、水质波动较敏感，间歇运营易受冲击。
专为小型、间歇式屠宰项目设计，工艺单元精简。
水量水质波动适应性

UASB/EGSB 对进水负荷、温度和连续运行要求高
水解酸化适应性强，但 UASB 仍存在间歇运行稳定性差的问题，且工艺单元多，维护复杂。
水解酸化+生物接触氧化组合，抗冲击负荷能力强，能有效适应屠宰废水的高油脂、高悬浮物特性；生物接触氧化池的生物膜不易脱落，间歇运行恢复快，抗冲击能力最优。
投资与运行成本

投资高（UASB/EGSB 土建和设备成本高），运行成本高（需定期排泥、沼气系统维护），膜分离或混凝药剂成本也较高。
投资中等，运行成本中等，UASB需专业人员维护，管理成本较高。
投资低，无复杂设备，无沼气系统，运行成本最低，日常维护简单，无需专业人员值守。
运行管理难度

高，需专人管理厌氧系统、沼气系统和深度处理单元，安全风险（沼气泄漏）高。
中，UASB系统管理要求较高，需定期监测。
低，工艺成熟稳定，故障率低，维护量小
出水水质稳定性

理论上处理效果最好，可满足更高标准，但间歇运行时，厌氧系统易酸化，反而影响出水稳定性。
出水水质稳定，能满足常规排放标准，但 UASB运行不稳定时，可能导致后续好氧系统负荷过高
出水水质稳定可靠，水解酸化，适用于小型屠宰场
使用场景

大型、连续式屠宰加工企业，有专业运维团队和沼气利用需求
中型屠宰企业，水量连续，有基本运维能力。
小型、间歇式屠宰场，水量小、运营时间短
综上，由于本企业为小型屠宰场，屠宰时间主要集中在每天早3：00-7：00，一天时间内废水波动较大，确定本项目选用方案③，即预处理（（格栅+气浮））+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+深度处理（消毒）。
本项目废水总产生量为12.045t/d（3613.5t/a），厂区设有污水处理站1座，设计处理规模为15m3/d，处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，为一体化处理装置，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求后，暂存于污水储池内（25m3），每两天清抽一次，清抽至靖宇县污水处理厂，处理达标后排入珠子河。








图3  污水处理工艺流程图
（2）工艺说明
①格栅
污水进入格栅集水池，由格栅清除污水中的固体物质，防止进入后续工艺中，保证了处理系统的稳定运行。设计过栅流速为0.6-1.0m/s，槽内流速0.5m/s，格栅栅条间隙25mm。
②沉淀池
设置在格栅之后，隔油池之前，最大流速为0.3m/s，设计总停留时间60s，容积为0.1m3。

③气浮
采用平流式溶气气浮，水力停留时间：15-20min，隔油池容积为1.0m3，溶气压力：0.3-0.4MPa。
④调节池
调节池容积按照生产排水规律，设计水力停留时间为24h，设计容积为15m3。
⑤水解酸化
采用常温水解酸化，水力停留时间为10h，容积负荷（CODcr）为4.8-12kg/（m3/d）。水解酸化池尾上向流式，最大上升流速应小于2.0m/h，水温控制在15℃以上，20-30℃为宜。
⑥好氧处理
采用生物接触氧化工艺，水力停留时间为12h，填料容积负荷率（BOD5）为1.0-1.5kg/（m2·h）。
⑦消毒
本屠宰点废水处理采用次氯酸钠溶液作为消毒剂，消毒接触时间不小于30min，池体有效容积为15m3，废水消毒后暂存于污水储池内，容积为25m3，每2天清运至靖宇县污水处理厂进行处理。
⑧应急池
本次新建事故应急池，容积为16m3，可容纳事故状态下约1.3d废水量。
（3）设计进出水质及处理效率
本项目废水处理装置设计进水水质详见表4-4。
表4-4   废水进出水指标一览表    单位：mg/L（pH无量纲）
项目
COD

BOD5
SS

氨氮

动植物油
pH

进水水质
2000
1000
1000
150
150
6-9
去除效率

90%

95%

95%

90%

90%

/
出水水质
200
50
50
15
15
6-9
综上，本项目生产废水由污水站处理后，污水中各污染物排放浓度满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求，本项目采用的污水处理工艺属于《排污许可申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3—2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中可行技术，污水处理工艺可行。
本项目屠宰时间主要集中在每天早3：00-7：00，废水流量较大，一天时间内废水波动较大，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）可知，水解酸化技术适用于水质水量波动变化较大的废水处理，因此本项目采用水解酸化适用于本项目废水处理，采用水解酸化处理法能够确保本项目污水处理站稳定运行。
1.4靖宇县污水处理厂依托可行性
靖宇县污水处理厂位于靖宇县东部，设计处理规模为2.5万m3/d，采用改良A2O处理工艺，2013年10月20日建成投产使用，目前运行状况良好，已于2014年12月30日完成竣工环保验收，污水处理厂进水水质为COD：420mg/l、BOD5:170mg/l、NH3-N：30mg/l和SS：260mg/l，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，处理后排入珠子河。

目前靖宇县污水处理厂处理水量为2.4万t/d，余量为1000t/d，本项目废水产生量为9.9t/d，远小于剩余余量，能够容纳本项目废水，本项目废水经新建污水处理站处理后，废水水质能够满足靖宇县污水处理厂进水指标要求，污水处理厂距离本项目距离为2.9km，距离较近，污水每2d清运一次，因此，本项目废水清抽至靖宇县污水处理厂处理可行。

经对接靖宇县城市污水处理厂核实：本项目外排废水满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）表1间接排放限值及该污水处理厂进水指标要求，项目提交废水水质检测后即可接收本项目废水。现阶段项目尚未投产，暂无生产废水产生，不具备水质取样检测条件。因此约定：项目建成投产、正常产生废水后，企业委托第三方开展废水水质监测并出具合格检测报告，双方正式签订污水接纳协议。

本项目生产废水采取密闭罐车定期转运方式输送至靖宇县污水处理厂集中处理，转运全过程按照液态污染物从严管控，具体运输及风险防控方案如下：

项目委托具备合法污水运输资质的单位开展转运工作，运输车辆采用专用密闭防腐污水罐车，罐体设置防浪板、密封盖板及底部紧急切断阀，整车无渗漏、无敞口，车辆配备GPS全程定位系统，运输轨迹可全程追溯；驾驶及操作人员均持有相应从业资格证书，定期开展环保运输及泄漏应急处置培训。规划固定运输路线，运输路线避开饮用水水源保护区、河道干流、集中居民区、学校、医院等环境敏感目标，优先选择市政道路通行，禁止雨天、暴雪、夜间高危时段运输，运输过程全程密闭、匀速慢行，严禁沿途停靠、随意倾倒及违规排放。为防范转运过程环境风险，企业建立完善废水转运台账及转移登记制度，详细记录废水产生量、转运时间、运输车次、接收单位回执等信息，实现废水转运全流程可追溯。同时配套配备吸附棉、堵漏工具、沙袋、防渗围挡等应急物资，若发生罐体破损、接头脱落、交通事故引发废水泄漏等突发情况，立即停车设置警戒，采取围堵、吸附、收集等应急措施，收集废水全部回运厂区应急池处置，严禁泄漏废水流入雨水管网、土壤及周边水体，最大限度规避转运过程环境风险。

1.5废水监测计划
本项目为排污许可登记管理，本次根据《排污单位自行监测技术指南总则》确定废水自行监测计划详见表4-5。

表4-5   废水自行监测计划一览表
监测项目

监测指标

监测点位

执行标准
监测时间与频次

实施单位

废水

流量、pH值、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油、总大肠菌群数
厂区内污水储池
《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求
1次/年
有资质的第三方检测机构
（4）非正常工况
污水处理设备故障期间阀门关闭，污水处理系统中的废水可排入厂区事故应急池中，事故应急池容积为16m3，能够容纳全厂1.3d废水量，污水站事故企业应立即停止屠宰活动，严禁废水直接排入地表水体。
2、废气

本项目废气产排污环节及相应治理措施汇总详见表4-6，废气产排情况汇总详见表4-7，排放口基本情况详见表4-8。

表4-6  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
产排污环节

污染物种类

排放形式

污染治理设施

名称及工艺

收集效率

去除效率

是否为可行技术

屠宰车间
氨、硫化氢、臭气浓度
有组织

活性炭吸附装置+15m高排气筒
80%
70%

是

无组织
喷洒除臭剂
/
/
是
待宰圈
氨、硫化氢、臭气浓度
无组织
牛、羊粪及时清运，日产日清，喷洒除臭剂
/
/
是
污水站
氨、硫化氢、臭气浓度
无组织
喷洒除臭剂
/
/
是
胃肠容物暂存
氨、硫化氢、臭气浓度

无组织

带盖桶存储，日产日清
/
/
是

表4-7   本项目废气排放情况一览表

污染物种类

产生工序

产生量

产生浓度

排放量

排放浓度

排放口信息

排放标准

一
有组织
氨
屠宰车间
0.012t/a（0.008kg/h）
2mg/m3
0.0036t/a（0.0024kg/h）
0.6mg/m3
编号：DA001，

排气筒高度15m，

内径0.3m

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2
硫化氢
0.000352t/a（0.000024kg/h）
0.06mg/m3
0.00011t/a（0.00007kg/h）
0.018mg/m3
臭气浓度
喷漆
/
＞10

/
＜10
二

无组织
氨

污水站

0.009t/a

/

0.0036t/a

厂界氨0.001mg/m3、H2S：0.0002mg/m3
无组织

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中厂界二级
硫化氢

0.0004t/a

/

0.00016t/a

氨
屠宰车间
0.003t/a

/

0.003t/a

硫化氢
0.00009t/a

/

0.00009t/a

氨
待宰圈
0.0003t/a
/

0.0001t/a
硫化氢
0.00002t/a
/

0.000008t/a
臭气浓度
厂界
/
＜20
/
＜20
表4-8  本项目大气排放口基本情况表
序号
1
产排污环节

牛羊屠宰车间
污染物种类

氨、硫化氢、臭气浓度
排放形式

有组织

治理设施

名称

活性炭吸附装置
是否为可行技术

是

排放口基本情况

高度

15m
排气筒内径

0.3m
温度

20℃
编号

DA001
名称

牛羊屠宰废气排放口
类型

一般排放口
排放标准

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2
监测要求

监测点位

/
监测因子

氨、硫化氢、臭气浓度
监测频次

1次/年
2.1源强核算
（1）有组织恶臭气体
本项目屠宰车间宰杀放血、开膛解体等过程中会产生恶臭气体。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-135屠宰及肉类加工行业系数手册》和《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）未对屠宰过程中废气产生及排放源进行规定，根据《环评中屠宰项目污染源强的确定》（辽宁省环境科学研究院），氨及硫化氢的嗅阈详见表4-9，恶臭物质浓度与臭气强度的关系详见表4-10。
表4-9   臭气浓度分级表
强度等级
嗅觉判别标准
强度等级
嗅觉判别标准
0

无臭
3

容易感到臭味（可嗅出臭气种类）
1
勉强可以感到轻微恶臭（检知阈值浓度）
4

强烈臭味
2
容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）
5

无法忍受的强烈臭味
表4-10   恶臭物质浓度与臭气强度的关系
臭气浓度
氨（mg/m3）
硫化氢（mg/m3）
臭气强度
氨（mg/m3）

硫化氢（mg/m3）

1

0.1
0.0005
3.5
5

0.2
2
0.5
0.006
4

10

0.7
2.5
1.0
0.02
5

40

8
3
2
0.06
臭气特征
刺激鼻

臭蛋味
根据《环评中屠宰项目污染源强的确定》并结合本项目屠宰规模确定，本屠宰场臭气产生强度等级在2容易感到轻微臭味之间到3容易感到臭味之间，故氨气浓度范围在0.5—2mg/m3之间，硫化氢浓度范围在0.006—0.06mg/m3之间。本次按照最大值进行取值，即氨2mg/m3、硫化氢0.06mg/m3。
本项目屠宰车间设置一套集气装置（风机风量为5000m3/h，集气效率按80%计），恶臭气体收集后采用活性炭吸附装置（去除效率70%）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，恶臭气体产排情况详见表4-11。
表4-11   屠宰车间恶臭气体产排情况一览表
污染源

产生浓度（mg/m3）
年工作时间（h）
产生源强（kg/h）

年产生量（t/a）
集气罩收集量
处理设施
排放强度（kg/h）
排放量（t/a）
排放形式

（kg/h）
（t/a）
NH3
2
1460
0.01
0.015
0.008
0.012
集气装置+活性炭吸附
0.0024
0.0036
有组织

排放

H2S

0.06
0.0003
0.00044
0.00024
0.000352
0.000072
0.00011
由上表可知，屠宰车间恶臭气体集中收集处理后，氨排放速率为0.0024kg/h、硫化氢排放速率为0.000072kg/h，经15m高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2中污染物排放标准值要求。
（2）无组织
①污水处理站
污水处理站的恶臭气体产生的部位从污水管道一直到接收污水设施、水处理设施以及污泥处理设施均会产生恶臭气体，以NH3、H2S、臭气浓度为主，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用产排污系数法确定其废气源强。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，本项目新增废水处理BOD5量约为2.981t，约产生0.009t的NH3和0.0004t的H2S，污水处置设施为一体化装置，位于地下，污水处理装置周围定期喷洒除臭剂可有效抑制恶臭气体产生，抑制效率约60%，则氨排放量为0.0036t/a、硫化氢0.00016t/a。
②牛羊屠宰车间无组织恶臭气体
本项目牛羊屠宰车间恶臭气体收集后少量恶臭气体以无组织形式排放，NH3排放量为0.003t/a，H2S排放量为0.00009t/a。
③待宰圈
牛、羊在屠宰前存放在待宰圈内断食12h，恶臭主要来自待宰牛、羊的粪便，这些粪便会产生NH3和H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。根据论文《中国畜禽粪便产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）：614~617）），牛粪中含氮量约0.351%，羊粪中含氮量约1.014%，恶臭气体释放率按20%计，总氮转化成NH3的总量不超过其总量的5%。则企业待宰圈NH3产生量（t/d）=牛粪产生量×20%×0.351%×5%+羊粪产生量×20%×1.014%×5%。

项目建成后牛羊待宰圈日最大存栏量为牛4头、羊24只，牛粪便产生量为3.29t/a，羊粪便产生量为1.83t/a，经计算NH3的产生量为0.0003t/a，H2S的产生量按NH3的8%计，则H2S产生量为0.00002t/a。
本项目待宰圈为半封闭结构，因此建议待宰圈牛羊粪及时清运，日产日清，定期喷洒除臭剂，可有效抑制氨及硫化氢排放，抑制效率约60%，则氨排放量为0.0001t/a，H2S排放量为0.000008t/a。
④胃肠内容物贮存
本项目牛羊内容物收集至带盖桶内，暂存于屠宰车间内，由附近农户每天外运做农家肥，不在厂区内长期堆存；贮存过程中极少量恶臭气体产生，已有屠宰车间进行废气收集和除臭处理后有组织排放，不再单独进行定量分析，厂区定期喷洒除臭剂，不会对周围环境空气造成较大影响。
表4-12    无组织废气排放情况一览表
产生工序
产生量（t/a）
治理措施
排放量（t/a）
氨
硫化氢
氨
硫化氢
污水站
0.009
0.0004
各污水储池均为地下结构，定期喷洒除臭剂
0.0036
0.00016
牛羊屠宰车间
0.003
0.00009
/
0.003
0.00009
待宰圈
0.0003
0.00002
宰圈牛羊粪及时清运，日产日清，定期喷洒除臭剂

0.0001
0.000008
胃肠内容物
微量
微量
带盖桶存储，日产日清
微量
微量
合计
0.0123
0.00051
0.0067
0.000258
综上，本项目新增无组织NH3排放量为0.0067t/a，H2S排放量为0.000258t/a。预测厂界排放浓度分别为H2S：0.01mg/m3，NH3：0.5mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中厂界二级标准值要求。
（2）污染防治技术及可行性分析

①有组织污染防治技术

本项目屠宰车间设置集气管道，恶臭气体收集后采用活性炭吸附装置进行吸附，处理后经15m高排气筒排放。活性炭含有大量微孔，具有巨大的比表面积，能有效地去除色度、臭味，吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程，活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史，处理效率高达90%。本次拟采用蜂窝状吸附剂，气体流速低于1.2m/s，废气停留时间保持0.5-1s，装填厚度不低于600mm，炭箱处理风量为5000m3/h，活性炭填充量为0.1m3（蜂窝炭密度按350kg/m3计，则炭重量为0.035t），更换周期为2个月。
②无组织

本项目牛羊胃肠内容物收集至带盖桶内由附近农户每天外运做农家肥，不在厂区内长期堆存。
待宰圈粪便及时清运，日产日清，严禁长期在待宰圈内堆存，待宰圈定期喷洒除臭剂，能够有效减少恶臭气体的无组织排放量。
本次采用污水专用植物性除臭剂，该除臭剂是一种用植物萃取液为主要原料制成的除臭剂，专门用于去除污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体，属于环境保护领域的实用新技术。除臭剂遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，由多种不同性质的有益微生物共同组成新型生物除臭剂。除臭剂能快速消除大量细菌、真菌和各种臭气分子。去除恶臭气体有效率60%以上，可杀灭多种病菌、病毒、寄生虫等，清洁粪便更保护牲畜，对呼吸道系统无损伤，绿色无毒无害，微生物除臭剂对牲畜、植物及土壤没有任何危害，安全环保。喷洒时每次用量约5kg，将除臭剂稀释20-30倍，用喷雾器均匀喷洒，每天喷洒一次，可有效除臭。
本项目拟建废气处理工艺与屠宰及肉类加工相关行业指南、技术规范的相符性详见下表。
表4-13   本项目废气污染防治措施表
规范名称

废气种类

主要污染因子

可行技术

本项目情况

是否可行
《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）

待宰圈
氨、硫化氢、臭气浓度
及时清运粪便/清洗/集中收集恶臭气体后排气筒排放；其他
及时清运粪便，日产日清，喷洒生物除臭剂
可行
宰杀放血

增加通风次数/集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附）后排气筒排放
集中收集+活性炭吸附+15m高排气筒
开膛解体

《屠宰及肉类加 工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）
屠宰车间
氨和硫化氢

集中收集/加罩（盖）+生物除臭/物理除臭

集中收集+活性炭吸附+15m高排气筒
可行
待宰圈
及时清运粪便，日产日清，喷洒生物除臭剂
固废暂存设施以及废水处理单元产生的恶臭

牛羊内容物收集至带盖桶内；厂区定期喷洒除臭剂
在屠宰各环节的治理设施名称及工艺中包含活性炭吸附，活性炭吸附在屠宰行业被广泛应用，故本企业恶臭气体处理设施选择活性炭吸附装置较为合理。根据上表，本项目废气污染防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）和《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中可行性技术，工艺合理。
（3）环境空气影响分析
根据环境空气质量现状评价，项目所在区域为环境空气质量达标区。距离厂界最近环境保护目标为南侧8m靖安镇靖安村居民（2户，目前闲置无人居住，距离屠宰车间边界距离为38m），位于本厂区常年主导风向上风向，北侧10m靖安镇靖安村居民（距离屠宰车间边界距离为85m），位于本厂区常年主导风向侧风向，屠宰车间及污水站均位于厂区中间区域，远离南侧及北侧居民，本次牛羊屠宰车间增加废气处理装置，处理后经15m高排气筒排放，废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2中标准值要求，待宰圈粪便日产日清，及时清运，厂区定期喷洒生物除臭剂，厂界恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中厂界二级标准值要求，企业通过加强环境管理，各环保措施定期检修，确保各环保措施稳定运行，对周围环境空气影响较小，在可控范围内。

（4）企业废气自行检测要求
本项目为排污许可登记管理，本次根据《排污单位自行监测技术指南总则》确定企业废气自行监测计划详见表4-14。
表4-14   废气自行监测一览表
序号
监测点位
监测项目
监测频次
1
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/年
2

DA001屠宰车间废气排气筒
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/年
（5）大气环境防护距离
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
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根据预测可知，本项目最大落地浓度距离为厂界外25m，氨占比率为1.88%，硫化氢为1.44%,均小于100%，本项目厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。
（6）非正常工况废气排放情况
非正常排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时废气排放情况。本项目非正常工况主要为活性炭失效导致恶臭处理效率降低，按照降低50%计（即去除效率为35%），详见表4-15。
表4-15   非正常工况下污染物排放一览表

项目
污染物

非正常排放原因

排放量
排放浓度

单次持续时间
年发生频率

DA001
NH3
活性炭吸附效率为35%
0.0065kg/h
1.3mg/m3
≤30min
≤1次/a
H2S

0.000026kg/h
0.039mg/m3
由上表可知，项目非正常排放状态下，各污染物排放速率及排放浓度明显增大，因此要求企业加强环境管理，活性炭吸附剂优选正规厂家产品，确保活性炭吸附剂除臭效果，同时严格执行活性炭定期更换制度，保证活性炭吸附效率不低于设计值的70%。企业定期对设备进行检修，及时发现异常情况。
3、噪声

本项目设备主要为屠宰车间风机、电锯以及污水处理站泵类等，其噪声级约70-85dB（A）之间，建议首先选购低噪声设备，从源头上控制设备声级的产生，其次针对噪声源特点对设备底部安装减振垫，再通过距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求。
3.1噪声源强
具体噪声源强如下表所示。
表4—16     本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

建筑物

声源名称

坐标
声压级/距声源距离（dB（A）/m）
声源控制措施
室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声压级/dB
建筑外距离/m
X
Y
Z
污水站
进水提升泵
0
0
-1.2
85/1
低噪声设备、加减振垫、消声器

东侧3
75
24h

20
55
1
南侧5
71
51
1
西侧1
85
65
1
北侧1
85
65
1
回流泵
1
0
-1.2
85/1

东侧3
75

20
55

1

南侧5
71

51

1

西侧3
75

55

1

北侧1
85

65
1

排水泵
2
0
-1.2
85/1

东侧1
85

20
65
1

南侧3
75
55
1

西侧1
85
65
1

北侧5
71

51

1

加药消毒泵
3
3
1
85/1

东侧3
75

20
55

1

南侧5
71

51

1

西侧3
75

55

1

北侧3
75

55

1

曝气风机
4
4
-1
85/2
东侧3
75
20
55
1
南侧5
71
51
1
西侧3
75
55
1
北侧5
71
51
1

屠宰车间
风机
-2
-1
1.2
85/1
东侧20
59
4h
20
39
1
南侧8
67
47
1
西侧1
85
65
1
北侧9
66
46
1
3.2预测点 
本次预测点选择屠宰厂厂界外1m处及南侧、北侧声环境保护目标。
3.3预测模式
噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。
（1）点源传播衰减模式：
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式中：Lr ─预测点处声压级，dB；

          Lro─参照位置ro处的声压级，dB；

          r ─预测点距声源的距离，m；

          ro─参考位置距声源的距离，m。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（[image: image3.wmf]eqg
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）采用多声源在某一点的影响叠加模式：
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式中：[image: image5.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

[image: image6.wmf]Ai

L

—i声源在预测点产生的A声级，dB；

[image: image7.wmf]T

—预测计算的时间段，s。

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

预测过程中，根据实际情况，各噪声源按室内声源对待，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20—160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，建筑物隔声取值20dB（A）；设备消声减振措施取值10dB（A）。
通过采用噪声预测软件计算，本项目在厂界处的噪声预测值详见下表。

表4-17   本项目厂界噪声预测结果一览表   单位dB（A）
噪声源
昼间
夜间
贡献值

贡献值

东厂界
32.11
32.11
南厂界
43.97
43.97
西厂界
31.53
31.53
北厂界
28.19
28.19
标准值
65
55
达标情况

达标

达标

由预测结果可知，厂界噪声预测值能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，对周围声环境质量影响较小。
南侧声环境保护目标噪声预测结果详见表4-18。
表4-18   声环境保护目标噪声预测结果一览表    单位dB（A）
声环境保护目标名称
噪声现状值
厂界外1m噪声贡献值
居民处噪声贡献值

噪声预测值

较现状值增加量

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
南侧8m靖安村居民
46
40

43.97
43.97
27.06
27.06
46.06
40.22
0.06
0.22
北侧10m靖安村居民
46

39

28.19
28.19
9.11
9.11
46
39
0
0
标准值
55
45
/
/
/
/
55
45
达标情况
达标
达标
达标
达标
由上表可知，南侧及北侧居民处噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区的标准限值要求，对其影响较小。
3.4防治措施

为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）设备选型时尽量选择低噪变频设备，从源头上控制噪声源的产生，设备安装时基础做减振。

（2）选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（3）风机安装消声器，降低设备噪声对厂界周围声环境的影响。

（4）加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标及时维修。

（5）加强项目区及边界的环境绿化，因地制宜选择树种，项目周围种植高大乔木，既可防止降尘污染、降低噪声对周围声环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

（6）运牛羊车、清运车禁止鸣笛，厂区内限速行驶；夜间严禁鸣笛、野蛮装卸、大声喧哗。屠宰车间在夜间作业时段全封闭运行，门窗关闭。
3.5监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》（HJ1301-2023），本项目监测计划详见表4-19。

表4-19   监测计划要求
监测点位

监测指标

监测频率

厂界四周外1m处

等效连续A声级

1次/季度
4、固体废物

4.1固体废物产生情况

检疫人员为防疫站派驻本厂，检疫设备及检疫药品均由检疫人员自带，本厂内不配备检疫药品，检疫后相关物品均由检疫人员带走，由政府相关部门统一处理，不在厂区存储；本项目新增的固体废物主要包括生活垃圾、污水站污泥、待宰圈粪便、胃肠容物、检疫不合格牛羊、检疫不合格胴体、牛羊蹄壳、屠宰下脚料、废油脂以及废活性炭等，产生总量为28.408t/a。
（1）污水站污泥
根据《排污许可证申请与核发技术规范  水处理(试行)》（HJ978-2018），污泥产生量计算公式如下：
E产生量=1.7×Q×W深 ×10-4
式中：E—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；
Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；本项目废水处理总量为3613.5t/a。
W深—有深度处理工艺（添加化学药剂时）按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲为一，本项目取1。
经核算本项目污泥产生量为0.61t（干污泥），则湿污泥量为1.525t（含水率60%），暂存于污泥储池（5m3）内，定期由当地农户外运做农家肥处理。
（2）待宰圈粪便
牛、羊在屠宰前存放在待宰圈内断食12h，待宰圈牛粪便量产生系数按3kg/头，待宰圈羊粪便量0.25kg/头·d，牛粪便产生量为3.29t/a，羊粪便产生量为1.83t/a，粪便总产生量为5.12t/a，本项目产生的粪便每天由当地农户自行运走，作为农家肥使用。
（3）牛羊肠容物
牛胃肠容物产生量为5.6kg/头、羊胃肠容物为0.5kg/只，胃肠容物产生量为9.782t/a，采用桶装形式集中收集至专门带盖容器中暂存于牛羊屠宰车间内，由专人负责清理，日产日清，每天由当地农户自行运走，作为农家肥使用。
（4）检疫不合格牛、羊
牛、羊经检验合格后方可入场屠宰，进场后无病死牛、羊，仅为少量检疫不合格牛羊，检疫不合格率约为1‰，检疫不合格牛羊总重量为0.9t/a，由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理，不在厂区内存储。
（5）检疫不合格胴体
屠宰后需再次对胴体进行检疫，检疫不合格胴体产生量为0.73t/a，由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理，不在厂区内存储。
（6）牛羊蹄壳
牛蹄壳产生量为3.285t/a，羊蹄壳产生量为0.73t/a，总计4.015t/a，暂存于一般固废存储区，外卖骨胶厂综合利用。
（7）屠宰下脚料
牛羊屠宰下脚料产生量为4.633t/a，主要为碎骨渣，暂存于一般固废存储区，外卖骨胶厂综合利用。
（8）废油脂
污水处理一体化设备中隔油设施会产生废油脂，产生量为0.398t/a，属于一般工业固体废物，为了防止其成为加工地沟油的原料，应委托有资质的单位清运处理。
（9）废活性炭
本项目活性炭填充量为0.035t，每2个月更换一次，则废活性炭产生量为0.21t，根据《危险废物管理名录》（2025年版）属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物（900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），袋装密封暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。
（10）生活垃圾
本项目劳动定员5人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为0.003t/d（1.095t/a），暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理。
综上所述，本项目产生的各项固体废物均得到了合理的处理处置，不会产生二次污染。

表4-20  各固体废物产排情况一览表
序号

废物名称

废物类别

废物代码

物理性状
贮存方式
产生量（t/a）
污染防治措施
1
污泥
一般固废

SW07污泥（135-001-S07）
含水率较高的固状物
污泥储池
1.525
暂存于污泥池内，定期外运做农家肥
2
待宰圈粪便
SW59其他工业固体废物（900-099-S59）
固态
日产日清
5.12
附近农户做农家肥
3
牛羊胃肠容物
固体
日产日清
9.782
4
检疫不合格牛羊
固体
日产日清
0.9
由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理
5
检疫不合格胴体
固体
0.73
6
牛羊蹄壳
固体
一般固废存储区暂存
4.015
外卖骨胶厂综合利用
7
屠宰下脚料

固体
4.633
8
废油脂
固体
密闭桶装暂存于一般固废存储区
0.398
委托有资质单位处理
9
废活性炭

危险废物
HW49其他废物（900-039-49）
固体
危废暂存间
0.21
委托有资质单位处理
10
生活垃圾
一般固废
SW64其他垃圾（900-099-S64）
固体
暂存于垃圾箱
1.095
分类收集至垃圾箱由环卫部门统一处理
合计
28.408
表4-22  危险废物特性一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

产废周期

危险特性
1

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
废气治理
固态
2个月
T/In
注：T——毒性；In——感染性。
5.2固体废物贮存及影响分析

5.2.1一般固废物贮存影响分析
污泥环境影响分析
①污泥暂存的环境影响分析
厂区长期大量堆存污泥会产生一系列不良后果，主要表现为产生恶臭气体和遇雨污泥流失、下渗等，夏季还会滋生蚊蝇。污泥堆存产生的恶臭气体会对空气环境产生影响，污泥流失或渗漏将对地下水和地表水造成污染。因此，应尽量避免污泥在厂区长期堆存，本项目污泥暂存于污水处理区污泥储池内。污泥储池容积为5m3，可容纳3d污泥量。污泥每3d外运一次。
污泥应及时外运处置，以减少污泥临时堆放量，缩短临时堆放时间，防止蚊蝇滋生和恶臭气体的产生；污泥运输单位和各污泥接收单位建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。
②污泥运输对环境的影响
污泥由综合利用单位负责运输，污泥虽已进行脱水处理，但仍有一定的含水率，在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。因此，脱水污泥应采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。采取上述措施后，污泥运输对周围环境影响较小。
（2）牛羊粪便及胃肠容物要求
待宰圈采取及时清扫，胃肠容物采用带盖桶进行收集，暂存于屠宰车间内，日产日清，不在厂区长期存储。
企业未设置粪便及胃肠溶物暂存场，胃肠溶物、粪便及污泥无偿提供给本村居民作为农家肥使用，由村民负责每天外运，运至自家粪便暂存池暂存，粪便发酵后还田使用。
（3）污泥及牛羊粪便、胃肠容物处理可行性分析
根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）可知，屠宰及肉类加工企业产生的一般工业固体废物宜优先资源化利用，不能资源化利用时应按照GB18599规定处置。

本项目待宰间粪便、胃肠容物由农户外运作为农家肥综合利用，属于可行技术。

同时根据该规范6.3.1.4可知，污水处理后的污泥农用时候，可参考《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2022），因此本项目污水站污泥确保满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2022）中相关要求后，由农户外运做农家肥处理。
本项目污泥产生量1.525t、胃肠容物产生量为9.782t/a，牛羊粪便总产生量为5.12t/a，农户种植农作物为玉米，按农业部《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，东北地区玉米每公顷需氮量为200kgN，粪肥氮当季利用率为25%，污泥（60%水）：N≈2.5%（湿基）、胃肠容物：N≈1.5%（湿基）、牛羊鲜粪：N≈1.2%（湿基），本项目污泥、粪便及胃肠容物总含氮量为246.3kgN/a，则本项目污泥、粪便及胃肠容物全部还田利用需要玉米耕种总面积为0.308hm2，即4.62亩。
本企业已与当地农户赵南（土地面积20亩）、刁兴业（土地面积350亩）、孙宝东（土地面积15亩）签订了污泥、牛羊粪便及胃肠容物综合利用协议，土地承载能力满足本项目污泥、牛羊粪便及胃肠容物消纳需求。企业应对污泥进行检测，确保回用污泥满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2022）要求。
5.2.2危险废物暂存环境影响分析
本项目危险废物主要为废活性炭，本次新建危废暂存间1处，位于库房内，建筑面积为5m2，本项目全厂危废总产生量为0.21t/a（小于10t），且不属于重点管理单位，属于《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中登记管理单位，危废间内长期存储量小于3t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本危废暂存间属于该标准中危废暂存点，具体要求如下：
①总体要求
Ⅰ.按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施标识；
Ⅱ.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
Ⅲ.贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；
Ⅳ.危废间平时应上锁关闭状态，防止无关人员进入。
②危险废物管理计划和管理台账要求
企业属于《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中危险废物登记管理单位。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定相关管理要求，具体如下：
Ⅰ.危险废物管理计划制定要求
a按年度制定危险废物管理计划；

b于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当 年度的危险废物管理计划；
c本贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不超过3t。
Ⅱ.危险废物管理台账制定要求
a落实危险废物管理台账记录责任人，明确工作职责；

b根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账；

c危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式，企业可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
d产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；
Ⅲ.记录内容
a危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。
b危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
c危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
d危险废物委托处置环节，应记录委外处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外处置量、计量单位、处置方式、接收单位类型、处置单位名称、许可编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
Ⅳ记录保存
保存时间原则上应存档5年以上。
③委托处置
本项目危废及时转运，定期委托有资质单位处理，在本危废间存储时间不超过1年。
4、地下水及土壤环境影响分析

4.1影响分析

（1）污染源

本项目正常工况下不存在土壤及地下水污染途径，待宰圈内牛羊粪便、生产车间内屠宰废物等一旦泄漏，若防渗不当，污染物下渗可能会污染地下水及土壤。屠宰车间排水系统、污水处理各池体破损情况下，会出现废水下渗污染土壤和地下水，主要污染物为COD、氨氮、动植物油、大肠菌群等，使地下水及土壤中污染物和氮含量出现增加的趋势，若扩散至周围农田会影响农作物生长。
（2）污染途径分析

上述各污染源若防渗不当导致污染物下渗，对地下水的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。

污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成分、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能良好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。
（3）污染防治措施
①源头控制

合理利用水资源，减少废水排放量，在屠宰车间与污水处理工程之间应建立有效的污水输送网络，要加强管理，严格控制污水输送管线跑、冒、滴、漏而产生污染。

②分区防渗
厂区已采取分区防渗措施，可有效避免废水泄漏对周围土壤环境的影响。

表4-24   防渗分区情况汇总

位置

污染物

控制难度

防渗分

区要求

防渗技术要求

废水处理各池体、污泥贮池、废水管线沿线、危废暂存间、屠宰车间及待宰圈
易

一般防渗区

水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，危废暂存间危险废物采用袋装形式存储，不与地面直接接触
厂区地面
易

简单防渗区
一般地面硬化
5、环境风险

本项目不设施冷库，不使用液氨，本项目消毒剂为次氯酸钠，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），次氯酸钠属于附录B中B.1突发环境事件风险物质，本项目环境风险物质与临界量的比值结果见表4-22。
表4-22  环境风险物质与临界量的比值结果

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

该种危险物质Q值
1
次氯酸钠
7681-52-9
0.5
5
0.1
本项目风险物质储量小于临界量，不设环境风险专项评价，仅对次氯酸钠环境风险进行简单分析。同时根据行业特点对屠宰废水泄漏以及超标排放风险进行简单分析。
5.2风险物质识别
（1）次氯酸钠溶液
次氯酸钠溶液理化性质见表4-23。
表4-23   次氯酸钠溶液理化性质表

中文名称

次氯酸钠溶液
分子式

NaClO
外观与性状

微黄色溶液，有似氯气的气味
分子量

74.44
沸点

102.2
熔  点

-6℃

溶解性

溶于水

密 度

相对密度（水=1）1.1
急性毒性
LD50：8500mg/kg（小鼠经口）
主要用途
用于水的净化，以及做消毒剂、纸浆漂白等
危险性概述
本品不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。有害燃烧产物为氯化物。
急救措施

皮肤接触

脱去污染的衣着，立即用大量清水冲洗

眼接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
（2）屠宰废水
屠宰废水中含有大量的细菌和病毒，如不经处理而直接外排对周围的水环境会造成严重污染，可能成为传染病流行的源头。
5.3环境风险分析
本项目风险源分布及影响途径见表4-24。

表4-24   本项目环境风险识别结果

主要危险物质

环境风险类型
风险事故情形

影响环境要素
超标废水
废水超标排放
废水处理站发生故障导致处理效率下降，造成废水超标排放，对纳污水体造成污染。
地表水环境
泄漏
废水处理各类池体或管线发生腐蚀、材质缺陷导致废水泄漏，可能污染占地范围内土壤和地下水。
土壤环境、地下水环境
次氯酸钠

泄漏
存储桶破损、人为误操作
土壤、大气环境、地表水
（1）超标废水对地表水的污染

本项目未经处理的废水直接排入靖宇县污水处理厂进行处理，会对污水处理厂造成冲击，导致污水处理厂废水瞬时超标现象，超标废水进入珠子河，将增加地表水体有机物总量，影响水体水生生物，为了避免事故排放对地表水环境的影响，必须加强运行过程中环境管理。污水处理各设备在设计中就应考虑严控风险的发生，同时在运行中严格按操作规程和步骤进行规范性操作，注意加强设备的日常管理维护，防止事故的发生，保证废水处理设备正常运行。
建议本厂建立完善的防御系统，废水输送管线采用耐腐蚀的管材，建设管道渗漏检测系统及时发现泄漏事故并将事故进行妥善处理，及时发现并处理渗漏事故，基本不会对附近村屯地下水质产生影响。

（2）化学药剂泄漏对地表水的污染

本项目污水处理使用的化学药剂均贮存于库房内，库房按照相关规范进行防渗，正常情况下不会对地表水产生影响，如发生泄漏，立即使用铁锹或桶将泄漏物收集，防止进入地表水体。
5.4环境风险防范及应急措施

（1）次氯酸钠溶液泄漏风险防范及应急措施

次氯酸钠溶液采用密闭桶存储于库房内，库房地面及墙面裙角采取地面硬化防渗措施，设置专人负责检查巡护，制定完善的管理制度，定期巡检。
一旦发现次氯酸钠溶液泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。
次氯酸钠溶液少量泄漏后，可采用沙土或其他惰性材料进行吸收，产生的废沙土或其他惰性材料危废有资质不能处理，破损的存储桶内剩余次氯酸钠倒入完好的桶内，防止泄漏量继续增加；大量泄漏时，用泵将其转移至槽车或专用收集容器内，回收利用或委托有资质部门处理。
（2）废水泄漏及超排放风险防范措施

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗工人及时检查外，应设安全巡检员。

废水各池体按照重点防渗区进行建设，加强施工质量，定期检查池体防渗完整性，避免出现泄漏事故污染地下水。

厂区设有事故应急池，应急池容积为16m3，事故状态下废水排入事故应急池内，消毒处理后，委托有资质单位进行处理。
5.5风险评价结论与建议
综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受的范围以内。建设单位采取有效的风险防范措施，将本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

6、环保投资

本项目总投资为100万元，其中环保投资为55万元，占总投资的55%，本项目环保投资如下所示。

表4-25   环保投资一览表

序号

治理项目

防治措施

投资（万元）

1

废水

新建污水处理站，处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理规模为15m3/d
28
2

废气

集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒、喷洒除臭剂
10
3

噪声

消声、减震、隔声
2
4

固体废物

危废暂存间、存储桶
5
5

风险
消防设施、防火标志、事故应急池
3
6

环境管理与监测
环境管理制度、环境监测计划
2
7
土壤、地下水
地面防渗改造
5
总计

55



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/牛羊屠宰车间
	氨、硫化氢、臭气浓度
	活性炭吸附+15m高排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中表2

	
	牛羊待宰圈、屠宰车间、污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度
	待宰圈粪便日产日清，厂区喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中厂界二级

	地表水环境
	DW001/屠宰废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总大肠菌群
	新建污水处理站，处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理规模为15m3/d
	《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准及靖宇县污水处理厂进水指标要求

	声环境
	各种泵及风机等机械设备
	等效连续A声级
	低噪声设备、消声、减振、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	污泥、牛羊待宰圈粪便、牛羊胃肠容物日产日清，每天由当地农户自行运走，作为农家肥使用；检疫不合格牛羊、检疫不合格胴体由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理；牛羊蹄壳、屠宰下脚料（碎骨渣）外卖骨胶厂综合利用；废油脂桶装暂存于一般固废存储区内，定期委托有资质单位处理；废活性炭袋装密封暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	废水处理各池体、污泥贮池、废水管线沿线、危废暂存间、屠宰车间等按照重点防渗区进行防渗；厂区地面按照简单防渗区防渗。

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险

防范措施
	次氯酸钠溶液采用密闭桶存储于库房内，库房地面及墙面裙角采取地面硬化防渗措施；废水各池体按照重点防渗区进行建设，加强施工质量，定期检查池体防渗完整性，避免出现泄漏事故污染地下水。厂区设置事故应急池，容积为16m3。

	其他环境

管理要求
	1、环保验收要求与内容

建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》原中华人民共和国环境保护部（国环规环评［2017]4号）要求执行验收规定。

建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

2、排污许可证申请制度

根据生态环境部令第32号《排污许可管理办法》（2024年7月1日），本项目建成投产前办理排污许可相关手续。



六、结论

	本项目符合吉林省及白山市生态环境分区管控要求，符合靖宇县靖宇镇国土空间总体规划要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放，在落实本报告表提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度，本项目环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	
	—
	—
	0.0103t/a
	
	0.0103t/a
	+0.0103t/a

	
	硫化氢
	
	—
	—
	0.000368t/a
	
	0.000368t/a
	+0.000368t/a

	废水
	废水量
	
	—
	—
	0.36135万t/a
	
	0.36135万t/a
	+0.36135万t/a

	
	COD
	
	—
	—
	0.7238t/a
	
	0.7238t/a
	+0.7238t/a

	
	BOD5
	
	—
	
	0.181t/a
	
	0.181t/a
	+0.181t/a

	
	SS
	
	—
	—
	0.181t/a
	
	0.181t/a
	+0.181t/a

	
	氨氮
	
	—
	—
	0.054t/a
	
	0.054t/a
	+0.054t/a

	
	动植物油
	
	—
	—
	0.054t/a
	
	0.054t/a
	+0.054t/a

	一般固体废物
	生活垃圾
	
	—
	—
	1.095t/a
	
	1.095t/a
	+1.095t/a

	
	污泥
	
	—
	—
	1.525t/a
	
	1.525t/a
	+1.525t/a

	
	待宰圈粪便
	
	—
	—
	5.12t/a
	
	5.12t/a
	+5.12t/a

	
	牛羊胃肠容物
	
	—
	—
	9.782t/a
	
	9.782t/a
	+9.782t/a

	
	检疫不合格牛羊
	
	
	
	0.9t/a
	
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	检疫不合格胴体
	
	
	
	0.73t/a
	
	0.73t/a
	+0.73t/a

	
	牛羊蹄壳
	
	
	
	4.015t/a
	
	4.015t/a
	+4.015t/a

	
	屠宰下脚料
	
	
	
	4.633t/a
	
	4.633t/a
	+4.633t/a

	
	废油脂
	
	
	
	0.398t/a
	
	0.398t/a
	+0.398t/a

	危险废物
	废活性炭
	
	—
	—
	0.21t/a
	
	0.21t/a
	+0.21t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
损耗0.527





总损耗1.408





排放4.745





5.272





厂区污水


处理站





牛屠宰工艺用水





总排放


12.045





新鲜水





损耗0.811





13.573 





排放7.3





清抽至靖宇县污水处理厂





8.111





羊屠宰工艺用水





损耗0.04





珠子河





0.04





消毒用水





损耗0.03





室外防渗旱厕，定期清抽外运做农家肥





排放0.12





0.15





生活用水





S1





入厂检疫





G1、S1





待宰





W1





牛、羊血





致晕、宰杀放血








N





G3


N


S2














污水处


理站





牛、羊蹄





预剥皮





牛、羊头





割头





扯皮





牛、羊皮








G2、S3


S4、N





牛、羊下水








开膛取内脏





S5





修整





W1





冲淋





外运





泥饼


外运





污泥





调节池





气浮





水解酸化池





沉淀池





格栅





污水





污泥





废油脂





好氧池





PAM、PAC





消毒池
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