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	1

	完善工程组成。
	13
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	17
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	23

	根据产品的性质（药品还是保健食品）校核废气废水执行标准。
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	复核锅炉废气的监测频次。
	42

	校核噪声源强。
	48
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	靖宇县金宝生物科技有限公司生物提取变更项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧

	地理坐标
	（126度46分18.674秒，42度22分10.673秒）

	国民经济
行业类别
	C2740中成药生产 
	建设项目
行业类别
	第二十四、医药制造业，中药饮片加工273、中成药生产274

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目
申报情形
	□首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/
备案）文号
	/

	总投资

（万元）
	8000
	环保投资（万元）
	187

	环保投资占比（%）
	2.34
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否
☑是：锅炉及其配套设备未建成，锅炉房及其他建筑及其他设备已建
	用地面积（m2）
	6399.3

	专项评价设置情况
	本项目涉及的生物质颗粒不含有汞及其化合物，因此本项目不开展大气专项评价的理由。地表水、环境风险、生态、海洋均不设置专项评价。

	规划情况
	2002年5月20日，吉林省政府开发办以《吉林省人民政府关于设立靖宇生态经济开发区的批复》（吉政函[2002]39号）批复成立靖宇生态经济开发区，开发区规划面积11.8km2，规划范围为：南起农夫山泉水厂，西界沿青龙泉水源向北延伸到桃源泉，北边沿青龙河左岸、靖姜公路向东延伸至西洋参集团公司，东界由西洋参集团公司沿恶河（三道蒙江河）右岸上溯至农夫山泉水厂。2006年8月29日，吉林省人民政府开发区管理办公室以《关于转发国家发改委第七批通过审核的省级开发区名单通告的通知》（吉开办字[2006]55号）公布了靖宇经济生态开发区通过国家审核，正式进入国家公告名单。同时国家发改委以《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告》（2006年第41号）公布了北京、吉林等23个省、市通过国家开发区审核的名单，并且将靖宇生态经济开发区更名为吉林靖宇经济开发区，开发区规划面积和范围不变。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《吉林靖宇经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》；
审查机关：吉林省生态环境厅；
审批文件名称：吉林省生态环境厅关于对《吉林靖宇经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见；
审批文号：吉环环评字【2023】2号；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与吉林靖宇经济开发区总体规划符合性分析

吉林靖宇经济开发区规划面积11.8km2，规划范围为：南起农夫山泉水厂，西界沿青龙泉水源向北延伸到桃源泉，北边沿青龙河左岸、靖姜公路向东延伸至西洋参集团公司，东界由西洋参集团公司沿恶河（三道蒙江河）右岸上溯至农夫山泉水厂。
主导产业：

矿泉饮品产业：充分利用靖宇天然矿泉水蕴藏丰富、水质优良的资源优势，依托“中国长白山靖宇矿泉城”服务性商标和“长白山大型天然矿泉水基地”这一命名，做大做精矿泉饮品产业。以现代物流中心为主体，以仓储、快速配送为重点，对提高物流速度、降低物流成本等起着积极的促进作用。发展商务办公、商贸洽谈、产品研发、信息服务、技术服务、工业咨询服务、配套服务、人才培训及休闲旅游等生产性服务业，并通过多种方式展示区域风貌和矿泉文化。

农特产品加工产业：打造长白山人参及特色生态农副产品为主导的特色生态产品加工产业，以靖宇县美康人参基地有限公司、白山市绿色生态农副产品加工有限公司为主导核心的长白山人参及特色农副产品加工产业、食品加工产业，以包装材料加工业、农作物秸秆资源化综合利用产业为辅助，开发区现有产业布局结构明确，主要产业较为突出。本项目为人参提取加工项目，因此符合开发区主导核心产业长白山人参加工产业要求。

结合开发区土地使用和功能区设置，开发区的产业空间布局以产业园区建设为主要抓手，统筹协调，兼顾已有基础设施及产业发展中的要素流动，规划设置为“两个园区”，即矿泉饮品产业园区、农特产品加工产业园区，其中农特产品加工产业园区位于开发区中部、北部，围绕长白山天然生态食品为核心，开发具有地方特色的有机生态食品品牌，打造国内知名的山野菜、食用菌、山葡萄等绿色蔬菜食品生产加工基地。项目是属于围绕人参打造的产业项目，用地为工业用地，位于农特产品加工产业园区，因此符合开发区规划要求。
与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性。
入区项目管理要求符合性

本项目与规划环评中关于入区项目管理要求对比详见下表。

表1-1入区项目管理要求对比表

规划环评要求
本项目情况
符合性
开发区入区项目应符合《产业结构调整指导目录》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》等要求。
根据《产业结构调整指导目录》本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类项目，因此为允许类项目，符合国家产业政策。
符合
进区企业应符合规划产业发展方向。产业定位：围绕高质量发展，聚焦创新驱动、壮大新兴产业、做强做大智能制造业、大健康产业、现代服务业三大产业集群，并适时发展国际物流与国际金融，形成跨区域大合作格局的外向型产业体系。
本项目为人参提取加工项目，位于农特产品加工产业园区，因此符合产业定位要求
符合
规划各产业中，国家已出台行业准入条件的，应符合行业准入条件要求。
本项目暂无行业准入条件
—
开发区入驻的企业清洁生产水平应达到国家已颁布相应清洁生产标准二级以上水平，或国内先进水平，同时符合循环经济要求。

本项目主要原料为人参根茎叶等，通过醇提水提等加工工艺进行提取物生产，引用先进的中药提取生产线，乙醇回收装置等，满足清洁生产标准二级以上水平
符合
土地集约利用，完善开发区土地利用机制，推动开发区集约利用土地、提高土地利用效率，从建设用地开发强度、土地投资强度、人均用地指标的管控和综合效益等方面加强开发区土地集约利用评价。积极推行在开发区建设多层标准化厂房，并充分利用地下空间。推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。

项目占地面积6399.3㎡，使用生物质颗粒，新鲜水用量占比小，不属于能耗高、符合污染大项目
符合
根据国家、吉林省、白山市生态环境保护“十四五”规划要求，并结合开发区规划产业污染物产生类别，将大气污染物中的烟（粉）尘、SO2、VOCs、NOX，废水污染物中的COD、氨氮作为开发区总量控制因子，确保入区项目满足总量控制要求。

本项目生产用热为生物质锅炉，为清洁能源。
符合
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）做好环境影响评价公众参与工作。开发区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日

本项目不属于存在较大环境风险的相关建设项目。
（2）规划环评审查意见符合性

本项目与规划环评审查意见符合性详见下表。

表1-2入区项目管理要求对比表

规划环评审查意见要求

本项目情况
符合性
开发区功能分区包括矿泉饮品产业园区（发展矿泉水加工业及其相关产业，同时规划建设现代物流中心)、农特产品加工产业园区（主要发展地方特色的有机生态食品品牌，兼顾发展农作物秸秆资源化综合利用产业，保留现有建筑包装新材料产业)。
本项目为人参根部及茎叶提取项目，属于农特产品加工项目，位于农特产品加工产业园区。
符合
供水规划：开发区内矿泉水开发企业生产用水由区内（五龙泉、北山泉)、外（九龙泉、神龙泉、青龙泉、天士力泉、银龙泉等)各天然泉眼供给；近期其他企业生产及生活用水和居民生活用水依托区外的靖宇县城市供水厂（水源取自靖宇镇飞龙泉饮用水水源保护区、靖宇镇巨龙泉饮用水水源保护区)供给，远期依托在建的青龙河水库净水厂（水源取自青龙河水库）。

本项目生产用水主要为水提用水，引自城市供水管网，可满足用水需求
符合
排水规划：排水体制为雨污分流。区内企业产生的生产废水经自建污水处理设施预处理后与生活污水一并经市政污水管网排入区外现有靖宇县污水处理厂（目前污水处理能力2.5万m3/d，近期污水设计处理规模拟扩建至5万m3/d，远期污水设计处理规模拟扩建至10万m3/d)处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求后，经现有排污口排入珠子河。

本项目废水经自建污水处理站处理后排入靖宇县污水处理厂处理达标排入珠子河
符合
供热规划：规划草案区内未规划建设集中供热工程，开发区以白山娃哈哈饮料有限公司为界分成南、北2个供热分区，北部供热分区依托白山经济开发区新区集中供热工程（预计2023年投产运营)供给；南部供热分区生产用热和生活供暖采用清洁能源供给。

供热现状：目前北部供热分区拟依托白山经济开发区新区集中供热工程尚未建成，开发区内现有企业生产和生活用热主要依托自建锅炉(6台2t/h-10t/h燃煤锅炉、4台1t/h-6th燃油锅炉、4台1t/h-6t/h燃生物质锅炉、7台2t/h-10t/h燃气锅炉)供给；开发区内村屯居民生活采暖采用土灶。

本项目生活采暖、生产用热由自建生物质锅炉供给。
符合
固体废物处理规划：生活垃圾集中收集后，定期送至靖宇县垃圾填埋场卫生填埋处理；一般工业固体废物综合利用或外售处理；危险废物由各企业自行委托有相应资质单位处理。

本项目生活垃圾交由环卫部门处理，一般工业固体废物综合利用或外售处理；危废委托有资质单位处理。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
2、选址符合性分析

本项目位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧。本项目用地性质为工业用地，项目所在位置无自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，也非饮用水保护区和基本农田保护区及生态脆弱区等社会关注地区，地处非环境敏感区。在认真落实本评价所提出各项污染防治措施、污染物达标排放的情况下，项目选址可行。
3、与生态环境分区管控实施方案的相符性分析
本项目位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧，依据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）、《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号）、《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》白山政办发〔2024〕11号，确定本项目环境管控单元编码为H22062220002，环境管控单元名称为吉林靖宇经济开发区，管控单元分类为重点管控单元，吉林省生态环境分区管控公众端应用平台落图结果详见附图5，本项目不涉及生态红线保护区。与吉林省、白山市、靖宇县生态环境总体准入要求符合性见下表。
表1-3与吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析
管控类别
管控要求

符合性分析

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

根据《产业结构调整指导目录》（2024版本），本项目不属于“限制类和淘汰类”项目。本项目不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于承接转移项目；不属于过剩行业项目。项目符合产业要求，本项目所在地不属于生态脆弱或环境敏感区，且不属于高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目。项目不涉及燃煤锅炉。
符合
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目不属于上述重大项目。项目所在区域2025年为环境空气质量达标区。
符合
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。

本项目不属于上述行业。
符合
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

根据“吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》”，本项目属于其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目位于环境空气达标区，无需执行特别排放限值。
符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及

符合
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

本项目不涉及

符合
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
本项目不涉及

符合
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不涉及

符合
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
本项目不涉及

符合
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不属于高耗水行业。
符合
按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不涉及

符合
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
本项目不涉及

符合
各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。

本项目不在禁燃区内。
符合
表1-4与白山市生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析

管控领域

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
本项目属于医药制造业。不涉及人参种植。
符合

污染物排放管控

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到98%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
本项目产生废水主要为职工生活污水及生产废水。职工生活污水、生产废水拟排入企业自建污水处理站处理达标后，经市政排水管网排入靖宇县污水处理厂处理达标后排入珠子河。
符合

资源利用要求

2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。
本项目用水量很小。
符合

2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目不涉及永久基本农田。

符合

2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
本项目不涉及。

符合

表1-5与白山市生态环境分区管控要求符合性分析

管控

类别

管控要求

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。
新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。

本项目不涉及
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
符合。本项目为人参提取加工项目，不涉及人参种植

污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
符合。本项目大气污染物可实现达标排放

水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
符合。本项目生产废水经自建污水处理站处理后排放，不会对地表水产生影响
环境风险防控

加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。

本项目不涉及
建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。

本项目不涉及
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
本项目运营期新鲜水用量占比小，来源于市政供水管网，不会突破区域水资源管理控制指标；项目燃用生物质燃料，减少区域煤炭能源利用结构，不会突破区域能源消费总量。
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
能源

2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
表1-6与吉林靖宇经济开发区环境准入清单符合性分析
管控领域

主要内容和管控要求

符合性
空间布局约束

功能定位：打造中国矿泉水资源产业基地、中国东北特色人参及农副产品加工产业基地。主导产业：矿泉水资源开发利用、矿泉饮品生产、包装及其他服务业、人参深加工、中药饮片、农副产品加工、包装及其他相关服务业。1严格控制高耗水、高污染行业发展。2严禁排放含重金属，难降解成分废水的项目入区。3严格落实规划环评及其批复文件行业规范准入条件

根据《产业结构调整指导目录（2024版本）》，本项目为允许类，本项目为人参加工行业，为重点发展产业，因此为允许开发建设活动
污染物排放管控
1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

本项目不涉及
2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。

本项目不涉及
3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目生活、生产用热由生物质锅炉供给，不涉及煤炭
环境风险防控

1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目严格管理使用乙醇
2开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

本项目不涉及
资源利用要求

1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

本项目生活、生产用热由生物质锅炉供给
综上，本项目建设符合各级生态环境分区管控实施方案要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

吉林省金宝生物科技有限公司2023年5月委托吉林省澎辉环保技术咨询有限公司编制了《靖宇县金宝生物科技有限公司生物提取项目环境影响报告表》，2023年5月30日取得白山市生态环境局对该项目的批复，白山环审字（表）[2023]15号。企业主体工程已建成，预计项目建成后可实现年产人参根部提取物30t、人参茎叶提取物100t，该项目生产过程需要用热，原计划生产由1台10t/h燃气蒸汽锅炉供应，由于燃气管网一直未能覆盖，现变更为1台8t/h生物质锅炉用于生产供热。
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，界定为重大变动”；生态环境部办公厅2020年12月13日关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知中“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”以及原吉林省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（吉环管字[2016]10号）中“其他工业类项目重大变动清单（试行）：生产工艺：主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。”本项目蒸汽由1台10t/h燃气锅炉改为1台8t/h生物质锅炉供应，主要燃料类型发生改变导致新增污染因子且污染物排放量增加，变更前燃气锅炉排放的烟尘：0.105t/a、SO2：0.018t/a、NOx：1.12t/a。变更生物质锅炉后烟尘：0.2087t/a；SO2：0.9483t/a；NOx：3.5251t/a；污染物排放量增加10%及以上，属于重大变动应当重新报批环境影响评价文件。
2、工程内容

项目名称：靖宇县金宝生物科技有限公司生物提取变更项目
建设地点：位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧，建设地点不变。厂界东侧为通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司；南侧为空地及靖宇镇林场公安派出所；西侧为靖宇县宝蓝特产开发有限公司；北侧为通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司空地。最近敏感点为项目北侧约60m处的保安村民宅。
占地性质：工业用地；

项目占地面积为6399.3m2，建筑面积为8490.1m2；主要新建生产车间、污水处理站、锅炉房、半地下消防水池、地下乙醇储存罐等，年产人参根部提取物30t、人参茎叶提取物100t。不设置软化水设备。项目工程组成详见下表。

表2-1工程组成一览表

工程类别

功能区

变更后建设内容及规模
变更情况
建设情况
主体工程

生产车间

新建，1座，共4层，建筑面积7324.6m2。
无变化
已建成
辅助工程
锅炉房
占地面积144m2，建筑面积144m2。安装1台8t/h生物质蒸汽锅炉，用于生产用热，位于厂区南侧。生物质颗粒、锅炉炉灰、除尘器收集烟尘均存于锅炉房内。
变更，原环评批复为1台10t/h燃气锅炉。
锅炉房已建成，锅炉未建
储运工程

成品储存区
车间内设置有成品库区，用于存放相应成品。
无变化
已建成
原料储存区
原料人参茎叶及人参须
无变化
已建成
乙醇储存罐
设置于地下，用于储存乙醇原料。
无变化
已建成
输料系统
袋装生物质颗粒人工运入锅炉，通过输料系统：提升机-受料斗-给料机进入炉膛
新增

未建
除渣系统
设置一套除渣系统，炉渣通过刮板除渣机排至转运车，人工运至灰渣暂存处
新增

未建
一般工业固体废物暂存
生产车间设置一般工业固体废物暂存区，用于存放一般工业固体废物。
无变化
已建成
危废暂存间
企业拟在生产车间内设置危废暂存间，面积不小于10m2。位于一层南侧区域。
无变化
已建成
运输车辆

成品、原料运输外委物流车辆进行运送。
无变化
已建成
公用工程

供水

项目生产用水由市政供水管网供给
无变化
已建成
排水

排水采用雨污分流制。项目生产、生活污水经自建污水处理站处理后，经管网排入靖宇县污水处理厂进行处理。
无变化
已建成
供电

由当地供电网提供。
无变化
已建成
采暖

项目生产用热由企业拟建1台8t/h生物质蒸汽锅炉，用于生产用热
变更，原环评批复为1台10t/h燃气锅炉。
锅炉房已建成，锅炉未建
环保工程

废水

项目产生废水主要为职工生活污水及生产废水。职工生活污水、生产废水拟排入企业自建污水处理站处理达标后，经市政排水管网排入靖宇县污水处理厂处理达标后排入珠子河。
无变化
已建成
固废

一般工业固体废物：

1人参渣定期外卖给有机肥厂家；

2职工生活垃圾、废包装材料定期由环卫部门统一清运处理；

3粉碎工序布袋除尘器收集粉尘作为产品外售；

4废布袋由更换厂家回收；

5生物质锅炉炉灰、除尘器收集烟尘袋装暂存于锅炉房内，用于还田。

危险废物：

1吸附乙醇废气的废活性炭委托有资质单位处理；

2格栅渣、污水站污泥、及污水处理站吸附臭气产生的废活性炭委托有资质单位处理；

3废树脂委托有资质单位处理。
变更，增加了灰渣、除尘灰、废布袋、废包装材料
危废间、一般固体废物暂存间均已建成
噪声

选用低噪声设备，设备置于生产车间内，合理布局，基础安装减震垫，风机口安装消声器。
无变化
已建成
废气
项目产生废气主要是粉碎粉尘、乙醇废气、污水站恶臭气体、锅炉废气、中药异味。粉尘经布袋除尘器处理后+15m高排气筒排放；污水站恶臭气体经负压集气+改性活性炭吸附装置+15m高排气筒排放；乙醇废气经活性炭吸附后，通过15m高排气筒排放；锅炉（自带低氮燃烧技术）废气经旋风+布袋除尘器处理后通过不低于35m高排气筒排放；中药异味通过加强车间通排风无组织排放。
变更，锅炉废气原环评批复：排气筒高度为8m
锅炉及配套设备未建，其他已建成
相比于原环评工程内容，主要变更内容为蒸汽锅炉类型由燃气蒸汽锅炉变更为燃生物质蒸汽锅炉；涉及其他变更为：增加布袋除尘系统，增加灰渣暂存设施。
3、产品方案

本项目产品方案见下表。产品规模及产品方案不变。
表2-2产品方案

序号

产品名称

年产量

执行标准
主要成分
1
人参根部提取物
30t
提取物为中成药的原料，后续可以做成药品、保健食品；无执行标准；
人参皂甙、多糖

2
人参茎叶提取物
100t
4、原材料及动力消耗

原辅材料增加了生物质颗粒，取消了天然气。原辅料及能源消耗见下表。

表2-3主要原辅材料、动力消耗表

原料名称

年使用量

存放地点

变化情况
人参茎叶

2000t

生产车间内

无变化
人参根
300t

生产车间内

无变化
乙醇

300t

乙醇储存罐

无变化
天然气

75万m3
专用罐车

取消
生物质颗粒
3456t
锅炉房
增加
生物质燃料成分分析见下表。
表2-4生物质燃料成分分析表

成分

符号

单位

含量

全水分%

Mt

%

5.95

干燥基灰分
Ad
%
3.21
空气干燥基挥发分
Vad
%
78.19
干燥无灰基挥发分
Vdaf
%
81.20
焦渣特性（型）

CRC

/

2

干基高位发热量

Qgr，d

Kcal

4482

收到基低位发热量

Qnet，ar
Kcal

4040（16.9MJ/kg）

干基全硫量

St，ad

%
0.03

干基固定碳含量

D

%

18.10

本项目物料平衡详见下表。
表2-5本项目物料平衡汇总表

进料量（t/a）

出料量（t/a）
原辅材料

产品

流失

名称

数量

名称

数量

类别

数量

人参根茎叶
2300
人参提取物
130
进入废气
干燥废气（含乙醇）
1302.28
水提用水
46000
乙醇废气
0.07
循环补充乙醇（95%）

11.9
粉碎粉尘
0.35
进入废水
水提废水
44017
进入固废
人参渣
2862.2
合计：48311.9
合计：48311.9
乙醇物料平衡

根据项目工程分析，项目乙醇平衡如下：75%乙醇使用量为300t/a，由95%乙醇加纯水配制，乙醇折纯量为225t/a，乙醇回收率为95%，乙醇回收利用量为213.75t/a，乙醇平衡详见下表。
表2-6乙醇物料衡算表

投入（t/a）

输出（t/a）

乙醇

225
回收利用
213.75
进入废气
0.47
进入废水

0.08
进入废渣

10.7
合计
225
合计

225
5、主要生产设备

增加了生物质锅炉及旋风+布袋除尘器，取消了燃气蒸汽锅炉。本项目主要生产设备详见下表。

表2-7主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台）

规格
变化情况
1

生物质锅炉
1
WNS8-1.25-SC

(室燃炉)
1台10t/h燃气锅炉改为1台8t/h生物质锅炉

2

提取罐
8
8m³
无变化
3
双效浓缩器
2
无变化
4
乙醇储罐
3
6m³
无变化
5
过滤器
3
无变化
6
树脂柱
6（根）
无变化
7
喷雾干燥塔
1
无变化
8
低温干燥
2
无变化
9
粉碎机
2
无变化
10
乙醇回收塔
1
无变化
11
冷凝设备
1
无变化
12
乙醇配制罐
2
6m³
无变化
13
醇沉罐

1
4m³
无变化
14
风机

5

无变化
15
泵

3

无变化
16
布袋除尘器

1

无变化
17
旋风+布袋除尘器

1
新增
18
改性活性炭吸附装置

2

无变化
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6、公用工程

（1）给水

本项目所进原料均为清洗后原料，进厂后无需再次进行清洗，锅炉房无软化水设备，故本项目用水主要为职工生活用水、水提用水、设备清洗用水、锅炉补水。用水由市政供水管网提供，可以满足本项目用水需求，本项目无纯水加工过程。

1）生活用水：
根据吉林省地方标准《用水定额第4部分：居民生活》（DB22/T389.4-2025），职工生活用水量按60L/d•人计算，项目定员为32人，年工作日为300d，则生活用水量1.92m3/d（576m3/a）。

2）水提用水：根据建设单位提供技术资料单次水提用水量约为10m3/t（原料），本项目人参茎叶、人参须原料用量合计为2300t/a，连续进行2次水提取，则水提用水量为46000m3/a（153.3m3/d）。
3）设备清洗用水：根据建设单位提供技术资料本项目设备需要每天清洗一次，清洗一次耗水2m3，则设备清洗用水量为600m3/a。
4）锅炉补水：因锅炉所需蒸汽保持不变，则锅炉新鲜水补充量为1017m3/a保持不变。
5）地面清洗用水：根据建设单位技术负责人提供技术资料地面清洗用水量为5m3/d（1500m3/a）。
综上，本项目总新鲜水用量为166.31m3/d（49693m3/a）。
（2）排水

1）职工生活污水：职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.54m3/d（462m3/a）。
2）设备清洗废水：产污系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为1.8m3/次（540m3/a）。
3）水提废水：根据物料平衡可知，则水提废水产生量为146.7m3/d（44017m3/a）。
4）锅炉排污水：锅炉排污水量为1017t/a。

5）地面清洗废水：产污系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为4.5m3/d（1350m3/a）。

综上，本项目废水总产生量为47386m3/a（157.93m3/d）。经企业自建200t/d污水处理站处理达标后，排入市政污水管网进入靖宇县污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189198-2002一级A标准后排入珠子河。
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图2-1本项目水平衡图、单位：t/d
（3）供电

本项目用电由当地电网提供。

（4）供热                                                                                                                           本项目生活采暖、生产供热采用1台8t/h生物质蒸汽锅炉供给。

7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员32人，年工作日为300天，每天工作8小时。厂区内不提供食宿。

8、工程占地及厂区平面布置
本项目占地面积为6399.3m2，建筑面积为8490.1m2。主要新建生产车间、污水处理站、锅炉房、半地下消防水池、地下乙醇储存罐；成品区、原料区、一般固体废物暂存间、危废间均位于生产车间内等。平面布置图详见附图2。

表2-8主要建（构）筑物一览表

序号

工程名称

层数

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

备注

1

生产车间
4

1831.15
7324.6

地上
2
污水处理站
1/-1

750
768.5
地上
3
锅炉房
1
144
144
地上
4
消防水池
1/-1

18

200

半地下式
5
乙醇储存罐区
-1

35

地下式
合计

2377.4
8490.1
/


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺

项目主体工程已经建设完成，仅锅炉及其辅助设施未建设，锅炉建设亦是在已建成的锅炉房内进行。施工期对环境的影响主要表现为噪声、施工期间人员产生的生活污水和生活垃圾等。施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。产生的影响随施工的结束而结束。

运营期工艺

1、生产工艺流程简介：

一二次水提：将原料投入提取罐中，进行提取操作。每罐煎煮两次，每一次由饮用水管道向罐内加入药材重量10倍量的饮用水，设定蒸汽压力加热，第一次煮沸2小时，将提取液过滤后打入贮液罐。第二次加热煮沸1.5小时，将提取液过滤后打入贮液罐。
两次滤液混合：提取结束后，采用搅拌器对两次提取液进行混合。
树脂吸附及脱色：树脂吸附去除提取液杂质及杂色。并加入50%-80%乙醇进一步提取。
浓缩：二次流出液入双效浓缩罐中，进行操作，减压浓缩（65～70℃，-0.08MPa），提取液浓缩至相对密度1.30～1.33（50℃）的稠膏。
干燥：干燥过程会产生水蒸气。
粉碎：将干浸膏粉碎成细粉。
成品：成品暂存成品库区，定期外售。

[image: image2.emf]原料

一次水提

二次水提

滤渣 两次滤液混合

树脂吸附

弃去

一次解吸

液

一次流出

液

弃去 树脂脱色

二次解吸

液

二次流出

液

浓缩 弃去

干燥

粉碎 成品

中药异味

中药异味

70—100℃下 ， 1-3h

70—100℃下 ， 1-3h

废树脂

废树脂

50%-80%乙醇

挥发乙醇

废水

废水

粉尘


图2-2本项目工艺流程及产污节点示意图

2、乙醇回收工艺

醇沉后乙醇回收工艺为通过真空泵控制浓缩蒸发器内压力在-0.06～-0.08MPa范围内，向浓缩蒸发器夹套内通入蒸汽使温度保持在40℃左右，回收乙醇。蒸出的乙醇蒸汽经冷凝器（-15℃冷冻水冷却）冷凝后进入接收罐。接收罐内的乙醇泵入酒精精馏塔（乙醇回收塔）进行蒸馏提纯，产生的乙醇蒸汽（乙醇浓度在90%左右）经冷凝后收集回用于解析工段，乙醇回收过程中会产生不凝乙醇蒸汽及少量清洗釜时的清洗废水，不会产生回收塔残液。

[image: image3.png]



图2-3乙醇回收工艺流程

锅炉工艺流程简介：

输料系统：生物质燃料→斗式提升机→往复式给料机→炉膛。

灰渣系统：灰渣通过刮板除渣机送至转运车内，装袋人工运至灰渣暂存处。
自来水进入锅炉，通过锅炉燃烧器点燃生物质，加热水后产生蒸汽，用于水提工序。燃料为生物质，锅炉产生锅炉烟气、炉渣、废水和噪声。锅炉烟气经本项目新建的1套旋风+布袋除尘器处理，处理后的烟气经锅炉房35m高烟囱排入大气。
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图2-4锅炉运行工艺流程及排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	企业建设时，项目位置为空地，吉林省金宝生物科技有限公司位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧，吉林省金宝生物科技有限公司2023年5月委托吉林省澎辉环保技术咨询有限公司编制了《靖宇县金宝生物科技有限公司生物提取项目环境影响报告表》，2023年5月30日取得白山市生态环境局对该项目的批复，白山环审字（表）[2023]15号。项目在建设过程中，未申领排污许可证，未进行竣工验收。
一、现存环境问题
本项目为重大变更重新报批项目，无现存环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状监测与评价

项目所在区域达标判定
本项目引用吉林省生态环境厅发布的《2025年吉林省生态环境状况公报》中数据。
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环境空气质量评价依据为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断详见表3-1。
表3-1白山市区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(µg/m3)

标准值(µg/m3)

占标率（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

22.8
30

76.00
达标

PM10
年平均质量浓度

48
60

80.00
达标

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.67
达标

NO2
年平均质量浓度

18
40

45.00
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.2mg/m3
4mg/m3
30.00
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

122
160

76.25
达标

由上表可知，各项因子均无超标,均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。因此2025年白山市属于环境质量达标区。
特征污染物监测

（1）监测点位、因子
特征污染物NOx、TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃监测点位基本信息见下表。

表3-2环境空气监测点名称及布设情况

监测点位

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

项目所在地
TSP

日均值

--

--

NOx

日均值

小时值

氨
小时值
硫化氢
小时值
非甲烷总烃
小时值
（2）监测单位、时间

监测单位：吉林省绿科检测有限公司
监测时间为2026年6月10日-12日，监测3天。

（3）评价标准

TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。
（4）监测数据达标性分析

环境空气现状监测及评价结果见下表。

表3-3环境质量现状监测及评价结果
监测点位

污染物
平均

时间
评价标准/（μg/m3）
监测浓度范围/（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
项目所在地（厂界下风向）
TSP

日均值

300
88-92
30.67
0
达标
NOx
日均值

100
38-43
43.00
0
达标

小时值

250
36-46
18.40
0
达标

氨
小时值
200
70-120
60.00
0
达标
硫化氢
小时值
10
3-7
70.00
0
达标
非甲烷总烃
小时值
2000
1070-1310
65.50
0
达标
特征污染物TSP以及NOx的超标率均为0，TSP、NOx在各个监测点位均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。
2、地表水环境质量现状监测与评价

遵照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）。优先采用《吉林省2025年环境状况公报》中地表水环境统计数据，项目所在地地表水体为珠子河，珠子河为第二松花江支流。

2025年，松花江水系水质良好，保持稳定。62个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面57个，占91.9%，同比上升3.2个百分点；Ⅳ类水质断面5个，占8.1%，同比下降3.2个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，8个省界断面，1个为Ⅱ类水质，7个为Ⅲ类水质。

吉林省生态环境厅发布的《2025年12月吉林省地表水国控断面水质月报》（吉林省环境监测中心站）中珠子河水质状况如下表所示。

表3-4吉林省2025年12月国控断面水质状况（摘录）[image: image6.png]KE2A
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由上表可知，在珠子河海岛电站坝下断面中水质同比保持稳定，较2024年同期水质无变化。
3、声环境质量现状监测与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”，本项目厂界四周50m范围内无噪声敏感点，因此无需监测噪声。
4、地下水

（1）地下水环境质量现状监测

①监测布点

根据本项目布设1个水质监测点。本次地下水监测布点见下表。

表3-5地下水环境质量现状监测布点一览表

序号

调查位置

坐标经度/°
坐标纬度/°
地下水水位（m）

井深（m）
结构

地下水类型

1#

保安村居民水井
126.152072
41.540619
16.2
20
管井

潜水

②监测因子

根据区域地下水污染特征，监测项目确定为pH值、总硬度、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、耗氧量，共计11项

③监测单位及监测时间

吉林省绿科检测有限公司于2026年6月10日进行监测。

④采样及分析方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行采样及分析。

⑤监测结果

地下水水质环境现状监测及评价结果见下表。

表3-6地下水监测统计结果、单位：mg/L（pH除外）
监测项目

1#保安村居民水井项目地下水下游（）
标准
pH
7.8
6.5-8.5
总硬度
202
450
总大肠菌群
未检出
3.0
氨氮
0.09
0.5
亚硝酸盐
0.016L
1.0
硝酸盐
0.016L
20
氰化物*
0.002L
0.05
氯化物
22.5
250
硫酸盐
12.6
250
挥发酚*
0.002L
0.002
高锰酸盐指数
1.37
3.0
备注：L代表检出限，例如：挥发酚0.002L表示结果小于检出限；
2、地下水环境质量现状评价

①评价方法

采用地下水环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

Sij=Cij/Co

式中：Sij——单位项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

Co—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：
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式中：SpH，j—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地下水水质标准中规定的pH值上限。

当单项标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

②评价标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

③评价结果

表3-7地下水质量现状评价结果表

监测项目
1#保安村居民水井
项目地下水下游
pH
0.53
总硬度
0.45
总大肠菌群
/
氨氮
0.18
亚硝酸盐
/
硝酸盐
/
氰化物*
/
氯化物
0.09
硫酸盐
0.05
挥发酚*
/
耗氧量
0.46
由表可知，厂区地下水下游水井水质监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。
5、土壤

（1）监测布点、监测项目
本次评价监测点位选择厂区内，本项目具体监测布点见下表。
表3-8土壤监测布点表

序号

序号

监测内容

监测位置

监测频次

厂区内
1#厂区污水处理站附近
pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘类，合计45项。 
表层样
1次

（2）监测单位及监测时间

吉林省绿科检测有限公司，2026年6月16日。
（3）评价标准

厂区范围内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值、管制值标准限值。
（4）监测结果及评价
表3-9土壤监测及评价结果表、单位：mg/kg

监测

项目

监测结果

第二类用地
标准指数
1#厂区污水处理站附近
筛选值
pH值
6.45
--

--

砷
13.8
60
0.23
镉
0.12
65
0.002
六价铬
未检出
5.7
--
铜
40
18000
0.002
铅
26
800
0.0325
汞
0.014
38
0.0004
镍
30
900
0.033
四氯化碳
未检出

2.8
--
氯仿
未检出

0.9
--
氯甲烷
未检出

37
--
1，1-二氯乙烷
未检出

9
--
1，2-二氯乙烷
未检出

5
--
1，1-二氯乙烯
未检出

66
--
顺式-1，2-二氯乙烯
未检出

596
--
反式-1，2-二氯乙烯
未检出

54
--
二氯甲烷
未检出

616
--
1，2-二氯丙烷
未检出

5
--
1，1，1，2-四氯乙烷
未检出

10

--
1，1，2，2-四氯乙烷
未检出

6.8
--
四氯乙烯
未检出

53
--
1，1，1-三氯乙烷
未检出

840
--
1，1，2-三氯乙烷
未检出

2.8
--
三氯乙烯
未检出

2.8
--
1，2，3-三氯丙烷
未检出

0.5
--
氯乙烯
未检出

0.43
--
苯
未检出

4
--
氯苯
未检出

270
--
1，2-二氯苯
未检出

560
--
1，4-二氯苯
未检出

20
--
乙苯
未检出

28
--
苯乙烯
未检出

1290
--
甲苯
未检出

1200
--
间二甲苯+对二甲苯
未检出

570
--
邻二甲苯
未检出

640
--
硝基苯
未检出

2256
--
苯胺
未检出

15
--
2-氯酚
未检出

1.5
--
苯并(a)蒽
未检出

15
--
苯并(a)芘
未检出

151
--
苯并(b)荧蒽
未检出

1290
--
苯并(k)荧蒽
未检出

1200
--
䓛
未检出

1293
--
二苯并(a，h)蒽
未检出

1.5
--
茚并(1，2，3-c，d)芘
未检出

15
--
萘
未检出

70
--
本项目厂区内各监测因子均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。
6、生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态环境调查。本项目吉林靖宇经济开发区中农特产品加工产业园区，因此无需进行生态环境质量现状评价。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
本项目主要环节保护目标详见下表。
表3-10项目厂址环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

规模

保护

内容

功能

区划

方向

最近距离m
X
Y

大气环境

0
60
保安村村民
400户
居住区

二类区

北侧

60
声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
地表水

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，附近湖下存村屯居民生活用水水井，属于分散式饮用水源。



	污染
物排
放控
制标
准
	一、施工期
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见下表。
表3-11建筑施工场界噪声标准

类别

环境噪声标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

场界

70

55

《建筑施工噪声排放标准》

GB12523-2025
施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见下表。
表3-12大气污染物综合排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

标准来源

监控点

浓度mg/m³

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

二、营运期
1、废气

本项目产生的废气主要为工艺粉尘、乙醇废气（以非甲烷总烃计）、污水处理站恶臭气体、锅炉烟气。本项目工艺废气中粉尘执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关污染物排放限值；无组织排放粉尘及厂界非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；乙醇废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1NMHC限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相应标准限值；本项目污水处理站产生的有组织氨、硫化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关污染物排放限值，有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值，具体浓度值详见下表。

表 3-13废气污染物排放标准、单位：mg/m3
污染源名称

标准名称

污染物项目

排放限值

监控位置

工艺粉尘

《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)

颗粒物

30

车间或生产设施排气筒

乙醇废气

非甲烷总烃

100

车间或生产设施排气筒

污水处理站产生的氨、硫化氢（有组织）
氨

30

车间或生产设施排气筒

硫化氢

5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度
2000（无量纲）
排气筒
厂界粉尘、非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物

1.0

周界外浓度最高点

非甲烷总烃

4.0

周界外浓度最高点

污水处理站产生的氨、硫化氢（无组织）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
氨

1.5

厂界

硫化氢

0.06

中药异味

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度

20（无量纲）
厂界
锅炉
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

颗粒物

50

烟囱出口

SO2
300

NOx
300

烟气黑度

1

厂区内非甲烷总烃
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)

非甲烷总烃

10（监控点处1h平均浓度值）

在厂房外设置监控点

30（监控点处任意一次浓度值）

2、废水
根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）相关规定：“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。”本项目所进原料均为清洗后原料，进厂后无需再次进行清洗，故本项目废水主要为职工生活污水、水提废水、设备清洗废水、地面清洗废水及锅炉排污水，废水中不含总汞、总砷，其他水污染物排放执行与靖宇县污水厂签订的协议标准。本项目废水经自建污水处理站处理满足与靖宇县污水处理厂签订的协议标准要求《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网至靖宇县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入珠子河。详见下表。
表3-14污水排入城镇下水道水质标准、单位：mg/L（pH无量纲）
污染物

pH

COD

BOD5
SS

氨氮

备注

标准值

6.5-9.5
500
350
400
45
纳管协议标准

3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。

表3-15工业企业厂界环境噪声排放标准

声环境功能区类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

3类

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，委托具备资质单位处置。

	总量
控制
指标
	根据“吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》”，本项目属于其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
本次变更后，取消1台10t/h燃气锅炉，新建1台8t/h生物质锅炉用于生产。1台10t/h燃气锅炉污染排放量为烟尘：0.105t/a、SO2：0.018t/a、NOx：1.12t/a；生物质锅炉污染排放量为烟尘：0.2087t/a；SO2：0.9483t/a；NOx：3.5251t/a；污染物排放增量为烟尘：0.1037t/a；SO2：0.9303t/a；NOx：2.4051t/a。
企业将全厂废水中COD、NH3-N，生物质锅炉烟气中烟尘、SO2、NOx作为总量控制指标，并将其处理达标后的达标排放量作为总量控制指标的参考值，即COD：13.84t/a，氨氮：0.66t/a；烟尘：0.2087t/a；SO2：0.9483t/a；NOx：3.5251t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目主体工程已经建设完成，仅锅炉及其辅助设施未建设，锅炉建设亦是在已建成的锅炉房内进行。本次项目建设工期较短，锅炉安装以及设备调试过程产生的噪声，通过合理安排施工时间和厂房隔声，噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间的噪声限值为70dB（A）、夜间限值为55dB（A）；运输施工车辆尾气采用减速慢行措施，产生的影响较小；施工期不涉及土建工程和装修工程，主要工程内容为设备安装，不产生施工废水；施工期产生的固废包括设备包装和施工人员生活垃圾。本项目施工期约10d，施工人员约5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目施工期间产生生活垃圾约0.25t。设备包装和生活垃圾经收集后，由环卫部门清运。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气

1.1有组织废气

本项目运营期产生有组织废气主要是粉碎粉尘、污水站恶臭气体、挥发乙醇（非甲烷总烃）、锅炉废气。
（1）粉碎粉尘
根据工艺流程分析，本项目粉碎工序会有粉尘产生，根据物料衡算，项目粉尘产量为0.35t/a，粉碎机自带布袋除尘器，除尘效率可达99%，风机风量为2000m³/h。处理后粉尘排放量为0.0035t/a，排放浓度为0.73mg/m3。粉尘经处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1的相关污染物排放限值。

（2）污水站恶臭气体

本项目污水处理站产生的恶臭气体（氨气、硫化氢），主要产生于格栅、调节池、水解酸化池、生物接触氧化池等处理环节，废水与污泥中的厌氧微生物的作用，会产生刺鼻的难闻的气体。这类恶臭气体主要为氨和硫化氢等。

由于恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，故本次评价采用类比调查的方法确定。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1t的BOD5可产生0.0031t的NH3、0.00012t的H2S。根据本项目污水站综合废水进水水质、各工艺段去除效率削减BOD5的量为87.495t/a，则产生的NH3和H2S总量分别为0.11kg/h（0.27t/a）、0.004kg/h（0.01t/a）。

要求企业对污水处理站进行密闭处理，为减少污水处理站在运行过程中可能产生的恶臭气体对周围环境造成的影响，要求企业设置1套污水处理站废气收集系统（集气效率不低于90%，风量5000m³/h），故经集气罩收集的NH3收集量为0.1kg/h（0.243t/a），H2S的收集量为0.004kg/h（0.009t/a）。经改性活性炭吸附装置（吸附效率不低于90%）处理后经不低于15m高排气筒排放，NH3排放量为0.01kg/h（0.0243t/a），排放浓度2mg/m³；H2S排放速率为0.0004kg/h（0.0009t/a），排放浓度低于0.08mg/m³，可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求（氨：30mg/m³；硫化氢：5mg/m³）。

在采取密闭及集气收集等措施（收集率90%）的情况下，污水站仍会有少量恶臭气体以无组织形式排放，本项目污水处理站的臭气污染物NH3排放量为0.027t/a，H2S排放量为0.001t/a，根据大气估算模式预测可知，厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3）。
（3）挥发乙醇

项目在解析过程中使用乙醇，乙醇通过乙醇回收塔回收，乙醇回收率在95%左右，根据物料衡算，乙醇使用及回收过程产生的有机废气量约为0.47t/a。将不凝乙醇废气收集后经改性活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高排气筒排放，吸附效率约为90%，风机风量为2000m3/h、排放浓度为9.79mg/m3、排放量约为0.047t/a，排放速率为0.02kg/h，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1NMHC限值。

（4）锅炉烟气

本项目建设1台8t/h生物质锅炉（自带低氮燃烧技术），燃料为生物质颗粒，锅炉每天运行8h，年运行300d，满负荷运行时年燃生物质量为3456t/a。烟气经旋风+布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放。锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建生物质锅炉排放限值要求，废气可实现达标排放。
本项目使用生物质成分如下表：

表4-1生物质成分一览表

成分

符号

单位

含量

全水分%

Mt

%

5.95

干燥基灰分
Ad
%
3.21
空气干燥基挥发分
Vad
%
78.19
干燥无灰基挥发分
Vdaf
%
81.20
焦渣特性（型）

CRC

/

2

干基高位发热量

Qgr，d

Kcal

4482

收到基低位发热量

Qnet，ar
Kcal

4040（16.9MJ/kg）

干基全硫量

St，ad

%
0.03

干基固定碳含量

D

%

18.10

烟气量：生物质锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）表5经验公式计算，相关经验公式见下表。

表4-2基准烟气量取值表

锅炉

基准烟气量
单位

燃生物质锅炉
Qnet，ar≥12.54MJ/kg

Vdaf≥15% 

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

Nm3/kg

Vdaf＜15%  

Vgy=0.385Qnet,ar+1.095 

Nm3/kg

Qnet，ar＜12.54MJ/kg

Vgy=0.385Qnet,ar+0.788  

Nm3/kg

注：1、Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）

2、Qnet,ar，燃料收到基低位发热量（MJ/kg）。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），可知本项目Qnet=16.9MJ/kg＞12.54MJ/kg‌，Vdaf=81.2%＞15%，因此基准烟气量按：Vgy=0.393Qnet,ar+0.876，计算得7.5177m3/kg，燃料为3456t/a生物质颗粒，因此基准烟气量25981171.2m3/a。
A.二氧化硫（SO2）

计算公式如下：
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式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，t； 

Sar----收到基硫的质量分数，%； 

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

ηs----脱硫效率，%；

K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

空气干燥基硫含量St为0.03，Mt为5.95，Sar=St*(100-Mt)/100，则Sar为0.028；无脱硫效率。
本项目热源为WNS8-1.25-SC卧式内燃室燃生物质蒸汽锅炉，燃料为生物质颗粒。依据HJ991-2018、GB/T10180-2017，室燃生物质锅炉机械不完全燃烧热损失q₄取2%；该锅炉采用全自动喷射燃烧器，燃料悬浮充分燃烧，飞灰可燃物含量低，固体未燃尽热损失远低于层燃生物质锅炉，取值符合国标及行业实测工况。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.3中生物质炉的硫转化率取值为0.3-0.5，本项目取值为0.5。根据以上参数可以计算得出二氧化硫的总量为0.9483t/a，36.50mg/m3。

B.颗粒物（烟尘）

计算公式如下：
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式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；

dfh----锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ηc----综合除尘效率，%；

Cfh----飞灰中的可燃物含量，%。

本项目年燃生物质收到基灰分的质量分数为3.019%（换算公式为Aar=Ad×(100-Mt)/100）。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.2中锅炉烟气带出的飞灰份额的一般取值20%，燃生物质时，飞灰份额加30%，所以本次锅炉烟气带出的飞灰份额dfh取50%。

根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024），飞灰中的可燃物含量Cfh取15%；

本项目旋风+布袋除尘器除尘效率ηc为99.6%。
根据以上参数可以计算得出颗粒物的总量为0.2087t/a，8mg/m3。
C.氮氧化物（NOx）
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求，NOx源强核算可以采用物料衡算法、类比法、产污系数法，由于不具备前两种核算方法的条件，本次选取系数法进行核算，根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，本项目氮氧化物产污系数按1.02千克/吨-燃料计算，则可以计算得出氮氧化物的量为3.5251t/a、135.68mg/m3。
锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理达标后经35m高排气筒高空排放。本项目锅炉产生的烟气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

表4-3排气筒基本情况一览表

排气筒

名称

地理坐标
高度

内径

温度

编号
排放口类型
经度
纬度
m
m
℃
粉碎粉尘排气筒
126.772179
42.369745
15

0.3

20
DA001
一般排放口
污水处理站废气排气筒
126.771938
42.369206
15
0.3
20
DA002
一般排放口
有机废气排气筒
126.772018
42.370177
15
0.3
20
DA003
一般排放口

锅炉烟囱

126.771541
42.369115
35
0.35

45

DA004
一般排放口

1.2无组织废气

本项目运营期产生无组织废气主要是中药异味、未被收集的污水站恶臭气体，挥发乙醇（非甲烷总烃），以及生物质颗粒装卸、投料、除尘器出灰、锅炉出渣等工序会产生粉尘
（1）中药异味
本项目水提及人参渣储存过程不可避免会产生异味，该部分异味成分较为复杂，难以采用特征污染物进行定量分析，本次评价的异味以臭气浓度进行表征，仅进行定性分析。
恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活。项目采用密闭蒸煮及密闭渣仓，且要求人参渣产生后，立即用塑料袋密封保存，扎紧袋口，避免异味散发，塑料袋密封收集后置于密闭渣仓中，人参渣日产日清，收渣时优化操作等形式减缓其环境影响，对周围环境空气的影响不大。
（2）未被收集的污水站恶臭气体，挥发乙醇
未被收集的污水站恶臭气体，挥发乙醇（非甲烷总烃）采取加强通风等措施；厂界恶臭气体浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3）；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（3）生物质颗粒装卸、投料、除尘器出灰、锅炉出渣等工序会产生粉尘

生物质颗粒装卸、投料、除尘器出灰、锅炉出渣等工序会产生粉尘，生物质颗粒装卸、投料等工序采用袋装、厂房密闭存储、搬运时轻拿轻放；除尘器出灰、锅炉出渣等工序采用洒水降尘，因此其产生量极少，本次仅做定性分析，通过上述措施，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

表4-4废气污染物产生、排放情况一览表
排气点及污染类型

污染物

排风量

m3/h

排气筒

高度/内径（m/m）

产生量

治理措施

去除率

排放

浓度(mg/m3)

排放量

排放速率
排放浓度
运行时间

t/a

t/a

kg/h

mg/m3
（h）

粉碎粉尘排气筒

颗粒物
2000

15/0.3

0.35
布袋除尘器

除尘效率99%

0.73
0.0035
--
20

2400
污水处理站废气排气筒

NH3
5000

15/0.3

0.27
集气系统+改性活性炭吸附装置
集气效率90%，吸附效率不低于90%

2
0.0243
--
30

7200

H2S

0.01
0.08
0.0009
--
5

锅炉烟囱

烟尘
/
35/0.35
52.175
--
--

8
0.2087
--
50

2400
SO2
0.9483
--
--

36.50
0.9483
--
300

NOx

3.5251
--
--
135.68
3.5251
--
300

乙醇废气
非甲烷总烃
2000

15/0.3
0.47
改性活性炭吸附装置
吸附效率不低于90%
9.79
0.047
--
100
2400

污水处理站废气
NH3
/

/
0.027

/
/
/

0.027
/
1.5
/

H2S
/

/
0.001

/
/
/

0.001
/
0.06
/

乙醇废气

非甲烷总烃

/

/
0.023

/
/
/

0.023
/
4.0
/

中药异味
臭气浓度
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

生物质颗粒装卸、投料、除尘器出灰、锅炉出渣等工序
颗粒物
/

/

/
/

/

/

/
/

1.0
/

1.3非正常工况废气污染源排放及控制措施

非正常工况主要是废气处理装置达不到正常处理效率时的废气排放情况。本项目非正常工况为袋式除尘器设施故障或布袋破损，除尘效率达不到设计要求，导致污染物超标排放，非正常工况条件下，布袋除尘器去除效率按50%考虑。非正常情况下污染物排放情况见下表。

表4-5污染源非正常排放核算表

污染源

非正常

排放原因

污染物

效率%

非正常

排放浓度

（mg/m3）

单次持续时间（h）

年发生

频次（次）

应对措施

粉碎粉尘排气筒

布袋

破损

颗粒物

50

36.5
4

1

及时检修或更换废布袋

锅炉烟囱
布袋

破损
颗粒物
50
1000
4
1
乙醇废气
改性活性炭吸附装置失效

非甲烷总烃
50

48.9
4

1

及时检修或更换活性炭
污水处理站废气排气筒

改性活性炭吸附装置失效

NH3
20

0.242

4

1

H2S
20

0.0104

4

1

1.4废气治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019），粉碎粉尘经粉碎机自带布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒高空排放为可行性技术；污水站恶臭气体经改性活性炭吸附装置处理达标后经15m高排气筒高空排放为可行性技术；乙醇通过乙醇回收塔回收，将不凝乙醇废气收集后经改性活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高排气筒排放为可行性技术。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1131-2020）要求，锅炉（自带低氮燃烧技术）烟气经旋风+布袋除尘器处理达标后经35m高排气筒高空排放为可行性技术。
1.4废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目废气污染物监测要求如下。

表4-6本项目废气污染物监测要求一览表

监测阶段

监测要素

监测点位

监测因子

监测频次

监督机构

运行期

废气

粉碎粉尘排气筒
颗粒物

1次/半年

有资质三方单位

有机废气排气筒
非甲烷总烃
1次/半年

锅炉烟囱

NOx、颗粒物、SO2、烟气黑度
1次/月
污水处理站废气处理后排气筒

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

厂界上、下风向

TSP
1次/年
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

2、废水

（1）废水源强及产排情况分析
根据工艺流程分析，本项目运营过程外排废水主要来源于职工生活污水、水提废水、设备清洗废水、地面清洗废水及锅炉排污水。本项目废水经自建污水处理站处理满足与靖宇县污水处理厂签订的协议标准要求《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网至靖宇县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入珠子河。废水总产生量为47386m3/a（157.93m3/d），废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染因子产生浓度根据《制药工业水污染物排放标准-提取类》编制说明（征求意见稿，2007年9月）中调研可知：
①一般而言，提取的原材料中的药物活性组分含量较低，通常为万分之几。在提取过程中，大量的原材料经过多次以有机溶剂或酸碱等为底液的提取过程，体积急剧降低，药物产量非常小，废水中含有大量的有机物，COD较高。在精制过程中会继续排放以有机物为主的废水，排水量及污染程度根据所提取产品的纯度要求和采用的工艺有所不同。

②进水COD浓度范围为193～40400mg/L。大多数厂家进行高浓度和低浓度废水的清污分流，一般高浓度废水的进水COD浓度在10000mg/L以上，高浓度废水（提取废水、洗药润药废水等）与其他废水混合（设备冲洗废水、地面清洗废水、实验废水等），废水进水浓度，即废水处理站的进水浓度，COD值一般在4000mg/L以下。

③进水BOD浓度范围为160～14200mg/L，多数厂家在600～1500mg/L之间。
④进水SS浓度范围为19～4950mg/L，大多数厂家在90～1000mgL。
根据以上资料，以及类比同类工程，废水中主要污染因子产排情况详见下表。
表4-7本项目废水源强情况一览表

废水来源
废水量
COD
BOD5
SS
氨氮
m³/a
浓度mg/L
产生量t/a
浓度mg/L
产生量t/a
浓度mg/L
产生量t/a
浓度mg/L
产生量t/a
冲洗设备废水
540
1500
0.81
900
0.486
500
0.27
20
0.01
水提废水
44017
2000
88.034
1000
44.017
500
22
45
1.98
地面清洗废水
1350
100
0.135
20
0.027
500
0.675
10
0.014
生活污水
462
350
0.162
200
0.092
300
0.139
30
0.014
锅炉排污水
1017
50
0.051
20
0.02
50
0.051
/
/
合计
47386
1882
89.192
942
44.642
488
23.135
43
2.018
（2）废水污染防治措施与建议

本项目污水处理站工艺“生物接触氧化法”，属于《制药工业污染防治可行性技术指南》（征求意见稿）中关于制剂类废水治理技术推荐“预处理技术+好氧技术”处理工艺，该工艺被大多数中药制药企业所采用，运行效果较好，同时，也属于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中明确的废水处理可行技术。

①自建污水站介绍

1）基本情况

污水处理站设计处理规模为200m3/d，采用生物接触氧化法处理工艺。污水站占地面积750m2，主要构筑物包括集水池、调节池、气浮、生化处理池、沉淀池、清水池、污泥池、应急事故池等。处理后废水执行与靖宇县污水处理厂签订的协议标准要求。

2）主要构筑物
表4-8污水处理站主要构筑物一览表

序号

名称

规格（m×m×m）

单位

数量

1

格栅集水池
6.9×1.9×5.5
座
1
2

调节池
6.9×2.4×5.5
座
1
3

气浮池
6.9×1.6×5.5
座
1
4

厌氧池
9.2×2.4×5.5
座
3
5

兼氧池
9.2×2.4×5.5
座
5

6

好氧池
9.2×2.4×5.5
座
10

7

沉淀池

4.9×4.85×5.5
座
1

8

清水池

6.7×4.85×5.5
座
1

9
污泥池
6.9×4.7×5.5
座
1
9

应急事故池

10.0×6.0×4.2
座
1
3）废水处理工艺

企业污水站采用生物接触氧化法工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中明确的可行技术。

4）工艺流程

厂区综合废水经过机械格栅去除大颗粒人参渣以及杂物后进入集水池，由提升泵送入调节池，高浓度废水定期定量泵提入调节池，对水质水量的均衡进行调节，再由提升泵送水力筛进一步去除小颗粒人参渣以及杂物，水力筛将小颗粒人参渣以及杂物进行固液分离，废水进入中间水池泵提入气浮间酸碱调节池，调节池内检测废水的pH值，通过pH调节装置自动投加酸碱将调节池内废水的pH值调整至7-8.5，后加PAC药沉淀，出水自流入高效气浮装置，投加PAC、PAM、脱色剂后，经溶气气浮分离法去除悬浮颗粒油类等有机杂物，降低后级生化处理的负荷，气浮出水再进入生化处理系统的厌氧池，在厌氧池经过厌氧微生物发酵的作用降解废水中的有机污染物，同时提高废水的可生化性，出水进入兼氧池，进一步利用水解酸化生物菌的水解酸化作用，将废水中的大分子物质分解为小分子的物质，提高废水的可生化性，为后级好氧生化系统创造条件，兼氧池出水进入多级接触氧化好氧池，利用接触氧化好氧池内生物填料的吸附截流作用，降低废水处理系统污泥的产生量，多级接触氧化好氧池通过风机鼓风的强制曝气，加上池内微孔曝气器的均匀曝气充氧作用，生物填料上的生物菌吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物被微生物氧化分解，再进入沉淀池沉淀处理，处理后废水进入清水池达标排放。

气浮池底部集泥斗内的沉淀污泥自流到污泥池，在污泥池内进行污泥重力浓缩处置，由污泥泵泵提入叠螺脱水机进行污泥脱水处理。叠螺脱水机出水回流至调节池再处理。脱水后的干污泥经收集后再由环卫部门外运至垃圾处理厂处置。
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图4-1污水处理站工艺流程图

5）污水处理效率详见下表
表4-9污水处理站主要污染物的去除效率表

工艺

单元
项目

COD

（mg/L）

BOD5
（mg/L）

SS

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

调节池
进水

1882
942
488
43
出水

1731
866
342
43
去除率%
8
8
30
0
气浮池
进水

1731
866
342
43
出水

1298
650
273
30
去除率%
25
25
20
30
生物接触氧化

进水

1298
650
273
30
出水

325
260
82
15
去除率%
75
60
70
50
沉淀池
进水

325
260
82
15
出水

292
234
16
14
去除率%
10
10
80
5
出水
292
234
16
14
纳管标准
≤500
≤350
≤400
≤45
根据企业污水处理站设计单位提供的数据，本项目污水站出水指标为COD：292mg/L、BOD5：234mg/L、SS：16mg/L、NH3-N：14mg/L，可使废水排放浓度满足与靖宇县污水处理厂签订的协议标准要求，因此，污水处理方案是合理可行的。

表4-10本项目废水排放情况一览表
废水

类型

排水量

（m³/a）
COD

BOD5

SS

氨氮

C

W

C

W

C

W

C

W

综合废水
47386
292
13.84
234
11.09
16
0.76
14
0.66
②依托靖宇县污水处理厂可行性

2009年5月8日，吉林省环境保护厅关于《靖宇县污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（吉环行审字[2009]1237号），靖宇县污水处理厂于2011年正式建成投产，位于吉林靖宇经济开发区以外的区域，距离开发区东北侧4.5km的位置，厂区占地面积为3hm2。污水处理厂设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水厂采用改良A2/O生化反应池+深度处理（机械混合池+水平轴机械絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）工艺，排入珠子河。2014年12月30日，经省环保厅审核同意靖宇县污水处理厂建设项目通过环保设施验收，监测数据显示。靖宇县污水处理厂工程建设项目验收期间处理废水中的COD、BOD5、SS、pH、氨氮等十五项指标监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
靖宇县污水处理厂污水收集范围包括靖宇县城区和靖宇经济开发区两部分排放的污水。现状靖宇县污水处理厂规模为2.5万m3/d，实际处理污水量为2.3万m³/d，近期规划扩建为5.0万m3/d。综上，近远期靖宇县污水厂可以接纳本项目产生的废水。

靖宇县污水处理厂设计进水水质为COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，NH3-N：40mg/L，SS：450mg/L，总氮：50mg/L，总磷：8.0mg/L。本项目废水中不会含有汞、镉、砷、六价铬、铅等第一类有害污染物，主要污染物是COD、氨氮。废水经自建污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。因此不会对靖宇县污水处理厂出水水质产生不利影响。

收水范围：根据《吉林靖宇经济开发区企业污水排入市政处理设施排查评估》，靖宇县污水处理厂收水范围包括吉林靖宇经济开发区。开发区建成区排水采用雨、污分流制。区内主要沿着已建成的G222和S26等道路敷设了污水管网，修建了工业集中区至靖宇县污水处理厂的排污干管，已敷设排水管线13.6km，中途设置2个提升泵站，污水支线由企业现有排水管线接至主管线。因此，可以依托靖宇县污水处理厂进行污水集中处理。
（3）排污口信息
表4-11排污口信息一览表

排放口基本情况

排放方式
排放去向
排放规律
编号

名称

类型

坐标

经度

纬度

DW001

厂区总排水口

一般排污口

126.771916
42.369666
间接

排放
市政

管网
连续

排放
（4）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中的相关规定，监测点位因子频次等信息详见下表。

表4-12监测项目、监测点位及监测频率一览表

监测阶段

监测要素

监测点位

监测因子

监测频次

监督机构

运行期

废水

废水总排口

pH、COD、NH3-N

SS、BOD5、流量、总氮、总磷

1次/半年
由企业委托有资质单位进行监测

总有机碳、色度、动植物油

1次/年
3、噪声

项目噪声源、噪声类型、噪声级基本不发生变化。
本项目噪声源为粉碎机、泵、风机、锅炉及配套设备等运行时的噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间。项目主要生产设备均设置于室内。本项目各种声源的产生及治理情况详见下表。
表4-13噪声源强一览表（室内声源）
序号
建筑物名称

声源名称

声源源强（声功率级）dB（A）
声源控制措施

距室内边界距离/m
室内边界声级dB（A）

运行时段
建筑物插入损失dB（A）
建筑物外噪声

声压级

dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

粉碎机

70
隔声、减震
12

48.4

8:00-16:00

25
28.4

10

2
粉碎机
70
13

47.7

27.7

15

3
锅炉及其配套设备

85
10

65.0

45.0

10
3

泵

85
14
62.1

42.1

10
4
泵

85
13
62.7

42.7

15
5
泵

85
27

49.9

29.9

3
6
风机

75
13

52.7

32.7
30

7
风机

75

5

61.0

41.0
60

8
风机
75
31

38.0

18.0
18

9
风机
75
10

55.0

35.0
3

10
风机
75
13

52.7

32.7
30

1、预测点的确定

在厂界四周设置四个预测点，通过对预测点环境噪声的影响预测，就可知其噪声源对厂界环境的影响范围和程度。预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。所需计算公式见下表。
表4-14预测公式一览表

公式名称

公式

符号意义

噪声户外传播衰减公式
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Lp－距声源r米处的声压级，dB(A)

LPO－参考位置r0的声压级，dB(A)

r0－参考位置距声源的距离，m

r－预测点距声源的距离

多声源在某点声压级的叠加公式
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LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB(A)

LPi－第I个声源在某点的声压级，dB(A)

n－噪声源个数

2、预测方法

本项目的噪声源为点声源，运营过程中尽量选用低噪声设备，安装减震基础，通过隔声降噪措施处理后，噪声源强可削减25dB（A）。根据声源的位置，考虑给设备产生的噪声在室外的距离衰减、室外的空气吸收以及遮挡物衰减等因素，用噪声衰减预测模式计算出该声源传播至各预测点的A声级，本项目为新建项目，因此以贡献值来确定厂界达标情况。

3、预测结果

本项目噪声影响预测结果见下表。

表4-15环境噪声预测评价结果表

位置

距厂界距离（m）
单位dB（A）

是否达标

贡献值

标准值

昼间
东侧厂界

7

38.09

65
达标
南侧厂界

27
26.37

65

达标
西侧厂界

18
29.89

65

达标
北侧厂界

21
28.55

65

达标
夜间不生产
运营期各产噪设备采取封闭、隔声和设备基础减振等措施后，由上表可以看出，项目厂界四周昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，说明本项目所产生的噪声不会对区域声环境造成明显影响。

（4）防治措施

本项目通过采用符合国家标准的低噪音设备，针对噪声设备安装基础减震设施，并利用建筑隔音等措施后，厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点：

①加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声，禁止或减少夜间生产；

②建立设备定期维护、保养的管理制度；

③适当种植树木，利用绿植进行隔音减噪；

本项目运营产生的噪声通过基础减振、隔音和距离衰减后，对周边环境影响较小。

（5）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求制定监测计划，具体情况如下。
表4-16噪声监测方案
监测点位
监测指标
监测频次

厂界外1m
等效连续A声级
季度

4、固体废物

项目产生固废主要是职工生活垃圾、人参渣、废活性炭、废树脂、污水处理站产生的格栅渣、污泥、布袋收集的粉尘、废包装材料、生物质锅炉炉灰、除尘器收集烟尘、废布袋。

一般工业固体废物：
（1）生活垃圾
项目共有员工32人，生活垃圾按0.5kg/人·d，全年生产300d，则生活垃圾产生量为4.8t/a。生活垃圾由防渗加盖塑料桶进行暂存，定期送往指定垃圾收集点，由环卫部门统一处理。
（2）废包装材料

本项目废包装材料产生量约为0.02t/a，袋装暂存于垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运处理。
（3）人参渣
根据工艺流程分析，本项目原料在水提后会有滤渣产生，根据物料衡算，本项目滤渣产生量约为2862.2t/a，采用塑料袋密封收集后置于密闭渣仓中，滤渣日产日清，定期外卖给有机肥厂家，见附件7。
（4）废布袋

布袋除尘器每半年更换一次，由布袋除尘器安装厂家进行更换，产生量为10个/a，废布袋由厂家回收。
（5）布袋收集粉尘

本项目粉碎工序布袋收集的粉尘集中收集，作为产品外售。
（6）生物质锅炉炉灰

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。
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式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉灰产生量；

R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t；本项目年燃料消耗量216t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目为3.019；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目燃生物质锅炉机械不完全燃烧热损失取值为2%；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。本项目为16900；

经计算，生物质锅炉炉灰产生量为138.82t/a，袋装暂存于锅炉房内，用于还田。
（7）除尘器收集烟尘

本项目除尘器收集烟尘量约为51.9663t/a，袋装暂存于锅炉房内，用于还田。
危险废物：
（1）废活性炭
污水站恶臭气体净化装置处理产生废活性炭，吸附恶臭气体污染物约为270kg/a，活性炭吸附容量按照0.3kg/kg计算，则活性炭使用量约为900kg/a，合计废活性炭量为1.17t/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。
乙醇废气吸附装置产生的废活性炭，吸附乙醇废气量约为470kg/a，则活性炭使用量约为1567kg/a，合计废活性炭量为2.04t/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。
（2）格栅渣、污泥
根据污水站设计单位提供技术资料，每处理1万m3的污水，产生格栅渣、污泥量平均为1.25t，本项目处理废水量为47386m3/a，则格栅渣、污泥产生量约为5.86t/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。

（3）废树脂
根据建设单位提供技术资料，本项目树脂柱一年更换一次，废树脂产生量约0.1t/a，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。

表4-17固体废物排放情况表、单位：t/a

污染物

来源

代码

产生量

处理方法

人参渣
提取过程
017-001-45
2862.2
外卖给有机肥厂家

废包装材料
生物质颗粒
900-003-S17
0.02
委托环卫部门处理

职工生活垃圾

职工生活

900-999-99

4.8
布袋收集粉尘
粉碎过程
274-001-66
0.34
作为产品外售

生物质锅炉炉灰
锅炉
900-099-S03
138.82
用于还田
除尘器收集烟尘
锅炉
900-099-S59
51.9663

用于还田
废布袋
布袋除尘器
900-009-S59
10个/a
由厂家回收
废活性炭
有机废气

900-039-49

2.04
暂存于危废间，交由有资质单位处理
废树脂
脱色过程
900-015-13
0.1
格栅渣、污泥
污水处理
772-006-49

5.86
废活性炭
污水处理站
900-039-49
1.17
厂内单独设置危险废物暂存间，面积约15m2，位于生产楼内，单独成间，应采取防渗措施进行处理，贮存间基础防渗，渗透系数1×≤10-10cm/s），危废暂存间单独成间，密闭防渗，并设立明显的危险废物警示贮存标志。

危废储存运输具体操作如下：

1）收集措施

①将本项目产生的危险废物装入容器中，并设立专用的危险废物贮存设施，

②须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

③收集危险废物的容器专做他用时，应先消除污染，确保使用安全。

2）转运措施

①本项目物装卸区域应设置隔离设施，且卸载区应配备必要的消防设备和设施，设置明显的指示标志。

②包装好的危险废物由危险废物处置单位回收，不得随意堆存或者倾倒。
5、地下水

按照“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”突出饮用水水质安全的原则，结合本次工作中地下水现状调查与预测评价结论，制定本项目的地下水污染防控措施。

（1）源头控制措施

本项目主要的污染源为污水处理站收集的废水。污水处理站构筑物均为封闭结构。

①工艺装置及池体设计

本项目主要的污染源为污水处理站各池体，均为地下结构。

污染源头的控制包括上述各类设施，严格按照国家相关规范要求，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低涂料的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；定期开展原则，做到污染物“早发现、早处理”。

切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，严禁渗坑渗井排放，车间内全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局和调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。

②防扩散措施

项目在建设及运营期应采取以下措施：

A根据地下水预测结果，项目防渗层如果发生破损等防渗层性能降低的情况下，项目污染源对潜水含水层环境有一定的影响，因此环评要求应对各池体设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

B需要在下游设置专门的地下水污染监控井，以作为日常地下水监控及风险应急状态的地下水监控井。

C项目建设运营期环境管理需要，厂区内建设的地下水监控井应设置保护罩，以防止废水漫灌进入环境监测井中。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。

①防渗分区防控及措施

A天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场地内包气带岩性以粘性土为主，根据项目所在区域的以往资料，场地包气带垂向平均渗透系数为6.55×10-5cm/s，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照表4-18，项目厂区的包气带防污性能分级属于中等。

表4-18天然包气带防污性能分级参照表

分级

主要特征

项目场地包气带防污性能

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。

——

中

岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。

岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。

项目场地内包气带岩性以粘性土为主，场地包气带垂向渗透系数平均为6.99×10-5cm/s，因此项目场地包气带防污性能为中。

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

——

B污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况如下表所示。

表4-19污染物控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度

主要特征

项目构建筑物分类

难

对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理

危废暂存间、乙醇储罐及围堰及污水处理站等。

易

对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理

生产厂房、锅炉房等。

C场地防渗分区确定

依据HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表4-20进行相关等级的确定。

表4-20地下水污染防渗分区参照表

防渗区域

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

污染防渗技术要求

重点防

渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行

中—强

难

弱

易

一般防

渗区

弱

易—难

其他类型

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行

中—强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防

渗区

中—强

易

其他类型

一般地面硬化

根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

a简单防渗区

本项目的简单防渗区：锅炉房；
b一般防渗区

本项目一般防渗区：生产厂房；
c重点防渗区


本项目重点防渗区：污水处理站、危废暂存间、乙醇储罐及围堰等。
表4-21本项目各建筑物防渗区一览表

建筑物名称

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗区域

锅炉房

中

易

其他类型

简单防渗

生产厂房

中

易

其他类型

一般防渗
乙醇储罐及围堰
中

难

其他类型

重点防渗

污水处理站
中

难

其他类型

危废暂存间

中

难

其他类型

防渗工程需做专项设计和施工。在本章节仅提出对于一般防渗区和重点防渗区的防渗建议：

一般防渗区包含生产厂房，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；重点防渗区包含危废暂存间、污水处理站、乙醇储罐及围堰，其中危废暂存间防渗应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。地面采用水泥硬化并涂环氧树脂防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②地下水分区防渗措施评述

为更好地保护地下水环境，本项目环评提出了地下水防渗措施的标准及要求，其中对场地内防渗区域提出的防渗要求达到了HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的防渗标准，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能够达到保护地下水环境的目的。

（3）污染监控体系

包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（5）地下水跟踪监测计划

表4-22环境质量监测计划表

监测阶段

监测

要素

监测点位

监测因子

监测频次

监督机构

运行期

地下

水

项目所在

地下游

pH、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚

1次/年

有资质单位

6、土壤
（1）潜在污染源分析

综合工程分析，原辅材料使用情况，识别本项目潜在污染源为：

表4-23本项目土壤污染源识别表

生产单元

生产活动

污染排放

污染物种类

污染介质

污染途径

可能污染区域

危废暂存间

暂存

泄露
危废

表层土壤

垂直入渗

危废间

污水处理站

处理废水

泄露

COD、NH3-N
表层土壤

垂直入渗
污水站

乙醇储罐及围堰
乙醇存储
泄露

乙醇
表层土壤

垂直入渗

乙醇储罐及围堰
（2）运营期对土壤环境的影响

根据本项目工程分析，本项目污水处理站、乙醇储罐及围堰及危废暂存间的设计符合防渗要求，本项目涉及的液体物料为乙醇和污水处理站废水。

综合工程分析，本项目发生泄漏后易于发现并能及时控制，故本项目不选取污染因子进行预测评价。

（3）土壤环境影响预测结论

在正常状况下，本项目在污染源场所采取了严格的防渗措施，并且制定严格的管理机制，污染物很难发生泄漏，污染源从源头和末端均得到控制，而且场地内没有污染土壤的通道，污染物泄漏污染土壤的情况很难发生。因此可不考虑在正常状况下对土壤环境的影响，其污染途径可忽略不计。

在非正常状况下，由于本项目乙醇罐存放，废水处理站进行防渗处理，发生泄漏后工作人员可以及时发现，采取有效措施及时处理。从以上分析可知，即使本项目液体物料发生渗漏，也可在短时间内发现并进行及时处理。建设单位及时采取堵、截、收、导的措施，污染物在地面停留的时间短，基本不存在下渗进入土壤的通道，非正常状况下建设项目对土壤产生的影响很小。因此非正常状况发生时基本不会对土壤产生影响，因此本项目对土壤环境的影响可接受。

（4）土壤防治措施

①源头控制措施

本项目土壤潜在污染源主要为危废暂存间、乙醇储罐及围堰及污水处理站，为防止液体物料、危废渗入土壤，应加强场地的防腐防渗处理，杜绝露天堆放。建设项目从源头进行控制。采取以下措施后，可以很好地从源头防止土壤环境污染问题发生。

切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。

项目生产过程中，严禁燃料油发生跑、冒、滴、漏现象。

②防扩散措施

项目防渗层如果发生破损等防渗层性能降低的情况下，项目污染源对浅层土壤及地下水环境有一定的影响，因此应对潜在污染区域设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

7、环境风险
7.1风险调查

本项目乙醇解析工序会使用乙醇。

本次风险评价涉及主要风险物质为乙醇。可能发生的事件为污水处理站发生事故污水外排污染地表水环境；乙醇泄漏造成火灾、爆炸事故引发的环境污染问题。

7.2风险潜势初判及评价等级确定

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算)与其在附录B中对应的临界量的比值Q：当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下面计算公式计算物质数量与其临界量比值（Q)。

计算公式如下：
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式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）;

Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q<1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10;（2）10≤Q<100;（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），则本项目危险物质存放量与临界量对比表如下。

表4-24本项目重大危险源辨识一览表

序号

危险物质
厂区最大储存量（t）

临界量（t）

Q

1
乙醇
13
500
0.026
合计
0.026
本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，不构成重大危险源，不设环境风险评价等级，仅开展简单分析。

7.3环境敏感目标概况

根据风险潜势判断，本项目不设环境风险评价等级和评价范围，仅开展简单分析，环境敏感目标主要为厂区北侧60m保安村居民。
7.4环境风险识别

表4-25乙醇的理化性质及危险特性
标识

中文名：乙醇；酒精
英文名：ethylalcohol；ethanol
分子式：CH3CH2OH

分子量：46.07

UN编号：1170

危规号：32061

RTECS号：KQ6300000

CAS号:64-17-5

理化性质

外观与性状：无色液体，有酒香。
熔点（℃）：-114.1

相对密度（水=1）：0.79

沸点（℃）：78.3

相对密度（空气=1）：1.59

饱和蒸汽压（kPa）：5.8(20℃)

燃烧热（KJ/mol）:1365.5

临界温度（℃）：243.1

临界压力（MPa）：6.38

溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
燃烧爆炸危险性

闪点（℃）：13

引燃温度（℃）：363

爆炸下限[%(V/V)]:3.3

聚合危害：不聚合

爆炸上限[%(V/V)]:19.0

稳定性：稳定

禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。
危险性类别：第3.2类中闪点液体

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。
燃烧分解产物：一氧化碳
灭火方法：用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
毒性

急性毒性：动物急性毒性主要作用于中枢神经系统，小剂量表现出神经兴奋，随摄入量增加依次出现兴奋抑制、运动失调、嗜睡、衰竭、无力、麻醉以至死亡。急性吸入病理损伤主要为呼吸道病变，如肺水肿、肺充血和支气管肺炎等。

LD50: 7060mg/kg（大鼠经口）； 7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）。
LC50：大鼠吸入LC50(mg/m3)为20000ppm/10H。

亚急性与慢性毒性：大鼠经口10.2g/kg/天，12周，体重下降,脂肪肝。
致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门(氏)菌11pph。显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/kg/天，2周，阳性。

细胞遗传学分析：人淋巴细胞2.5pph/24h。姐妹染色单体交换：人淋巴细胞500ppm/72h。

DNA抑制：人淋巴细胞225mmol/l。微核试验：狗淋巴细胞，400umol/l。
致畸性：猴孕后2-17周经口给予最低中毒剂量（TDL0）32400mg/kg，致中枢神经系统和颅面部（包括鼻、舌）发育畸形。大鼠、小鼠、豚鼠、家畜孕后不同时间经口、静脉内、腹腔内途径给予不同剂量，致中枢神经系统、泌尿生殖系统、内分泌系统、肝胆管系统、呼吸系统、颅面部（包括鼻、舌）、眼、耳发育畸形。雄性大鼠交配前30天经口给予240g/kg，致泌尿生殖系统发育畸形。
致癌性：IARC致癌性评论：对动物致癌性证据有限。
其他：小鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0)：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性。
健康危害

本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。
急性中毒主要见于过量饮酒者，职业中毒者少见。轻度中毒和中毒早期表现为兴奋、欣快、言语增多、颜面潮红或苍白、步态不稳、轻度动作不协调、判断力障碍、语无伦次、眼球震颤，甚至昏睡。重度中毒可出现昏迷、呼吸表浅或呈潮式呼吸，并可因呼吸麻痹或循环衰竭而死亡。吸入高浓度乙醇蒸气可出现酒醉感、头昏、乏力、兴奋和轻度的眼、上呼吸道粘膜刺激等症状，但一般不引起严重中毒。
慢性中毒长期酗酒者可见面部毛细血管扩张，皮肤营养障碍，慢性胃炎，胃溃疡，肝炎，肝硬化，肝功能衰竭，心肌损害，肌病，多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。
防护

接触限值：TLV-TWA(mg/m3): 1000ppm

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。
泄漏处理

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。
储存

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
包装

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输

本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前须报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
7.5环境风险分析
①乙醇泄漏引发火灾

贮存在厂区的乙醇储罐的乙醇发生泄漏事故且得不到及时控制时，发生火灾，从而产生CO等伴生引发中毒事件，同时混合物不完全燃烧造成大气环境污染，还有可能造成事故现场较大范围内人员伤害和财产损失。

②污水处理站事故排放对地表水环境影响

污水站在发生风险事故的情况下，由于企业设有严格的环境风险防控措施，其事故状态下的消防水、泄漏物质、污水处理站未处理废水等全部事故废水要求暂存于应急事故池（容积270m3）内，并立即关闭总排放口启闭机，不允许企业污水未经处理直接排放，待设备维修后，污水处理站正常运行，污水经处理达标后方可排入管网，对地表水环境的影响较小。

7.6风险事故预防措施
各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素导致的，都可以采取必要的预防措施，避免事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度，为进一步降低风险事故的发生概率，提出如下控制措施：
对撬车设备所在区域做好防腐工作，严格按规范进行日常维修，定期对管线腐蚀程度进行监测和检漏；锅炉房内已安装燃气泄漏报警装置。

（2）本项目乙醇均放置于乙醇罐内，地面防渗，并内设围堰、地沟与应急事故池相连，保证事故发生时消防水不进入雨排系统，而通过地沟排入事故排水管线，进入项目配套的应急事故池。
（3）区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械和工具，企业要重视安全防火工作，成立以主要领导为首的安全防火组织，在上级消防安全部门的监督下开展工作，对消防设施要定期进行检查维护，场站设立对外的直通电话，发现异常立即报警；

（4）在生产装置、贮存设备及污水处理设备中解决“跑、冒、滴、漏”。如使用密闭容器；用管道输送；发现容器管道泄漏，及时修复；泄漏的局限化，当生产贮存中万一泄漏时，为不使物质扩散，应把生产、贮存场所以及污水处理区域地面连成不渗透的结构。

（5）根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中要求，应急事故池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定，且要求应急事故水池宜采取地下式。应急事故水池容量按下式计算：

V应急事故池 EQ =(V1+V2+V雨)max-V3
式中：（V1+V2+V雨）max——为应急事故废水最大计算量（m3）；

V1——为收集系统范围内发生事故泄漏的物料量（m3），本项目储罐区最大储罐容积为18.0m3；
V2——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐的喷淋水量（m3）；一次灭火消防最大用水量，消防用水量为30L/s（其中室外20L/s，室内10L/s），火灾延续时间为30min，则最大消防用水量V2为54m3；

V雨——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量（m3），公式为V雨=10q*F，其中V雨—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m3）；q—降雨强度（mm），多年平均年降水量880mm，多年平均降雨天数90d，占全年降雨量60%；F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha），本项目选取F=3.15ha；即V雨=10*880*0.6/90*3.15=184.8m3；

V3——为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）与事故废水导排管道容量（m3）之和；事故废水导排管道容量(V3)：预计事故废水管道直径为300mm，事故废水管道总长为60m，则事故废水导排管道容量V3为5m3。

经计算后，建议建设的最小的应急事故池总容积为261.8m3，建议企业设置应急事故池容积为不小于270m3，满足事故状态下废水暂存要求。且企业已承诺污水站发生故障不能达标排放时，则全厂立即停止生产，关闭排水阀门，禁止事故废水排放。

7.7风险评价结论

综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受范围以内。建设单位需从设备的采用到严格安全管理系统的建立、安全部门的审核等方面提出行之有效的方案。为防患于未然，杜绝事故的发生，给本项目正常运营创造必要条件。建议在落实本项目提出的风险事故防范措施及建议的同时，还要在建成投产同时验收，落实有关安全生产管理措施，要求建设单位尽快到相关安全生产部门办理相关审批手续，将本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。
8、环保设施投资估算

本项目总投资8000万元人民币，其中环保投资187万元，占总投资的2.34%。本项目的环保投资概算详见下表。

表4-26环保投资估算一览表、单位：万元

投资项目

治理设施内容

金额（万元）

风险防范措施

灭火器、报警器等

10
废水治理

污水处理站、应急事故池
100
废气治理

粉尘：风机+袋式除尘器+15m高排气筒
5
锅炉（自带低氮燃烧技术）烟气：旋风+布袋除尘器+35m高烟囱

13
污水处理站恶臭气体：风机、改性活性炭吸附装置、15m高排气筒（污水站）

3
乙醇废气：风机、改性活性炭吸附装置、15m高排气筒
3
噪声治理

噪声设备的消声、减振措施

10
固体废物治理

垃圾箱、清运设备、集装箱、危废转运及处置

8
绿化

植树种草等
30
环境监测、管理

环境管理投资及监测费

5
合计

/

187
9、验收“三同时”制度

本工程在正式投运前应准备相应的环保设施材料，编制验收监测报告，报环境保护主管部门进行环保验收，本项目“三同时”验收情况详见下表。

表4-27环境保护“三同时”验收一览表

序号

验收对象

验收内容

验收标准
1

废水

污水处理站出水水质

满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
2

废气有组织

粉碎粉尘排气筒
袋式除尘器+15m高排气筒
满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求

乙醇废气排气筒
改性活性炭吸附装置+15m高排气筒

污水处理站废气排气筒
集气系统+改性活性炭吸附装置+15m高排气筒

满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求

8t/h锅炉烟囱
锅炉（自带低氮燃烧技术）旋风+布袋除尘器+35m高烟囱
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值
废气无组织

厂界颗粒物、非甲烷总烃
厂界各污染物浓度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
厂界恶臭气体
厂界各污染物浓度

厂界污水处理站无组织恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值
3
噪声
主要产噪设备名称、位置及厂界噪声
厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准
4
固体废物治理

危险废物产生量、贮存、转运及处置方式；一般工业固体废物集设施及外运情况
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
5
地下水

防渗层结构、地面平整度、破损情况
HJ610-2016、GB/T50934-2013
6
环境风险

地面防渗、灭火器及报警器等安全防护措施、环保警示标识、应急预案

HJ941-2018、国办函[2014]119号
7
环境监测

监测项目、位置、频次、方法、数据统计等。

HJ1064-2019、HJ2.2-2018、HJ610-2016、HJ2.4-2009
8
环境管理

厂区绿化

树种、数量、面积及存活情况




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉碎粉尘排气筒DA001
	粉尘
	布袋除尘器+15m高排气筒
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求

	
	污水处理站废气排气筒DA002
	氨气、硫化氢
	负压收集+改性活性炭吸附装置+15m高排气筒
	

	
	有机废气排气筒DA003
	非甲烷总烃
	改性活性炭吸附装置+15m高排气筒
	

	
	8t/h锅炉烟囱DA004
	烟尘、NOx、SO2
	锅炉（自带低氮燃烧技术）旋风+布袋除尘器+35m烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值

	
	生物质颗粒装卸、投料、除尘器出灰、锅炉出渣等工序无组织粉尘
	TSP
	生物质颗粒装卸、投料等工序采用袋装、厂房密闭存储、搬运时轻拿轻放；除尘器出灰、锅炉出渣等工序采用洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	未被收集的挥发乙醇
	非甲烷总烃
	加强通风
	

	
	未被收集的污水站恶臭气体
	氨气、硫化氢
	加强通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值

	
	中药异味
	臭气浓度
	加强通风
	

	地表水环境
	DW001、综合废水排放口
	COD
	经企业自建200t/d污水处理站处理达标后，排入靖宇县污水处理厂进行处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	粉碎机、烘干箱、烘干机、风机、各种泵类
	噪声
	设备置于生产车间内，合理布局产噪设备，采取基础减振，风机口安装消声器，厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：

1人参渣定期外卖给有机肥厂家；

2职工生活垃圾、废包装材料定期由环卫部门统一清运处理；

3粉碎工序布袋除尘器收集粉尘作为产品外售；

4废布袋由更换厂家回收；

5生物质锅炉炉灰、除尘器收集烟尘袋装暂存于锅炉房内，用于还田。

危险废物：

1吸附乙醇废气的废活性炭委托有资质单位处理；

2格栅渣、污水站污泥、及污水处理站吸附臭气产生的废活性炭委托有资质单位处理；

3废树脂委托有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，按照分区防控原则，项目所在地分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，尤其是污水处理站、乙醇储区及危废暂存间地面进行重点防渗布置，不会对当地土壤与地下水环境造成显著的不良影响。

	生态保护措施
	本项目所在地已经属于人工环境，不存在原生自然环境，且该项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。

	环境风险

防范措施
	本项目涉及易燃易爆物质（乙醇），但尚未构成重大危险源。在认真落实拟采取的风险防范措施、风险应急预案后，该项目环境风险可防可控，风险事故对周围环境造成的影响可以接受。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。

2、“三同时”验收管理及验收内容

根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十九条编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目建设完成达到试运行条件，应开展竣工验收，验收合格方可正式投产，“三同时”验收内容详见环境保护措施监督检查清单。

3、与排污许可衔接

本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

4、环境管理台账记录与排污许可证执行报告

排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按次记录。环境管理台账应按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理，保存时间不低于5年。

5、自行监测

自行监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）制定自行监测。

6、排污口信息化、规范化

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

⑴排污口设置必须合理规定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。

⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

⑶固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。




六、结论
	本项目位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西侧，符合开发区规划，符合“三线一单”要求。企业在采取报告中提出的各项防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，周围环境敏感目标对其产生的影响可接受。本项目符合国家相关产业政策，选址可行，建设单位在认真落实环评中提出的各项环境保护对策和措施、加强环保管理、保证各污染物达标排放的情况下，不改变区域环境质量，从环保角度分析，该项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	
	
	
	0.0035t/a
	
	0.0035t/a
	＋0.0035t/a

	
	氨气
	
	
	
	0.0243t/a
	
	0.0243t/a
	＋0.0243t/a

	
	硫化氢
	
	
	
	0.0009t/a
	
	0.0009t/a
	＋0.0009t/a

	
	烟尘
	
	
	
	0.2087t/a
	
	0.2087t/a
	＋0.2087t/a

	
	SO2
	
	
	
	0.9483t/a
	
	0.9483t/a
	＋0.9483t/a

	
	NOx
	
	
	
	3.5251t/a
	
	3.5251t/a
	＋3.5251t/a

	
	有机废气
	
	
	
	0.047t/a
	
	0.047t/a
	＋0.047t/a

	废水
	COD
	
	
	
	13.84t/a
	
	13.84t/a
	＋13.84t/a

	
	BOD5
	
	
	
	11.09t/a
	
	11.09t/a
	＋11.09t/a

	
	SS
	
	
	
	0.76t/a
	
	0.76t/a
	＋0.76t/a

	
	NH3-N
	
	
	
	0.66t/a
	
	0.66t/a
	＋0.66t/a

	一般工业

固体废物
	人参渣
	
	
	
	2862.2t/a
	
	2862.2t/a
	＋2862.2t/a

	
	布袋收集粉尘
	
	
	
	0.34t/a
	
	0.34t/a
	＋0.34t/a

	
	废包装材料
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	＋0.02t/a

	
	职工生活垃圾
	
	
	
	4.8t/a
	
	4.8t/a
	＋4.8t/a

	
	生物质锅炉炉灰
	
	
	
	138.82t/a
	
	138.82t/a
	＋138.82t/a

	
	除尘器收集烟尘
	
	
	
	51.9663t/a
	
	51.9663t/a
	＋51.9663t/a

	
	废布袋
	
	
	
	10个/a
	
	10个/a
	＋10个/a

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	2.04t/a
	
	2.04t/a
	＋2.04t/a

	
	格栅渣、污泥
	
	
	
	5.86t/a
	
	5.86t/a
	＋5.86t/a

	
	污水站废活性炭
	
	
	
	1.17t/a
	
	1.17t/a
	＋1.17t/a

	
	废树脂
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	＋0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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