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牛1095头、羊7300只建设项目
环境影响报告表的批复


靖宇县祥盛牲畜屠宰场：
你单位委托吉林省环科环保技术有限公司编制的《靖宇县祥盛牲畜屠宰场年屠宰牛1095头、羊7300只建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：
一、建设项目基本情况和审批意见
项目位于靖宇镇靖安村，场区地理中心坐标为东经126°48′4.786″，北纬42°24′8.707″。该项目总投资100万元，其中环保投资55万元。年屠宰量为牛1095头（约4头/d）、羊7300只（约24只/d）。项目利用厂区内闲置建筑进行建设，对现有牛羊待宰圈进行分格和防渗改造，确保牛羊待宰圈面积达到最低标准（40m2）要求。购置牛羊屠宰设备及污水处理装置。污水处理工艺为“预处理+厌氧（水解酸化）+好氧（生物接触氧化）+消毒”，处理规模为15m3/d。项目是保障靖宇镇居民牛羊肉供应而设立的小型畜禽屠宰场点。
项目符合《吉林省畜禽屠宰管理条例》和生态环境分区管控的相关要求。项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
二、项目建设中应重点做好以下环保工作
（一）加强施工期环境管理和污染防治
本项目施工期主要产生施工人员生活污水、施工扬尘、噪声、施工垃圾和生活垃圾等，需严格落实《报告表》提出的施工期环境保护措施，合理安排施工时间，采取合理施工方式，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，做到各污染达标排放，最大限度降低对周围环境的不利影响。
（二）严格落实各项水污染防治措施
本项目废水主要为屠宰废水和生活污水。屠宰废水经厂区污水站处理后，暂存于污水储池内，定期清抽至靖宇县污水处理厂；生活污水排入防渗旱厕，定期清抽外运做农家肥。
   （三）严格落实各项大气污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK3]本项目废气主要为屠宰过程中产生的废气、污水处理站废气、待宰圈粪便废气和牛羊胃肠内容物贮存废气。屠宰车间设置集气管道，采用活性炭吸附装置对屠宰过程废气进行吸附，经15 m高排气筒排放；厂区内每日喷洒一次污水专用植物性除臭剂去除污水处理过程中产生的废气；待宰圈粪便日产日清，严禁长期堆存，待宰圈定期喷洒除臭剂；牛羊胃肠内容物收集至带盖桶内每日外运做农家肥，禁止在厂区内长期堆存。
    （四）严格落实各项噪声污染防治措施
本项目主要噪声源为风机、电锯、水泵等运行时产生的设备噪声。通过选用低噪声设备、安装减震设施、合理布置设备等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK5]本项目固体废物主要包括生活垃圾、污水站污泥、待宰圈粪便、胃肠内容物、检疫不合格牛羊、检疫不合格胴体、牛羊蹄壳、屠宰下脚料、废油脂及废活性炭。产生的各类固体废物应按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理；污水站污泥暂存于污泥储池内，定期由当地农户外运做农家肥处理；待宰圈粪便每天由当地农户运走做农家肥处理；牛羊胃肠内容物暂存于带盖桶内，专人负责、日产日清，由当地农户运走做农家肥处理；检疫不合格牛羊、检疫不合格胴体由靖宇县畜牧兽医管理总站统一送白山市病死畜禽无害化处理中心处理；牛羊蹄壳、屠宰下脚料暂存于一般固废存储区，外卖骨胶厂综合利用；废油脂委托有资质的单位清运处理；废活性炭属于危险废物，袋装密封暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》的要求。
   （六）严格落实地下水和土壤污染防治措施
按照“源头控制、分区防渗”相结合的原则，合理利用水资源，禁止废水外排。严格按相关标准要求落实废水处理池体、污泥贮池、污水管线沿线、危废暂存间、屠宰车间等区域的防渗措施，避免对地下水、土壤造成污染。
三、严格落实环境风险防范措施
鉴于本项目在运营过程中存在一定环境风险，你单位需落实各项风险防范措施，定期检查防渗完整性，厂区内设置事故应急池，防止环境风险事故的发生。
四、严格落实排污许可制度
项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记)，不得无证排污。
五、严格落实“三同时”制度
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序自主开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。
六、监督管理
靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的日常环境监管工作。
7、 其他事项
环评报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。依法须经批准的其他事项，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。
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